■ 유해ㆍ위험작업의 취업 제한에 관한 규칙 [별표 5의3] <개정 2011.3.16>
타워크레인 설치ㆍ해체자격 교육기관의 시설ㆍ장비기준 (제4조제1항 관련)
시설 및 장비명	단위	훈련 인원별 수량
		30명	60명	90명
1. 시설 가. 교실 나. 실습장(현장 활용도 가능) 다. 공구 및 재료실	㎡ ㎡ ㎡	60 100 30	60 150 60	60 200 90
2. 장비 가. 타워크레인(T형 12톤 이상, 임대 가능) 나. 타워크레인 상승작업장치 다. 계단식 작업발판(지상에서 상승작업 위치까지) 라. 토크렌치 마. 드릴링 머신 바. 레벨 사. 트랜싯 아. 양두 연삭기 자. 체인블록(0.5톤 및 1톤) 차. 레버블록(0.3톤 및 0.5톤) 카. 줄걸이용 로프, 체인 타. 도르래 파. 일반공구 하. 샤클, 심블, 클립 거. 직선 자(스테인리스, 1m용) 너. 철제 줄자(5m 이상 및 50m 이상) 더. 송수신기 러. 버니어캘리퍼스	대 대 세트 대 대 대 대 대 세트 세트 세트 개 세트 세트 개 세트 대 대	1 1 1 2 1 3 3 1 2 2 5 5 5 5 5 10 2 4	1 1 1 4 1 6 6 2 4 4 10 10 10 10 10 20 2 8	1 1 1 8 2 9 9 3 8 8 15 15 15 15 15 30 4 10