[별지 제3호서식]
석면함유 잔재물 등의 처리 시 표지(제496조 관련)
1. 양 식
석 면 함 유
	신 호 어: 발암성물질 유해ㆍ위험성: 폐암, 악성중피종, 석면폐 등
예방조치 문구: 취급 또는 폐기 시 석면분진이 발생하지 않도록 해야 합니다.
취급근로자는 방진마스크 등 개인보호구를 착용해야 합니다.
공급자 정보:
※ "공급자 정보"에는 석면해체ㆍ제거 사업주의 성명, 주소, 전화번호를 적습니다.
2. 규 격
규 격
300㎠(가로×세로) 이상 (0.25×세로)≤가로≤(4×세로)