[별표 4] <개정 2011.3.16>
흙막이 지보공, 거푸집, 비계의 조립 및 해체작업 기능습득 교육기관의 시설ㆍ장비기준(제4조제1항 관련)
시설 및 장비명	단위	훈련 인원별 수량
		30명	60명	90명
1. 시설기준
가. 교실	㎡	60	60	60
나. 실습장
1) 옥내	㎡	100	150	200
2) 옥외	㎡	300	400	500
다. 공구실	㎡	10	20	30
라. 재료실	㎡	20	40	60
2. 장비
가. 작업대	개	15	20	30
나. 둥근톱	대	1	1	1
다. 휴대용 전기둥근톱	대	3	6	9
라. 휴대용 전기대패	대	3	6	9
마. 휴대용 전기드릴	대	3	6	9
바. 레벨	대	3	6	9
사. 트렌싯	대	3	6	9
아. 양두 연삭기	개	1	2	3
자. 직선 자(스테인리스, 1m용)	개	10	20	30
차. 줄자(철제, 50m 이상)	개	10	20	30
카. 줄자(철제, 5m)	개	30	60	90
타. 평대패(장, 단)	개	각 30	각 60	각 90
파. 양날톱(대, 소)	개	각 30	각 60	각 90