■ 먹는물관리법 시행규칙 [별지 제1호의4서식] <신설 2013.10.30>
정수기 관리카드
점검일시 (년월일)	설치장소 적정성 (○, ×)	필터 교환시기	청소ㆍ소독시기 (증기소독, 약품소독 등)	점검자 (성명, 서명)
< 참고사항 > 1. 정수기 설치 금지장소 - 실외 또는 직사광선이 비추는 장소, 화장실과 가까운 장소 또는 냉ㆍ난방기 앞에 설치하면 안됩니다. 2. 정수기 관리방법 - 필터는 해당 정수기의 사용방법 설명서에 따라 정기적으로 교환하여야 합니다. - 6개월마다 1회 이상 고온ㆍ고압 증기소독방법, 약품과 증기소독의 병행방법, 전기분해방법 등으로 소독ㆍ청소하여야 합니다. - 소독으로 인한 약품이 정수기에 잔류하지 않도록 하여야 합니다. - 총대장균군, 탁도 항목이 「먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙」에 의한 먹는물 수질기준에 적합하도록 관리하여야 합니다. 3. 관리카드는 정수기에 비치하고, 기록을 유지하여 사용자가 볼 수 있도록 하여야 합니다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]