[별지 2]

판두께측정표(별표 4 제3호나목 관련)

검사원 :           (서명)

기구명		소유자
측정일자		측정장소
제조자		측정자

		L/3	L/2	2L/3	평균값	판두께측정 계산식 적용 값
td	우현				-	(a +b)/2
					-
					-
	최소값				(a)
	좌현				-
					-
					-
	최소값				(b)
ts	우현				-	(c +d)/2
					-
					-
	최소값				(c)
	좌현				-
					-
					-
	최소값				(d)
tb	우현				-	(e +f)/2
					-
					-
	최소값				(e)
	좌현				-
					-
					-
	최소값				(f)

(1) 75ㆍaㆍWㆍLㆍ               (A) = __________________

(2) (ⅰ) tdㆍBd = ________________

(ⅱ) tsㆍD  = ________________

(ⅲ) tbㆍB  = ________________

(ⅳ) 2×(ⅲ)+(ⅱ) - 2×(ⅰ) = ______________

(ⅴ) (ⅱ)+(ⅲ) = ______________

(ⅵ) (ⅱ)×(ⅳ)/(ⅴ)/3 = ________________

(ⅶ) D×(2×(ⅰ)+(ⅵ))×      (B) = ___________________

(A) ≤ (B) --- 합격

(A) ＞ (B) --- 불합격