「별지 5호(제32조 관련)」

소형선박(부선포함) 피항지침

1. 목포항내의 소형선 피항장소는 내항으로 하고 부선의 피항장소는 갓바위와, 대불부두간을 직선으로 이은선의 북쪽해상(영산강 하구언 하류해상)으로 하되 타 선박 및 항만시설의 안전을 해하지 아니하는 범위내에서 선형, 선종별로 당해 선박의 선장이 항내의 적정장소를 선정하여 피항할 수 있습니다.

2. 피항중인 선박의 선장은 전선원을 당직에 임하도록 하여야 하며, VHF(채널 16)를 개방하여 우리청 관제실과 수시로 교신이 가능하도록 하여야 합니다.

3. 피항기간동안 선장은 수시로 선체주변의 상황 및 본선의 계류(또는 정박) 상황을 확인하고, 적절한 조치를 취하여야 하며, 만약 본선 자체에서 조치하기 곤란한 상황이 발생할 경우에는 우리청 관제실로 동 사항을 즉각 통보하여야 합니다.

4. 피항중인 선박에서 선박의 수리나 급유작업 또는 본선 선체내의 연료 이송작업 등은 일체 행하여서는 아니되며, 선내발생 폐기물에 대해서도 일체 해상에 투기를 하여서는 아니됩니다.

5. 피항중 타 선박이 안전상 이동이 불가피하여 이동을 하고자 할 때와 해경정이 해난구조를 목적으로 출동하고자 할 경우에는 이에 지장이 없도록 최대한 협조를 하여야 합니다.

6. 기상특보가 해제되어 피항사유가 소멸된 경우에는 동 내용을 관제실에 통보한 후 즉각 피항지에서 선박을 이동조치하여야 하며, 특별한 이유없이  피항지에 장기 체류하여 항만운영에 지장을 주어서는 아니됩니다.