<별첨> 광역도시계획서 및 기본구상도 작성기준

1. 광역도시계획서 작성기준

가. 규격

(1) 용지규격은 크라운판(210mm × 297mm)으로 한다.

(2) 인쇄는 양면으로 한다.

(3) 계획서의 표지는 자율적으로 하고, 좌철로 한다.

(4) 계획서의 표지는 다음과 같다.

○○○○년 ○○○○ ○○광역도시계획 ○○○○.○○ ○ ○ 시, ○ ○ 도	· 최종 목표년도 표시 · 특정부문 중심으로 수립되는 경우 특정부문의 명칭 표시 · 수도권, 지방은 중심도시권 표시 · 승인되기 전의 계획서에는 끝에 “(안)” 표시 · 계획수립 연도 및 월 표시 · 광역계획권에 포함하는 시·도명 표시

나. 내용수록

(1) 내용은 간결하고 명확하게 작성한다.

(2) 계획서는 계획내용을 함축적으로 표현한다.

(3) 자료집은 계획수립과정에서 적용된 현황분석자료 및 주요지표 산출근거, 각종 대안 및 장‧단점 비교 분석자료, 관계기관 협의내용, 각종 의견청취 결과 등을 세부적으로 기술한다.

(4) 계획서의 내용은 가급적 도표와 그림을 삽입하여 이해도를 높일 수 있도록 작성한다.

2. 광역계획권 기본구상도 작성기준

가. 광역도시계획상 토지이용계획, 교통계획, 여가 및 녹지관리계획 등 부문별계획에 대한 이해를 돕기 위하여 필요한 경우 기본구상도 또는 개념도를 작성하여 제시하고, 도시‧군기본계획 구상도 작성기준을 준용할 수 있다.

나. 도면축척은 1/25,000 또는 1/50,000을 사용하는 것을 원칙으로 하고, 광역계획권의 규모, 광역도시계획의 내용 등을 고려하여 축척을 조정할 수 있다.

다. 경계표시는 기준년도의 행정구역을 표시한다.

라. 토지이용계획

(1) 토지이용계획상 도시용지․도시화예정용지․보전용지 및 기타용지는 다음 색깔로 표시한다.

① 도시용지 : 옅은 주황(주거용지는 밝은 노랑색)

② 보전용지 : 옅은 녹색

(2) 계획도는 세부도면의 작업결과를 표시하는 것이 아니므로 각 용도별 계획내용의 개략적인 범위만을 표시하며, 격자로 표시할 수 있다.

(3) 도시화예정용지, 기타용지는 기본구상도에 그 위치를 표시하지 아니하되, 보전용지로 표시된 부분에 포함되어 있는 것으로 본다.

마. 광역시설계획

(1) 각 시설의 내용을 계통적으로 알 수 있도록 표시한다.

(2) 시설의 표시범위는 도시‧군관리계획상의 기반시설에 구애받지 아니하고 광역도시계획 내용의 중요도에 따라 표시한다(도시기본구상도 작성기준 참조).

바. 특기사항

광역계획권 기본구상도의 좌측하단에는 다음과 같이 특기사항을 표기하여야 한다.

“본 구상도는 토지이용구분의 경계 및 시설의 위치․형태․규모 등을 개념적으로 표시한 것으로서 개별토지의 구체적 토지이용계획과는 직접적인 관련이 없음.”