<별표> 기술업무 소요인력 산정기준

(단위: 인․일)

구 분		기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중 급 기능사
Ⅰ. 사업의 개요		2	3	3	2	2	3
Ⅱ. 에너지수요예측	1) 에너지수요부문 및 용도	1	-	-	-	-	1
	2) 수요예측방법 설정	1	1	2	-	-	-
	3) 부문별, 에너지원별 수요예측	-	3	7	20	30	15
	소 계	2	4	9	20	30	16
Ⅲ. 에너지공급계획	1) 집단에너지 공급계획	5	5	12	9	-	-
	2) 에너지공급설비 및 수단	1	1	1	1	1	-
	3) 연료 및 열의 공급계획	2	2	3	4	2	2
	4) 전력공급계획	1	1	2	3	1	2
	5) 긴급 및 비상시 에너지공급대책	-	1	1	1	1	-
	소 계	9	10	19	18	5	4
Ⅳ. 에너지이용효율 향상방안	1) 토지이용 및 시설배치의 효율화계획	1	1	2	2	1	1
	2) 에너지이용효율향상설비 도입계획	3	4	7	9	7	3
	3) 폐열회수 및 활용계획	1	1	2	3	3	2
	4) 대체에너지 이용계획	2	2	3	4	3	1
	5) 폐기물에너지 활용계획	1	1	2	2	2	1
	6) 에너지부하 평준화계획	1	1	1	3	2	1
	소 계	9	10	17	23	18	9
Ⅴ. 에너지절감효과 및 영향분석	1) 에너지이용효과	1	1	1	2	2	-
	2) 수급체계에 미치는 영향	-	1	2	2	2	2
	3) 에너지사용에 따른 환경영향	1	1	1	1	-	1
	소 계	2	3	4	5	4	3
Ⅵ. 에너지 사후관리 계획	1) 에너지이용효율향상시설의 설치관리	2	2	3	2	1	1
	2) 시설물의 관리계획	-	1	1	1	1	-
	3) 사업단계별 사후관리계획	1	1	2	1	-	1
	소 계	3	4	6	4	2	2
Ⅶ. 사업과 관련된 다른사업 및 관계법령	1) 관련사업 분석	-	1	1	1	1	2
	2) 관계법령 분석	-	1	1	2	1	1
	소 계	-	2	2	3	2	3
Ⅷ. 종합평가 및 결론, 요약문		2	2	3	3	2	1
합 계		29	38	63	78	65	41

주 1) 사업 및 시설규모의 증가에 따른 소요인력은 2)와 같이 할증율을 적용하여 총 소요인력을 산출한다

2) 직접인건비 산정 방식

총 소요인력 [eqn: =~S``×`` alpha``]

[eqn: S] : 기준사업규모에 대한 소요인력

[eqn: alpha] : 사업규모에 따른 할증률

[eqn: ~~~~rm alpha~ =` LEFT ( X over Y RIGHT ) ^{1/3}]

X : 계획서를 작성하고자 하는 사업규모

Y : 에너지이용합리화법 시행령 별표1에서 정하고 있는 최소 에너지사용계획협의대상 규모

- 도시․관광 : 60만㎡

- 산업  단지 : 30만㎡

- 철      도 : 10km

- 에  너  지 : 250만㎡[10만kW]

- 항      만 : 100만톤/년

- 공      항 : 40만㎡

- 건축물 및 기타시설 : 연료사용량 10,000toe/년 또는 전력사용량 40,000MWh/년