【별표】생산시설 기준

구 분	비 료 의 종 류	생 산 시 설 기 준
보통비료 중 그 밖의 비료	(가) 제오라이트, 벤토나이트	동력분쇄기, 동력체장치 등 생산시설
	(나) 석회처리	반응장치, 건조시설 등 생산시설
	(다) 재	연소시설 등 생산시설
	(라) 아미노산발효 부산액	저장조 등 생산시설
	(마) 부산동물질액	중화시설 및 여과장치
	(바) <삭제 2014. 8. 1.>	<삭제 2014. 8. 1.>
	(사) 아미노산발효 부산박	건조시설 등 생산시설
	(아) <삭제 2014. 8. 1.>	<삭제 2014. 8. 1.>
	(자) 상토 <신설 2012. 10. 16.>	원료 투입시설, 동력 배합기, 동력 선별시설 등 생산시설
부산물비료 중 그 밖의 비료	(가) 부숙겨	부숙시설
	(나) 분뇨잔사	건조시설 및 동력분쇄기
	(다) 부엽토	동력분쇄기 및 동력체장치
	(라) 건조축산폐기물	발효시설․건조시설 및 동력분쇄기
	(마) 가축분뇨발효액	호기성발효 : 폭기, 교반장치 및 저장시설 200M/T 이상 설치 혐기성발효 : 발효장치 및 저장시설 200M/T 이상 설치
	(바) 부숙왕겨 또는 부숙톱밥	발효시설․동력분쇄기 또는 동력절단기 및 동력체장치
	(사) 유기질비료 <신설 2012. 10. 16.>	100㎡ 이상의 보관창고, 동력분쇄기[증제 피혁분(蒸製 皮革粉)의 경우 찌는 장치] 또는 건조장치 등 생산시설
	(아) 건계분<신설 2014. 8. 1.>	건조시설
	(자) 지렁이분<신설 2014. 8. 1.>	사육시설, 선별시설 등 생산시설
	(차) 동애등에분<신설 2015. 8. 24.>	사육시설, 선별시설 등 생산시설