[별표]

중․저준위 방사성폐기물 처분시설 제도적 관리방법(제38조 관련)

항 목		주 기	요 령
분 야	세 부 항 목
방사선 환경조사	원자력안전위원회고시 「원자력이용시설 주변의 방사선환경조사 및 방사선환경영향평가에 관한 규정」을 따름
비방사선 환경조사	방사선환경조사 및 성능평가의 기초가 되는 파라미터들 (지하수위, 지하수 성분 등)	연1회 측정 및 평가	수리지질학적, 분석화학적 방법 적용
유지․보수 부지 감시	경계울타리 처분장 표지 (인식표) 처분장 침수	매주	관찰에 의한 확인 점검
	처분장 지표 침식 및 침강	분기	기기측정, 육안관찰
	배수계통	매주	작동검사
	기타 각종 장비 및 시설물	분기	육안관찰, 기기점검
	인위적, 자연적 파손	발생시	영향의 추정 및 교정(안전성평가와 연계)
접근제한	처분장 인근에서의 자원 탐사, 대규모 토목공사 등을 포함하여 처분시설의 안전성에 영향을 미칠 가능성이 있는 외부 활동의 계획 또는 시행	일상적 또는 수시	예방, 탐지 및 조치
	고의적 또는 우연한 인간침입		부지 경계(警戒)
안전성평가	해당 처분시설의 성능목표치	필요시 (제5조1항2호)	관리결과와 적절한 모델에 의한 예측결과를 종합하여 평가
기록보관	부지특성조사 서류 시설설계 및 건설 관련 자료 폐기물 인수 요건과 절차 안전성분석보고서 방사선환경영향평가서 처분폐기물의 특성자료 처분시설과 폐기물의 위치 기타 처분장 특성 자료 환경감시의 기록 운영중 및 폐쇄 후 우발적 사건의 기록 폐쇄 관련 문서 품질보증 관련 문서 제도적관리계획 및 이행결과	연1회 정리 및 보완	기록보관의 조직, 책임, 장소의 설정 처분의 모든 단계에 포함된 활동들의 완전하고 객관적인 표현을 제공하도록 정리․보관 폐쇄후 단계에 적절한 정보의 활용과 유지를 보증하기 위해 최신의 것으로 보완 이용 가능한 형태로 보관되고 쉽게 접할 수 있어야 함