<별표>   침몰선박 평가항목 및 세부 평가항목별 평가지수

평가항목	세부항목		항목별 평가지수		비 고
			배분율	평가점수
선박종류	유조선, 위험물운반선		5%	5	․유조선에는 유조부선, 위험물 운반선에는 가스운반선, 케미칼탱커, 방사성 물질 운반선 포함
	일반화물선			4
	예인선 등 작업선, 어선			3
	부선 등 기타			2
	미상			1
선박규모	10,000톤 이상		5%	5	․총톤수를 기준으로 함
	10,000톤미만 5,000톤이상			4.5
	5,000톤미만 3,000톤이상			4
	3000톤 미만 1000톤이상			3
	1000톤 미만 500톤이상			2
	500톤 미만			1
잔존기름 (연료유 포함), 유해 액체물질, 폭발성 가스	1,000㎘ 이상		35%	35	․해양경찰청의 규모에 따른 해양오염사고 분류 기준 참조 - 대형 : 1,000㎘ 이상 - 중형 : 100㎘ 이상 - 소형 : 100㎘ 미만
	100㎘ 이상			28
	50㎘ 이상			21
	10㎘ 이상			10.5
	10㎘ 미만			3.5
	0㎘			0
	방사성물질			35
여유수심	15m 미만		25%	25	․IHO 의 안전한계 수심 산정기준 참조
	20m 미만			20
	25m 미만			12.5
	30m 미만			5.0
	30m 이상			0
해역환경 민감도	주요어장 및 양식장		10%	10	․해역 정보 참조
	해상국립공원 및 청정해역			8
	해수욕장 등 관광지역			6
	환경보전해역			4
	국가 특수시설지역			2
	기타			1
유출가능성	사고전 선령	20년 이상	10%	4	․항해중인 상태에서 부식량 고려
		10년 이상		3
		5년 이상		2
		5년 미만		1
	사고후 경과기간	25년 이상		6	․사고후 비 관리상태에서 부식량 고려
		20년 이상		5
		15년 이상		4
		10년 이상		3
		5년 이상		2
		5년 미만		1
해상 교통환경	항만 입출항 항로		10%	10	․해상 교통정보 및 각 지방청 관할 해역정보 참조
	항계안 또는 항계부근			8
	묘박지			6
	일반항로			4
	기타			2