<별표1>

갱도ㆍ지주ㆍ규격별 갱도굴진 지원단가

(단위: m, 천원)

갱 도	지 주	규 격	시공단가	지원단가
수평갱도	철재	4.9×3.05	2,326	1,628
	"	4.8×3.5	2,200	1,540
	"	4.8×2.8	2,014	1,409
	"	4.5×2.9	2,037	1,425
	"	3.8×2.8	1,707	1,194
	"	3.3×2.7	1,543	1,080
		3.3×2.4	1,433	1,003
	"	3.0×2.5	1,129	790
	목재	2.1×2.1	798	558
사갱도	철재	4.8×3.5	2,868	2,007
	"	3.8×2.8	2,129	1,490
	"	3.3×2.7	1,836	1,285
	"	3.3×2.4	1,709	1,196