[별표 1]

무선통신에 사용하는 모르스부호․약어 및 통화표(제4조관련)

1. 무선전신용 모르스부호표

가. 국 문

(1) 자음

ㄱ. · · ·	ㄴ. · · ·	ㄷ. · · ·
ㄹ. · · ·	ㅁ.	ㅂ. ·
ㅅ. ·	ㅇ. ·	ㅈ. · ·
ㅊ. · ·	ㅋ. · ·	ㅌ. · ·
ㅍ.	ㅎ. ·

(2) 모음

ㅏ. ·	ㅑ. · ·	ㅓ.
ㅕ. · · ·	ㅗ. ·	ㅛ. ·
ㅜ. · · · ·	ㅠ. · ·	ㅡ. · ·
ㅣ. · ·	ㅐ. ·	ㅔ. ·

나. 구 문

(1) 문자

A. ·	B. · · ·	C. · ·
D. · ·	E. ·	F. · · ·
G. ·	H. · · · ·	I. · ·
J. ·	K. ·	L. · · ·
M.	N. ·	O.
P. · ·	Q. ·	R. · ·
S. · · ·	T.	U. · ·
V. · · ·	W. ·	X. · ·
Y. ·	Z. · ·

(2) 숫자

1. ·	2. · ·	3. · · ·
4. · · · ·	5. · · · · ·	6. · · · ·
7. · · ·	8. · ·	9. ·
0.

(3) 기 호

마침표 (종지부)	( . ) · · ·
쉼표 (휴지부)	( , ) · ·
쌍점 (중지부) 또는 제산기호	( : ) · · ·
물음표 또는 이해되지 아니한 전송의 반복의 청구	( ? ) · · · ·
작은 따음표 (내인용부)	( ’ ) · ·
연속선, 횡선 또는 감신기호	( - ) · · · ·
사선 또는 제산기호	( / ) · · ·
좌 괄 호	( ( ) · ·
우 괄 호	( ) ) · ·
따옴표 (인용부)	( “ ” ) · · · ·
이 중 선	( = ) · · ·
정정부호 (국문전보)	· · · ·
십자부 또는 가산기호	· · ·
통신개시의 신호 (모든 전송에 앞선다)	· ·
승산기호	· ·

(4) 숫자 약부호

1. ·	2. · ·	3. · · ·
4. · · · ·	5. · · · · ·	6. · · · ·
7. · · ·	8. · ·	9. ·
0.

2. 업무용 약어표

가. 해상이동업무 이외의 무선전신 통신용 Q약어

(1) 알파벳 순의 약어표

약 어	문	답 또는 통지
QRA	귀국명은 무엇입니까?	당국명은 ․․․입니다.
QRB	귀국은 당국으로부터 대략 얼마의 거리에 있습니까?	귀국과 당국과의 거리는 대략 해리 (또는 킬로미터) 입니다.
QRC	어느 사기업 (또는 …주관청) 이 귀국의 요금계산을 정산합니까?	당국의 요금계산은․․․사기업 (또는․․․주관청)이 정산합니다.
QRD	그곳은 어디로 가며 어디로 부터 왔습니까?	이곳은․․․로 가며․․․로 부터 왔습니다.
QRE	그곳은 몇시에 …(장소)(…의 상공)에 도착할 예정입니까?	이곳은․․․(장소) (․․․의 상공) 에․․․시에 도착할 예정입니다.
QRF	그곳은 …(장소) 로 돌아갑니까?	이곳은․․․(장소) 로 돌아갑니다. 또는․․․ (장소) 로 돌아가시오.
QRG	이곳은 정확한 주파수 (또는․․․의 정확한 주파수) 를 지시하여 주겠습니까?	그곳의 정확한 주파수 (또는․․․의 정확한 주파수) 는․․․kHz (또는 MHz)입니다.
QRH	이곳의 주파수는 변화합니까?	그곳의 주파수는 변화합니다.
QRI	이곳의 발사의 음질은 어떠합니까?	그곳의 발사의 음질은 1. 양호합니다. 2. 변화합니다. 3. 불량합니다.
QRJ	그곳의 무선전화 신청은 몇 통입니까?	이곳의 무선전화 신청은․․․통입니다.
QRK	이곳의 신호 (또는․․․의 신호) 의 명료도는 어떠합니까?	그곳의 신호 (또는․․․의 신호) 의 명료도는 1. 해독할 수 없습니다. 2. 시시로 해독합니다. 3. 해독할 수 있으나 곤란합니다. 4. 해독할 수 있습니다. 5. 완전히 해독할 수 있습니다.
QRL	그곳은 통신중입니까?	이곳은 통신중입니다 (또는 이곳은․․․와 통신중입니다). 방해하지 마시오.

약 어	문	답 또는 통지
QRM	그곳은 혼신을 받고 있습니까?	이곳은 1. 혼신을 받지 않습니다. 2. 조금 혼신을 받고 있습니다. 3. 상당히 혼신을 받고 있습니다. 4. 강한 혼신을 받고 있습니다. 5. 대단히 강한 혼신을 받고 있습니다.
QRN	그곳은 공전의 방해를 받고 있습니까?	이곳은 1. 공전의 방해를 받지 않습니다. 2. 조금 공전의 방해를 받고 있습니다. 3. 상당히 공전의 방해를 받고 있습니다. 4. 강한 공전의 방해를 받고 있습니다. 5. 대단히 강한 공전의 방해를 받고 있습니다.
QRO	이곳은 송신기의 전력을 증가할까요?	송신기의 전력을 증가하여 주시오.
QRP	이곳은 송신기의 전력을 감소할까요?	송신기의 전력을 감소하여 주시오.
QRQ	이곳은 좀더 속히 송신할까요?	좀더 속히 송신하여 주시오. (1분간․․․어)
QRR	그곳은 자동기 사용의 준비가 되어 있습니까?	이곳은 자동기 사용의 준비가 되어 있습니다. 1분간에․․․어 속도로 송신하여 주시오.
QRS	이곳은 좀 더 느리게 송신할까요?	좀 더 느리게 송신하여 주시오. (1분간에․․․어)
QRT	이곳은 송신을 중지할까요?	송신을 중지하여 주시오.
QRU	그곳은 이곳에 전송할 것이 있습니까?	이곳은 그곳에 전송할 것이 없습니다.
QRV	그곳은 준비가 되어 있습니까?	이곳은 준비가 되어 있습니다.
QRW	이곳은․․․에 그곳이․․․kHz (또는 MHz)로 그를 호출하고 있음을 통지할까요?	․․․에 이곳이․․․kHz (또는 MHz) 로 그를 호출하고 있음을 통지하여 주시오.
QRX	그곳은 몇시에 재차 이곳을 호출하겠습니까?	이곳은․․․시에․․․kHz(또는 MHz) 로 재차 그곳을 호출하겠습니다.
QRY	이곳의 순위는 몇 번입니까? (통신 연락에 관하여)	그곳의 순위는․․․번입니다. (또는 다른 표시에 의한다.) (통신 연락에 관하여)
QRZ	누가 이곳을 호출하고 있습니까?	그곳은․․․부터․․․kHz(또는 MHz) 로 호출되고 있습니다

약 어	문	답 또는 통지
QSA	이곳의 신호 (또는․․․의 신호) 의 감도는 어떠합니까?	그곳의 신호 (또는․․․의 신호) 의 감도는 1. 거의 감도가 없습니다. 2. 약합니다. 3. 대체로 양호합니다. 4. 강합니다. 5. 대단히 강합니다.
QSB	이곳의 신호에는 페이딩이 있습니까?	그곳의 신호에는 페이딩이 있습니다.
QSC	그곳은 화물선입니까?	이곳은 화물선 입니다.
QSD	이곳의 전건조작은 부정확합니까?	그곳의 건전조작은 부정확합니다.
QSE	구명부기의 예측유정은 얼마입니까?	구명부기의 예측유정은․․․(숫자의 단위)입니다.
QSF	그곳은 구조를 끝마쳤습니까?	이곳은 구조를 끝마치고․․․기지로 향하여 진행 중입니다. (구급차를 필요로 하는 부상자가․․․명 있습니다)
QSG	이곳은 전보를 한번에․․․통 송신 할까요?	전보를 한번에․․․통 송신하여 주시오.
QSH	그곳은 그곳의 방향탐지장치로 귀항할 수 있습니까?	이곳은 이곳의(․․․국의) 방향탐지장치에 의하여 귀항할 수 있습니다.
QSI		이곳은 그곳의 전송을 중단할 수 없었습니다. 또는 그곳은․․․(호출부호)에 이곳이․․․[kHz㎑(또는MHz)] 그의 전송을 중단할 수 없었다는 것을 통지하여 주시오.
QSJ	․․․앞의 징수요금은 귀국의 국내요금을 합하여 얼마입니까?	․․․앞의 징수요금은 당국의 국내요금을 합하여․․․프랑입니다.
QSK	그곳은 그곳의 신호사이에 이곳을 청취할 수 있습니까? 할 수 있다면 이곳은 그곳의 전송을 중단할 수 있습니까?	이곳은 이곳의 신호사이에 그곳을 청취할 수 있습니다. 이곳의 전송을 중단하여 주시오.
QSL	그곳은 수신증을 보낼 수 있습니까?	이곳은 수신증을 보냅니다.
QSM	이곳은 그곳에 송신한 최후의 전보(또는 이전의 전보)를 반복할까요?	그곳이 이곳에 송신한 최후의 전보(또는 제․․․호 전보)를 반복하여 주시오.

약 어	문	답 또는 통지
QSN	그곳은 이곳(또는․․․호출부호)을․․․kHz(또는 MHz)로 청취하였습니까?	이곳은 그곳(또는․․․호출부호)을 ․․․kHz(또는 MHz)로 청취하였습니다.
QSO	그곳은․․․와 직접(또는 중계로)통신할 수 있습니까?	이곳은․․․와 직접(또는․․․의 중계로) 통신할 수 있습니다.
QSP	그곳은 무료로․․․에 중계하여 주시겠습니까?	이곳은 무료로․․․에 중계하겠습니다.
QSQ	그곳에는 의사[또는․․․(인명)]가 승선하고 있습니까?	이곳에는 의사[또는․․․(인명)]가 승선하고 있습니다.
QSR	이곳은 호출주파수로 호출을 반복할까요?	호출주파수로 그곳의 호출을 반복하여 주시오. 그곳을 청취할 수 없습니다. (또는 혼신이 있습니다.)
QSS	그곳은 어느 통신주파수를 사용합니까?	이곳은․․․kHz(통례로 주파수의 최후의 3숫자만을 통지하면 된다)의 통신주파수를 사용합니다.
QSU	이곳은 이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 (종별․․․의 발사로) 송신 또는 응답할까요?	이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로(종별․․․의 발사로) 송신 또는 응답하여 주시오.
QSV	이곳은 이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 V의 연속을 송신할까요?	이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 V의 연속을 송신하여 주시오.
QSW	그곳은 이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 (종별․․․의 발사로)송신하여 주겠습니까?	이곳은 이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 (종별․․․의 발사로)송신하겠습니다.
QSX	그곳은․․․(호출부호)를․․․kHz(또는 MHz)로 청취하여 주겠습니까?	이곳은․․․(호출부호)를․․․kHz(또는 MHz)로 청취하고 있습니다.
QSY	이곳은 다른 주파수로 변경하여 전송할까요?	다른 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 변경하여 전송하여 주시오.
QSZ	이곳은 각 어 또는 각 집합을 2회이상 송신할까요?	각 어 또는 각 집합을 2회 (또는․․․회) 송신하여 주시오.
QTA	이곳은 제․․․호 전보를 취소할까요?	제․․․호 전보를 취소하여 주시오.
QTB	그곳은 이곳의 어수계산에 동의합니까?	이곳은 그곳의 어수계산에 동의하지 아니합니다. 이곳은 각어 또는 각 집합의 최초의 문자 또는 숫자를 반복합니다.
QTC	그곳에는 송신할 전보가 몇통 있습니까?	이곳에는 그곳에의(또는․․․에의) 전보가․․․통 있습니다.

약 어	문	답 또는 통지
QTD	구조선 또는 구조항공기는 무엇을 수용하였습니까?	․․․․․․(식별표지)는 1. ․․․(수)의 생존자 2. ․․․난파물 3. ․․․(수)의 사체를 수용하였습니다.
QTE	그곳으로부터 이곳의 진방위는 몇 도 있습니까? 또는 ․․․(호출부호)으로부터의 이곳의 진방위는 몇도입니까? 또는 ․․․(호출부호)의․․․(호출부호)으로부터의 진방위는 몇도입니까?	이곳으로부터의 그곳의 진방위는․․․도․․․시 현재입니다. 또는 ․․․(호출부호)으로부터의 그곳의 진방위는․․․도․․․시 현재입니다. 또는 ․․․(호출부호)의․․․(호출부호)으로부터의 진방위는․․․도․․․시 현재입니다.
QTF	귀국이 통할하는 무선방향 탐지국이 측정한 당국의 위치를 표시하여 주겠습니까?	당국이 통할하는 무선방향 탐지국이 측정한 귀국의 위치는 위도․․․, 경도․․․(또는 다른 위치표시)․․․급 ․․․시 현재이었습니다.
QTG	그곳은 1장선 각 10초간이 2장선 다음에 그곳의 호출부호를(․․․회 반복하여)․․․kHz(또는 MHz)로 송신하여 주지않겠습니까? 또는 그곳은․․․에 대하여 1장선 각10초간의 2장선 다음에 그 국의 호출부호를(․․․회 반복하여)․․․kHz(또는 MHz)로 송신할 것을 청구하여 주겠습니까?	이곳은 1장선 각 10초간의 2장선 다음에 이곳의 호출부호를 (․․․회 반복하여)․․․kHz(또는 MHz) 로 송신하겠습니다. 또는 이곳은․․․에 대하여 1장선 각 10초간의 2장선 다음에 그의 호출부호를 (․․․회 반복하여)․․․kHz(또는 MHz) 로 송신할 것을 청구하였습니다.
QTH	위도 및 경도로 표시하는 (또는 다른 표시에 의한) 그곳의 위치는 몇도입니까?	이곳의 위치는 위도․․․, 경도․․․ (또는 다른 표시에 의한) 입니다.
QTI	그곳의 정침로는 몇도입니까?	이곳의 정침로는․․․도입니다.
QTJ	그곳의 속력은 얼마입니까? (선박 또는 항공기의 수상 또는 공중의 속력을 청구한다)	이곳의 속력은․․․노트 (또는 매시․․․킬로미터, 혹은 매시․․․법정마일) 입니다. (선박 또는 항공기의 수상 또는 공중의 속력을 표시한다.)
QTK	귀 항공기의 지표면에 대한 속력은 얼마입니까?	당 항공기의 지표면에 대한 속력은․․․노트 (또는 매시․․․킬로미터, 혹은 매시․․․법정마일) 입니다.
QTL	그곳의 정침로는 몇도입니까?	이곳은 정침로는․․․도입니다.

약 어	문	답 또는 통지
QTM	그곳의 자침로는 몇도입니까?	이곳은 자침로는․․․도입니다.
QTN	그곳의 몇시에․․․(장소) 를 출발하였습니까?	이곳은․․․(장소) 를․․․시에 출발하였습니다.
QTO	그곳은 안벽 (또는 항) 을 떠났습니까? 또는 그곳은 이륙(수)하였습니까?	이곳은 안벽(또는 항)을 떠났습니다. 또는 이곳은 이륙(수)하였습니다.
QTP	그곳은 안벽 (또는 항) 에 도착중입니까? 또는 그곳은 착수 (또는 착륙) 중입니까?	이곳은 안벽(또는 항)에 도착중 입니다. 또는 이곳은 착수(또는 착륙)중입니다.
QTQ	귀국은 국제통신서에 의하여 당국과 통신할 수 있습니까?	당국은 국제통신서에 의하여 귀국과 통신하겠습니다.
QTR	정확한 시간은 몇시입니까?	정확한 시간은 몇시입니다.
QTS	동조를 취하기 위하여 또는 그곳의 주파수를 측정하기 위하여 지금(또는․․․시에)․․․kHz(또는 MHz)로써 그곳의 호출부호를 송신하여 주지 않겠습니까?	동조를 취하기 위하여 또는 이곳의 주파수를 측정하기 위하여 지금(또는․․․시에)․․․kHz(또는 MHz)로써 이곳의 호출부호를 송신하겠습니다.
QTT		다음에 따르는 식별부호는 별도의 전송에 중첩되어 있습니다.
QTU	귀국의 집무시간은 어떠합니까?	당국은․․․시부터․․․시까지 집무합니다.
QTV	이곳은 주파수․․․kHz(또는 MHz)로(․․․시부터․․․시까지)그곳을 대신하여 청취할까요?	주파수․․․kHz(또는 MHz)로(․․․시부터․․․시까지)이곳을 대신하여 청취하여 주시오.
QTW	생존자의 상태는 어떠합니까?	생존자의 상태는․․․이며 지급․․․이 필요합니다.
QTX	그곳은 다시 통지할 때까지(또는․․․시까지)이곳과의 통신을 위하여 집무하여 주겠습니까?	이곳은 다시 통지가 있을 때까지(또는 ․․․시까지)그곳과의 통신을 위하여 집무하겠습니다.
QTY	그곳은 사고현장으로 진행중입니까? 진행중이면 언제 도착할 예정입니까?	이곳은 사교현장으로 진행중이며․․․시(․․․일)에 도착할 예정입니다.
QTZ	그곳은 수색을 계속하고 있습니까?	이곳은․․․(항공기, 선박, 구명부기, 생존자 또는 난파물)의 수색을 계속하고 있습니다.
QUA	그곳은․․․(호출부호)의 소식을 알고있습니까?	․․․(호출부호)의 소식은 다음과 같습니다.

약 어	문	답 또는 통지
QUB	그곳은 다음 사항을 그 순서로서 이곳에 통지할 수 있습니까? ․․․(관측지)에 있어서의 지표중의 정방위도수로 표시하는 방향과 속도, 시계, 현재의 기호, 운량․운형의 지표로부터 운저까지의 높이	청구된 사항은 다음과 같습니다. ․․․(속도의 거리에 사용한 단위를 표시한다)
QUC	그곳이 이곳[또는․․․(호출부호)]으로부터 수신한 최후의 전보의 번호(또는 다른 표시)는 무엇입니까?	이곳이 그곳[또는․․․(호출부호)]으로부터 수신한 최후의 전보의 번호(또는 다른 표시)는․․․입니다.
QUD	그곳은․․․(이동국의 호출부호)이 송신한 긴급신호를 수신하였습니까?	이곳은․․․(이동국의 호출부호)이 ․․․에 송신한 긴급신호를 수신하였습니다.
QUE	그곳은․․․(국어)로 필요하다면 통역을 통하여 말할 수 있습니까? 가능하다면 어떤 주파수로서 사용할 수 있습니까?	이곳은․․․(국어)로․․․kHz(또는 MHz)로 말할 수 있습니다.
QUF	그곳은․․․(이동국의 호출부호)이 송신한 조난신호를 수신하였습니까?	이곳은․․․(이동국의 호출부호)이 ․․․시에 송신한 조난신호를 수신하였습니다.
QUG	그곳은 불시착수(또는 착륙)합니까?	이곳은 즉시 불시착수(또는 착륙)합니다. 또는 이곳은․․․(위치 또는 장소)에․․․시에 불시착수(또는 착륙)하려고 합니다.
QUH	그곳은 해면의 현재의 기압을 이곳에 지시하여 주겠습니까? 항공용(주) 국제항공전기통신업무의 국은 이약어를 다음과 같이 해석한다, 현재의 수평면에 있어서의 기압은 얼마입니까?	해면의 현재의 기압은․․․(단위)입니다. 항공용(주) 국제항공전기통신업무의 국은 이약어를 다음과 같이 해석한다. ․․․(장소 또는 위치)에 있어서의 ․․․시 현재의 수평면에 있어서 기압은․․․(숫자와 단위)입니다.
QUI	그곳의 항행등은 점등되어 있습니까?	이곳의 항행등은 점등되어 있습니다.
QUJ	그곳(또는․․․)에 도착하기 위한 정침로를 지시하여 주지않겠습니까?	이곳(또는․․․)에 도착하기 위한 정침로는․․․도․․․시 현재입니다.
QUK	그곳은․․․(장소 또는 경위도)에서 관측한 바다의 상태를 이곳에 지시할 수 있습니까?	․․․(장소 또는 경위도)의 바다는 ․․․입니다.

약 어	문	답 또는 통지
QUL	그곳은․․․(장소 또는 경위도)에서 관측한 큰 물결을 이곳에 지시할 수 있습니까?	․․․(장소 또는 경위도)의 큰 물결은 ․․․입니다.
QUM	이곳은 통상업무를 재개하여도 좋습니까?	통상업무를 재개하여도 좋습니다.
QUN	이곳의 부근[(또는 위도․․․, 경도 ․․․의 부근)(혹은․․․의 부근)]에 있는 선박은 그 위치, 정침로와 속력을 알려주지 않겠습니까? 항공용(주) 국제항공전기통신업무의 모든 국은 이 약어를(어느 경우에는)정항적으로서 해석한다.	이곳의 위치, 정침로와 속력은․․․입니다. 항공용(주) 국제항공전기통신업무의 모든 국은 이 약어를(어느 경우에는)정항적으로서 해석한다.
QUO	이곳은 1. 항공기 2. 선박 3. 구명부기 를 위도․․․, 경도․․․의 부근(또는 다른 표시에 의한)에서 수색할까요?	1. 항공기 2. 선박 3. 구명부기 를 위도․․․, 경도․․․(또는 다른 표시에 의한)의 부근에서 수색하여 주시오.
QUP	그곳에 소재를 1. 탐조등 2. 흑연 3. 불꽃 으로 표시하여 주겠습니까?	이곳의 소재를 1. 탐조등 2. 흑연 3. 불꽃 으로 표시합니다.
QUQ	그곳의 착수(또는 착륙)를 용이하게 하기 위하여 이곳은 이곳의 탐조등을 가급적 점멸하여 구름에 수직으로 향하고 다음에 귀항공기가 보이거나 또는 들렸을때에는 풍상쪽의 수상(또는 지상)에 향하게 할까요?	이곳의 착수(또는 착륙)를 용이하게 하기 위하여 그곳의 탐조등을 가급적 점멸하여 구름에 수직으로 향하고 다음에 당 항공기가 보이거나 또는 들렸을때에는 풍상쪽의 수상(또는 지상)으로 향하게 하여 주시오.
QUR	생존자는 1. 구명구를 받았습니까? 2. 구조선에 수용되었습니까? 3. 지상의 구조대에 구조되었습니까?	생존자는 1. ․․․이 투하한 구명구를 받았습니다. 2. 구조선에 수용되었습니다. 3. 지상의 구조대에 구조되었습니다.
QUS	그곳은 생존자 또는 난파물을 보았습니까? 어느 위치에서 보았습니까?	이곳은 1. 수중의 생존자 2. 벌상의 생존자 3. 난파물 을 위도․․․, 경도․․․(또는 다른 표시에 의한)에서 보았습니다.

약 어	문	답 또는 통지
QUT	사고의 위치는 표시되어 있습니까?	사고의 위치는 1. 발화 또는 발연 2. Sea Marker 3. Sea Marker Dye 4. ․․․(다른 표시로 한다)로 표시되어 있습니다.
QUU	이곳은 선박 또는 항공기를 이곳의 위치로 인도할까요?	선박 또는 항공기․․․(호출부호)를 1. ․․․kHz(또는 MHz)로서 그곳의 호출부호와 장선을 전송하여 그곳의 위치로 2. ․․․kHz(또는 MHz)로 그곳에 도착하기 위하여 취하는 정침로를 전송하여 인도하여 주시오.
QUW	그곳은․․․(구역의 표시 또는 위도와 경도)로서 표시하는 수색구역내에 있습니까?	이곳은․․․(구역의 표시)수색구역내에 있습니다.
QUY	구명부기의 위치는 표시되어 있습니까?	구명부기의 위치는․․․시에 1. 발화 또는 발연 2. Sea Marker 3. Sea Marker Dye 4. ․․․(다른 표시법을 표시한다)로 표시되었습니다.

(2) 질문, 답 또는 통지의 종류별 약어표

약 어	문	답 또는 통지
	명 칭
QRA	귀국명은 무엇입니까?	당국명은․․․입니다.
	경 로
QRD	그곳은 어디로 가며 어디로 부터 왔습니까?	이곳은․․․로 가며․․․로 부터 왔습니다
	위 치
QRB	귀국은 당국으로 부터 대략 얼마의 거리에 있습니까?	귀국과 당국과의 거리는 대략․․․해리(또는 킬로미터)입니다.
QTH	위도 및 경도로 표시하는(또는 다른 표시에 의한)그곳의 위치는 몇도입니까?	이곳의 위치는 위도․․․, 경도․․․(또는 다른 표시에 의한)입니다.
QTN	그곳은 몇시에․․․(장소)를 출발하였습니까?	이곳은․․․(장소)를․․․시에 출발하였습니다.

약 어	문	답 또는 통지
	부 호 의 질
QRI	이곳의 발사의 음조는 어떠합니까?	그곳의 발사의 음조는 1. 양호합니다. 2. 변화합니다. 3. 불량합니다.
QRK	이곳의 신호(또는․․․의 신호)의 명료도는 어떠합니까?	그곳의 신호(또는․․․의 신호)의 명료도는 1. 해독할 수 없습니다. 2. 시시로 해독합니다. 3. 해독할 수 있으나 곤란합니다. 4. 해독할 수 있습니다. 5. 완전히 해독할 수 있습니다.
	부 호 의 강 도
QRO	이곳은 송신기의 전력을 증가할까요?	송신기의 전력을 증가하여 주시오.
QRP	이곳은 송신기의 전력을 감소할까요?	송신기의 전력을 감소하여 주시오.
QSA	이곳의 신호(또는․․․의 신호)의 강도는 어떠합니까?	그곳의 신호(또는․․․의 신호)의 강도는 1. 거의 감도는 없습니다. 2. 약합니다. 3. 대체로 양호합니다. 4. 강합니다. 5. 대단히 강합니다.
QSB	이곳의 신호에는 페이딩이 있습니까?	그곳의 신호에는 페이딩이 있습니다.
	전 건 의 조 작
QRQ	이곳은 좀더 속히 송신할까요?	좀더 속히 송신하여 주시오. (1분간․․․어)
QRR	그곳은 자동기 사용의 준비가 되어 있습니까?	이곳은 자동기 사용의 준비가 되어 있습니다. 1분간․․․어 속도로 송신하여 주시오.
QRS	이곳은 좀 더 느리게 송신할까요?	좀더 느리게 송신하여 주시오. (1분간에․․․어)
QSD	이곳의 전건조작은 부정확합니까?	그곳의 전건조작은 부정확합니다.

약 어	문	답 또는 통지
	혼 신
QRM	그곳은 혼신을 받고 있습니까?	이곳은 1. 혼신을 받지 않습니다. 2. 조금 혼신을 받고 있습니다. 3. 상당히 혼신을 받고 있습니다. 4. 강한 혼신을 받고 있습니다. 5. 대단히 강한 혼신을 받고 있습니다.
QRN	그곳은 공전의 방해를 받고 있습니까?	이곳은 1. 공전의 방해를 받지 않습니다. 2. 조금 공전의 방해를 받고 있습니다. 3. 상당히 공전의 방해를 받고 있습니다. 4. 강한 공전의 방해를 받고 있습니다. 5. 대단히 강한 공전의 방해를 받고 있습니다.
	주 파 수 의 조 정
QRG	이곳의 정확한 주파수(또는․․․의 정확한 주파수)를 지시하여 주겠습니까?	그곳의 정확한 주파수(또는․․․의 정확한 주파수)는․․․kHz(또는 MHz)입니다.
QRH	이곳의 주파수는 변화합니까?	그곳의 주파수는 변화합니다.
QTS	동조를 취하기 위하여 또는 그곳의 주파수를 측정하기 위하여 지금(또는․․․시에)․․․kHz(또는 MHz)로서 그곳의 호출부호를 송신하여 주지 않겠습니까?	동조를 취하기 위하여 또는 이곳의 주파수를 측정하기 위하여 지금(또는․․․시)․․․kHz(또는 MHz)로서 이곳의 호출부호를 송신하겠습니다.
	주 파 수 와 발 사 종 별 의 선 택
QSN	그곳은 이곳(또는․․․호출부호)을kHz(또는 MHz)로 청취하였습니까?	이곳은 그곳(또는․․․호출부호)을 kHz(또는 MHz)로 청취하였습니다.
QSS	그곳은 어느 통신주파수를 사용합니까?	이곳은 ․․․kHz(통례로 주파수의 최후의 3숫자만을 통지하면 된다)의 통신주파수를 사용합니다.
QSU	이곳은 이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 (종별․․․의 발사)송신 또는 응답할까요?	이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 (종별․․․의 발사로)송신 또는 응답하여 주시오.
QSV	이곳은 이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 V의 연속을 송신할까요?	이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 V의 연속을 전송하여 주시오.
QSW	그곳은 이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 (종별․․․의 발사로) 송신하여 주겠습니까?	이곳은 이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 (종별․․․의 발사로) 송신하겠습니다.

약 어	문	답 또는 통지
QSX	그곳은․․․(호출부호)를․․․kHz(또는 MHz)로 청취하여 주겠습니까?	이곳은․․․(호출부호)를․․․kHz(또는 MHz)로 청취하고 있습니다.
	주 파 수 의 변 경
QSY	이곳은 다른 주파수로 변경하여 전송할까요?	다른 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 변경하여 전송하여 주시오.
	통 신 연 락 설 정
QRL	그곳은 통신중입니까?	이곳은 통신중입니다. (또는 이곳은․․․와 통신중입니다)방해하지 마시오.
QRV	그곳은 준비가 되어 있습니까?	이곳은 준비가 되어 있습니다.
QRX	그곳은 몇 시에 재차 이곳을 호출하겠습니까?	이곳은․․․시에․․․kHz(또는 MHz)로 재차 이곳을 호출하겠습니다.
QRY	이곳은 순위는 몇번입니까? (통신연락에 관하여)	그곳의 순위는․․․번입니다. (또는 다른 표시에 의한다) (통신연락에 관하여)
QRZ	누가 이곳을 호출하고 있습니까?	그곳은․․․부터․․․kHz(또는 MHz)로 호출을 받고 있습니다.
QSC	그곳은 화물선입니까?	이곳은 화물선입니다.
QSR	이곳은 호출주파수로 호출을 반복할까요?	호출주파수로 그곳의 호출을 반복하여 주시오. 그곳을 청취할 수 없습니다(또는 혼신이 있습니다).
QTQ	귀국은 국제통신서에 의하여 당국과 통신할 수 있습니까?	당국은 국제통신서에 의하여 귀국과 통신하겠습니다.
QUE	그곳은․․․(국어)로 필요하다면 통역을 통하여 말할 수 있습니까? 가능하다면 어떤 주파수로 사용할 수 있습니까?	이곳은․․․(국어)로․․․kHz(또는 MHz)로 말할 수 있습니다.
	시 간
QTR	정확한 시간은 몇시입니까?	정확한 시간은․․․몇시입니다
QTC	귀국의 집무시간은 어떠합니까?	당국은․․․시 부터․․․시 까지 집무합니다.

약 어	문	답 또는 통지
	요 금
QRO	어느 사기업(또는․․․주관청)이 귀국의 요금계산을 정산합니까?	당국의 요금계산은․․․사기업(또는 ․․․주관청)이 정산합니다.
QSJ	․․․앞의 징수요금은 귀국의 국내요금을 합하여 얼마입니까?	․․․앞의 징수요금은 당국의 국내요금을 합하여․․․「프랑」입니다.
	중 계
QRW	이곳은․․․에 그곳이․․․kHz(또는 MHz)로 그를 호출하고 있음을 통지할까요?	․․․에 이곳이․․․kHz(또는 MHz)로 그를 호출하고 있음을 통지하여 주시오.
QSO	그곳은․․․와 직접(또는 중계로)통신할 수 있습니까?	이곳은․․․와 직접(또는․․․의 중계로)통신할 수 있습니다.
QSP	그곳은 무료로․․․에 중계하여 주시겠습니까?	이곳은 무료로․․․에 중계하겠습니다.
QSQ	그곳에는 의사[또는․․․(인명)]가 승선하고 있습니까?	이곳에는 의사[또는․․․(인명)]가 승선하고 있습니다.
QUA	그곳은․․․(호출부호)의 소식을 알고 있습니까?	․․․(호출부호)의 소식은 다음과 같습니다.
QUC	그곳이 이곳[또는․․․(호출부호)]으로부터 수신한 최후의 전보의 번호(또는 다른 표시)는 무엇입니까?	이곳이 그곳[또는․․․(호출부호)]으로부터 수신한 최후의 전보의 번호(또는 다른 표시)는 ․․․입니다.
	통 신 의 교 환
QRJ	그곳의 무선전화 신청은 몇통입니까?	이곳의 무선전화 신청은 ․․․통입니다.
QRU	그곳은 이곳에 전송할 것이 있습니까?	이곳은 그곳에 전송할 것이 없습니다.
QSG	이곳은 전보를 한번에․․․통 송신할까요?	전보를 한번에․․․통 송신하여 주시오.
QSI		이곳은 그곳에 전송을 중단할 수 없었습니다. 또는 그곳은․․․(호출부호)에 이곳이[또는․․․kHz(또는 MHz)]그의 전송을 중단할 수 없었다는 것을 통지하여 주시오.
QSK	그곳은 그곳의 신호사이에 이곳을 청취할 수 있습니까? 할 수 있다면 이곳은 그곳의 전송을 중단할 수 있습니까?	이곳은 이곳의 신호사이에 그곳을 청취할 수 있습니다. 이곳의 전송을 중단하여 주시오.

약 어	문	답 또는 통지
QSL	그곳은 수신증을 보낼 수 있습니까?	이곳은 수신증을 보냅니다.
QSM	이곳은 그곳에 송신한 최후의 전보 (또는 이전의 전보)를 반복할까요?	그곳은 이곳에 송신한 최후의 전보 (또는 제․․․호 전보)를 반복하여 주시오.
QSZ	이곳은 각 어 또는 각 집합을 2회이상 송신할까요?	각 어 또는 각 집합을 2회(또는․․․회) 송신하여 주시오.
QTA	이곳은 제․․․호 전보를 취소할까요?	제․․․호 전보를 취소하여 주시오.
QTB	그곳은 이곳의 어수계산에 동의합니까?	이곳은 그곳의 어수계산에 동의 아니합니다. 이곳은 각 어 또는 각 집합의 최초의 문자 또는 숫자를 반복합니다.
QTC	그곳에는 송신할 전보가 몇통 있습니까?	이곳에는 그곳에의(또는․․․에의)전보가․․․통 있습니다.
QTV	이곳은 주파수․․․kHz(또는 MHz)로(․․․시부터․․․시까지)그곳에 대신하여 청취할까요?	주파수․․․kHz(또는 MHz)로(․․․시부터․․․시까지)이곳을 대신하여 청취하여 주시오.
QTX	그곳은 다시 통지할 때까지(또는․․․시까지)이곳과의 통신을 위하여 집무하여 주겠습니까?	이곳은 다시 통지가 있을 때까지(또는 ․․․시까지)그곳과의 통신을 위하여 집무하겠습니다.
	동 정
QRE	그곳은 몇시에․․․(장소)(또는․․․의 상공)에 도착할 예정입니까?	이곳은․․․(장소) (․․․의 상공)에 도착할 예정입니다.
QRF	그곳은․․․(장소)로 돌아갑니까?	이곳은․․․(장소)로 돌아갑니다. 또는 ․․․(장소)로 돌아가시오.
QSH	그곳은 그곳의 방향탐지장치로 귀항할 수 있습니까?	이곳은 이곳의(․․․국의) 방향탐지장치에 의하여 귀항할 수 있습니다.
QTI	그곳의 정침로는 몇도입니까?	이곳은 정침로는․․․도입니다.
QTJ	그곳의 속력은 얼마입니까? (선박 또는 항공기의 수상 또는 공중의 속력을 청구한다)	이곳의 속력은․․․노트 (또는 매시․ ․․kHz 혹은 매시․․․법정마일입니다) (선박 또는 항공기의 수상 또는 공중의 속력을 표시한다)

약 어	문	답 또는 통지
QTK	귀 항공기의 지표면에 대한 속력은 얼마입니까?	당 항공기의 지표면에 대한 속력은․․ ․노트(또는 매시․․․킬로미터 혹은 매시․․․법정 마일입니다.)
QTL	그곳은 정침로는 몇도입니까?	이곳의 정침로는․․․도입니다.
QTM	그곳의 자침로는 몇도입니까?	이곳의 자침로는․․․도입니다.
QTN	그곳은 몇시에․․․(장소)를 출발하였습니까?	이곳은 ․․․(장소)를․․․시에 출발하였습니다.
QTO	그곳은 안벽(또는 항)을 떠났습니까? 또는 그곳은 이륙(수)하였습니까?	이곳은 안벽(또는 항)을 출발하였습니다. 또는 이곳은 이륙(수)하였습니다.
QTP	그곳은 안벽(또는 항)에 도착중입니까? 또는 그곳은 착수(또는 착륙)중 입니까?	이곳은 안벽(또는 항)에 도착중입니다. 또는 이곳은 착수(또는 착륙)중 입니다.
QUG	그곳은 불시착수(또는 착률)합니까?	이곳은 즉시 불시착수(또는 착률)합니다. 또는 이곳은․․․(위치 또는 장소)에 ․․․시에 불시착수(또는 착륙)하려고 합니다.
QUJ	그곳(또는․․․)에 도착하기 위한 정침로를 지시하여 주지 않겠습니까?	이곳(또는․․․)에 도착하기 위한 정침로는․․․도․․․시 현재입니다.
QUN	이곳의 부근(또는 위도․․․, 경도 ․․․의 부근)(혹은․․․의 부근)에 있는 선박은 그 위치, 정침로와 속력을 알려주지 않겠습니까? 항공용(주) 국제항공전기통신업무의 모든 국은 이 약어를(어느 경우에는)정항적으로서 해석한다.	이곳의 위치, 정침로의 속력은․․․입니다. 항공용(주) 국제항공전기통신업무의 모든 국은 이 약어를(어느 경우에는)정항적으로서 해석한다.
	기 상
QUB	그곳은 다음 사항을 그 순서로서 이곳에 통지할 수 있습니까? (관측지)에 있어서의 지표중의 정방위도수로 표시하는 방향, 속도, 시계, 현재의 기후, 운량, 운형 및 지표로부터 운저까지의 높이	청구된 사항은 다음과 같습니다. ․․․(속도와 거리에 사용한 단위를 표시한다.)

약 어	문	답 또는 통지
QUH	그곳은 해면의 현재의 기압을 이곳에 지시하여 주겠습니까? 항공용(주) 국제항공전기통신업무의 국은 이약어를 다음과 같이 해석한다. ․․․현재의 수평면에 있어서의 기압은 얼마입니까?	해면의 현재의 기압은․․․(단위)입니다. 항공용(주) 국제항공전기통신업무의 국은 이약어를 다음과 같이 해석한다. ․․․(장소 또는 위치)에 있어서의 ․․․시 현재의 수평면에 있어서의 기압은․․․(숫자와 단위)입니다.
QUK	그곳은․․․(장소 또는 경위도)에서 관측한 바다의 상태를 이곳에 지시할 수 있습니까?	․․․(장소 또는 경위도)의 바다는 ․․․입니다.
QUL	그곳은․․․(장소 또는 경위도)에서 관측한 큰 물결을 이곳에 지시할 수 있습니까?	․․․(장소 또는 경위도)의 큰 물결은 ․․․입니다.
	무 선 방 위 탐 지
QTE	그곳으로부터 이곳의 진방위는 몇도입니까? 또는,․․․(국명 또는 호출부호)으로부터 이곳의 진방위는 몇도 입니까? 또는․․․(국명 또는 호출부호)의․․․(국명 또는 호출부호)으로부터의 진방위는 몇도입니까?	이곳으로부터 그곳의 진방위는․․․도․․․시 현재입니다. 또는,․․․(국명 또는 호출부호)으로부터의 그곳의 진방위는․․․도․․․시 현재입니다. 또는(국명 또는 호출부호)의․․․(국명 또는 호출부호)으로부터의 진방위는․․․도․․․시 현재입니다.
QTF	귀국이 통할하는 무선방향 탐지국이 측정한 당국의 위치를 표시하여 주겠습니까?	당국이 통할하는 무선방향 탐지국이 측정한 귀국의 위치는 위도․․․, 경도 ․․․(또는 다른 위치 표시)․․․급․․․시 현재이었습니다.
QTG	그곳은 1장선 각10초간의 2장선 다음에 그곳의 호출부호를(․․․회반복하여) ․․․kHz(또는 MHz)로 송신하여 주겠습니까? 또는 그곳에․․․에 대하여 1장선 각 10초간의 2장선 다음에 그 호출부호를(․․․회 반복하여) ․․․kHz(또는 MHz)로 송신할 것을 청구하여 주지 않겠습니까?	이곳은 1장선 각10초간의 2장선 다음에 이곳의 호출부호를(․․․회반복하여) ․․․kHz(또는 MHz)로 송신하겠습니다. 또는 이곳은․․․에 대하여 1장선 각 10초간의 2장선 다음에 그의 호출부호를(․․․회 반복하여) ․․․kHz(또는 MHz로 송신할 것을 청구하였습니다.
	통 신 의 중 지
QRT	이곳은 송신을 중지할까요?	송신을 중지하여 주시오.
QUM	이곳은 통상업무를 재개하여도 좋습니까?	통상업무를 재개하여도 좋습니다.

약 어	문	답 또는 통지
	긴 급
QUD	그곳은 …(이동국의 호출부호)이 송신한 긴급신호를 수신하였습니까?	이곳은 …(이동국의 호출부호)이 …시에 송신한 긴급신호를 수신하였습니다.
QUG	그곳은 불시착수(또는 착륙)합니까?	이곳은 즉시 불시착수(또는 착륙)합니다. 또는 이곳은 …(위치 또는 장소)에 …시에 불시착수(또는 착륙)하려고 합니다.
	조 난
QUF	그곳은 …(이동국의 호출부호)이 송신한 조난신호를 수신하였습니까?	이곳은 …(이동국의 호출부호)이 …시에 송신한 조난신호를 수신하였습니다.
QUM	이곳은 통상업무를 재개하여도 좋습니까?	통상업무를 재개하여도 좋습니다.
	수 색 과 구 조
QSE	구명부기의 예측유정은 얼마입니까?	구명부기의 예측유정은 …(숫자 및 단위)입니다.
QSF	그곳은 구조를 끝마쳤습니까?	이곳은 구조를 끝마치고 …기지로 향하여 진행중입니다.(구급차를 필요로 하는 부상자가 …명 있습니다.)
QTD	구조선 또는 구조항공기는 무엇을 수용하였습니까?	․․․(식별표지)는 1. ․․․(수)의 생존자 2. ․․․난파물 3. ․․․(수)의 사체를 수용하였습니다.
QTW	생존자의 상태는 어떠합니까?	생존자의 상태는․․․이며 지급․․․이 필요합니다.
QTY	그곳은 사고현장으로 진행중입니까? 진행중이면 언제 도착할 예정입니까?	이곳은 사고현장으로 진행중이며 ․․․시(․․․일)에 도착할 예정입니다.
QTZ	그곳은 수색을 계속하고 있습니까?	이곳은․․․(항공기, 선박, 구명부기․․․생존자 또는 난파물)의 수색을 계속하고 있습니다.
QUI	그곳의 항행등은 점등되어 있습니까?	이곳의 항행등은 점등되어 있습니다.
QUN	이곳의 부근[(또는 위도․․․경도․ ․․의 부근)(혹은․․․의 부근)]에 있는 선박은 그 위치, 정침로와 속력을 알려주지 않겠습니까? 항공용(주) 국제항공전기통신업무의 모든 국은 이 약어를(어느 경우에는)정항적으로서 해석한다.	이곳의 위치, 정침로와 속력은․․․입니다. 항공용(주) 국제항공전기통신업무의 모든 국은 이 약어를(어느 경우에는)정항적으로서 해석한다.

약 어	문	답 또는 통지
QUO	이곳은 1. 항공기 2. 선박 3. 구명부기 를 위도․․․, 경도․․․의 부근(또는 다른 표시에 의한)에서 수색할까요?	1. 항공기 2. 선박 3. 구명부기 를 위도․․․, 경도․․․(또는 다른 표시에 의한)의 부근에서 수색하여 주시오
QUP	그곳의 소재를 1. 탐조등 2. 흑연 3. 불꽃 으로 표시하여 주겠습니까?	이곳의 소재를 1. 탐조등 2. 흑연 3. 불꽃 으로 표시합니다.
QUQ	그곳의 착수(또는 착륙)을 용이하게 하기 위하여 이곳은 이곳의 탐조등을 가급적 점멸하여 구름에 수직으로 향하고 다음에 귀항공기가 보이거나 또는 들렸을 때에는 풍상쪽의 수상(또는 지상)에 향하게 할까요?	이곳의 착수(또는 착륙)을 용이하게 하기 위하여 그곳의 탐조등을 가급적 점멸하여 구름에 수직으로 향하고 다음에 당 항공기가 보이거나 또는 들렸을 때에는 풍상쪽의 수상(또는 지상)에 향하게 하여 주시오.
QUR	생존자는 1. 구명구를 받았습니까? 2. 구조선에 수용되었습니까? 3. 지상의 구조대에 구조되었습니까?	생존자는 1. ․․․이 투하한 구명구를 받았습니다. 2. 구조선에 수용되었습니다. 3. 지상의 구조대에 구조되었습니다.
QUS	그곳은 생존자 또는 난파물을 보았습니까? 어느 위치에서 보았습니까?	이곳은 1. 수중의 생존자 2. 별상의 생존자 3. 난파물을 위도․․․, 경도․․․(또는 다른 표시에 의한)에서 보았습니다.
QUT	사고의 위치는 표시되어 있습니까?	사고의 위치는 1. 발화 또는 발연 2. Sea Marker 3. Sea Marker Dye 4.․․․(다른 표시법을 표시한다.)로 표시되어 있습니다.
QUU	이곳은 선박 또는 항공기를 이곳의 위치로 인도할까요?	선박 또는 항공기․․․(호출부호)를 1. ․․․kHz(또는 MHz)로서 그곳의 호출부호와 장선을 전송하여 그곳의 위치로 2. ․․․kHz(또는 MHz)로 그곳에 도착하기 위하여 취하는 정침로를 전송하여 인도하여 주시오.

약 어	문	답 또는 통지
QUW	그곳은․․․(구역의 표시 또는 위도와 경도)를 표시하는 수색구역내에 있습니까?	이곳은․․․(구역의 표시)수색구역내에 있습니다.
QUY	구명부기의 위치는 표시되어 있습니까?	구명부기의 위치는․․․시에 1. 발화 또는 발연 2. Sea Marker 3. Sea Marker Dye 4.․․․(다른 표시법을 표시한다.)로 표시되어 있습니다.
	식 별
QTT		다음에 따른 식별부호는 별도의 전송에 중첩되어 있습니다.

나. 해상이동업무의 무선통신용 Q약어

(1) 알파벳 순의 약어표

약 어	문	답 또는 통지
QOA	귀국은 무선전신(500 kHz)으로 통신할 수 있습니까?	당국은 무선전신(500 kHz)으로 통신할 수 있습니다.
QOB	귀국은 무선전화(2182 kHz)로 통신할 수 있습니까?	당국은 무선전화(2182 kHz)로 통신할 수 있습니다.
QOC	귀국은 무선전화(16통신로-156.80 MHz)로 통신할 수 있습니까?	당국은 무선전화(16통신로-156.80 MHz)로 통신할 수 있습니다.
QOD	귀국은 당국과․․․어로 통신할 수 있습니까? 0. 화란어 1. 영어 2. 불어 3. 독일어 4. 그리스어 5. 이태리어 6. 일본어 7. 노르웨이어 8. 소련어 9. 서반아어	당국은․․․어로 통신할 수 있습니다. 0. 화란어 1. 영어 2. 불어 3. 독일어 4. 그리스어 5. 이태리어 6. 일본어 7. 노르웨이어 8. 소련어 9. 서반아어
QOE	귀국은․․․(명칭 또는 호출부호)이 송신한 안전신호를 수신하였습니까?	당국은․․․(명칭 또는 호출부호)이 송신한 안전신호를 수신하였습니다.

약 어	문	답 또는 통지
QOF	이곳의 신호의 실용가치는 어느 정도입니까?	그곳의 귀 신호의 실용가치는 1. 실용불가 2. 일부 실용가 3. 실용적입니다.
QOG	귀국이 송신할 테이프는 얼마입니까?	당국이 송신할 테이프는․․․입니다.
QOH	당국은 동기신호를․․․초동안 송신할까요?	동기신호를․․․초동안 송신하여 주시오.
QOI	당국의 테이프를 송신할까요?	귀국의 테이프를 송신하여 주시오.
QOJ	귀국은․․․kHz(또는 MHz)로 긴급위치표시용 무선표지신호를 청취하겠습니까?	당국은․․․kHz(또는 MHz)로 긴급위치표시용 무선표지신호를 청취하고 있는 중입니다.
QOK	귀국은․․․kHz(또는 MHz)로 긴급위치표시용 무선표지신호를 수신하였습니까?	당국은․․․kHz(또는 MHz)로 긴급위치표시용 무선표지신호를 수신하였습니다.
QOL	귀 선박에는 선택호출의 수신설비가 있습니까? 만일 있다면 그곳의 선택호출 신호는 무엇입니까?	당 선박에는 선택호출의 수신설비가 있습니다. 이곳의 선택호출 번호 또는 선택호출 신호는․․․입니다.
QOM	어느 주파수로 선택호출에 의하여 귀선박과 연락할 수가 있습니까?	당선박과는․․․의 주파수로 선택호출에 의하여 연락할 수가 있습니다.
QOT	그곳은 이곳의 호출을 듣고 있습니까? 그곳과 통신을 교환할 수가 있을 때까지 대략의 대기시간은 몇분입니까?	이곳은 그곳의 호출을 듣고 있습니다. 대략의 대기시간은․․․분입니다.
QRA	귀선(국)의 명칭은 무엇입니까?	당선(국)명은․․․입니다.
QRB	귀국은 당국으로부터 대략 얼마의 거리에 있습니까?	귀국은 당국과의 거리는 대략․․․해리(또는 킬로미터)입니다.
QRC	어느 사기업(또는․․․주관청)이 귀국의 요금계산을 정산합니까?	당국의 요금계산은․․․사기업(또는․ ․․주관청)이 정산합니다.
QRD	그곳은 어디로 가며 어디로부터 왔습니까?	이곳은․․․로 가며․․․로부터 왔습니다.
QRE	그곳은 몇시에․․․(장소) (․․․의 상공)에 도착할 예정입니까?	이곳은․․․(장소)(․․․의 상공)에․ ․․시에 도착할 예정입니다.

약 어	문	답 또는 통지
QRF	그곳은․․․(장소)로 돌아갑니까?	이곳은․․․(장소)로 돌아갑니다. 또는․․․(장소)로 돌아갑니다.
QRG	이곳의 정확한 주파수(또는․․․의 정확한 주파수)를 지시하여 주겠습니까?	그곳의 정확한 주파수(또는․․․의 정확한 주파수)는․․․kHz(또는 MHz)입니다.
QRH	이곳의 주파수는 변화합니까?	그곳의 주파수는 변화합니다.
QRI	이곳의 발사의 음질은 어떠합니까?	그곳의 발사의 음질은 1. 양호합니다. 2. 변화합니다. 3. 불량합니다.
QRJ	그곳의 무선전화 신청은 몇통입니까?	이곳의 무선전화 신청은․․․통입니다.
QRK	이곳(또는․․․국명 또는 호출부호)의 신호의 명료도는 어떠합니까?	그곳(또는․․․국명 또는 호출부호)의 신호의 명료도는 1. 해독할 수 없습니다. 2. 시시로 해독합니다. 3. 해독할 수 있으나 곤란합니다. 4. 해독할 수 있습니다. 5. 완전히 해독할 수 있습니다.
QRL	그곳은 통신중입니까?	이곳은 통신중입니다. [또는 이곳은․ ․․(명칭 또는 호출부호)와 통신중입니다.] 방해하지 마시오.
QRM	이곳의 송신은 혼신을 받습니까?	그곳의 송신은 1. 혼신을 받지 않습니다. 2. 조금 혼신을 받고 있습니다. 3. 상당히 혼신을 받고 있습니다. 4. 강한 혼신을 받고 있습니다. 5. 대단히 강한 혼신을 받고 있습니다.
QRN	그곳은 공전의 방해를 받고 있습니까?	이곳은 1. 공전의 방해를 받지 않습니다. 2. 조금 공전의 방해를 받고 있습니다. 3. 상당히 공전의 방해를 받고 있습니다. 4. 강한 공전의 방해를 받고 있습니다. 5. 대단히 강한 공전의 방해를 받고 있습니다.
QRO	이곳은 송신기의 전력을 증가할까요?	송신기의 전력을 증가하여 주시오.
QRP	이곳은 송신기의 전력을 감소할까요?	송신기의 전력을 감소하여 주시오.

약 어	문	답 또는 통지
QRQ	이곳은 좀더 속히 송신할까요?	좀더 속히 송신하여 주시오. (1분간․․․어)
QRR	그곳은 자동기 사용의 준비가 되어 있습니까?	이곳은 자동기 사용의 준비가 되어 있습니다. 1분간에․․․어 속도로 송신하여 주시오.
QRS	이곳은 좀 더 느리게 송신할까요?	좀 더 느리게 송신하여 주시오. (1분간에․․․어)
QRT	이곳은 송신을 중지할까요?	송신을 중지하여 주시오.
QRU	그곳은 이곳에 전송할 것이 있습니까?	이곳은 그곳에 전송할 것이 없습니다.
QRV	그곳은 준비가 되어 있습니까?	이곳은 준비가 되어 있습니다.
QRW	이곳은․․․에 그곳은․․․kHz (또는 ㎒)로 그를 호출하고 있음을 통지할까요?	․․․에 이곳이․․․kHz (또는 MHz) 로 그를 호출하고 있음을 통지하여 주시오.
QRX	그곳은 몇시에 재차 이곳을 호출하겠습니까?	이곳은․․․시에․․․kHz(또는 MHz) 로 재차 그곳을 호출하겠습니다.
QRY	이곳은 순위는 몇 번입니까? (통신 연락에 관하여)	그곳의 순위는․․․번입니다. (또는 다른 표시에 의한다.) (통신 연락에 관하여)
QRZ	누가 이곳을 호출하고 있습니까?	그곳은․․․부터․․․kHz(또는 MHz) 로 호출되고 있습니다
QSA	이곳의 신호 [또는․․․국명 또는 호출부호의 신호] 의 강도는 어떠합니까?	그곳의 신호[(또는․․․(국명 또는 호출부호)의 신호] 의 강도는 1. 거의 감도가 없습니다. 2. 약합니다. 3. 대체로 양호합니다. 4. 강합니다. 5. 대단히 강합니다.
QSB	이곳의 신호에는 페이딩이 있습니까?	그곳의 신호에는 페이딩이 있습니다.
QSC	귀국은 소량 통신선박국입니까?	당국은 소량 통신선박국입니다.
QSD	이곳의 신호는 불완전합니까?	그곳의 신호는 불완전합니다.

약 어	문	답 또는 통지
QSE	구명부기의 예측유정은 얼마입니까?	구명부기의 예측유정은․․․(숫자 및단위)입니다.
QSF	그곳은 구조를 끝마쳤습니까?	이곳은 구조를 끝마치고 기지로 향하여 진행중입니다. (구급차를 필요로 하는 부상자가․․․명 있습니다)
QSG	이곳은 전보를 한번에․․․통 송신 할까요?	전보를 한번에․․․통 송신하여 주시오.
QSH	그곳은 그곳의 방향탐지장치로 귀항할 수 있습니까?	이곳은 이곳의[․․․(국명 또는 호출부호)의] 방향탐지장치에 의하여 귀항할 수 있습니다.
QSI		이곳은 그곳의 전송을 중단할 수 없었습니다. 또는 그곳은․․․(국명 또는 호출부호)에 이곳이 그의[․․․kHz(또는MHz)에서의]전송을 중단할 수 없었다는 것을 통지하여 주시오.
QSJ	․․․앞의 징소요금은 귀국의 국내요금을 합하여 얼마입니까?	․․․앞의 징수요금은 당국의 국내요금을 합하여․․․프랑입니다.
QSK	그곳은 그곳의 신호사이에 이곳을 청취할 수 있습니까? 할 수 있다면 그곳은 그곳의 전송을 중단하여도 됩니까?	이곳은 이곳의 신호사이에 그곳을 청취할 수 있으며 이곳의 전송을 중단하여 주시오.
QSL	그곳은 수신증을 보낼 수 있습니까?	이곳은 수신중을 보냅니다.
QSM	이곳은 그곳에 송신한 최후의 전보(또는 그 이전의 전보)를 반복할까요?	그곳이 이곳에 송신한 최후의 전보(또는 제․․․호 전보)를 반복하여 주시오.
QSN	그곳은 이곳[또는․․․(국명 또는 호출부호)]을․․․kHz(또는 MHz)로 청취하였습니까?	이곳은 그곳[또는․․․(국명 또는 호출부호)을 ․․․kHz(또는 MHz)로 청취하였습니다.
QSO	그곳은․․․(국명 또는 호출부호)와 직접(또는 중계로)통신할 수 있습니까?	이곳은․․․(국명 또흔 호출부호)와 직접(또는 중계로) 통신할 수 있습니다.
QSP	그곳은 무료로․․․(국명 또는 호출부호)에 중계하여 주시겠습니까?	이곳은 무료로․․․(국명 또는 호출부호)에 중계하겠습니다.

약 어	문	답 또는 통지
QSQ	그곳에는 의사[또는․․․(인명)이 승선하고 있습니까?]가 승선하고 있습니까?	이곳에는 의사가 승선하고 있습니다. [또는․․․(인명)이 승선하고 있습니다.]
QSR	이곳은 호출주파수로 호출을 반복할까요?	호출주파수로 그곳의 호출을 반복하여 주시오. 그곳을 청취할 수 없습니다. (또는 혼신이 있습니다.)
QSS	그곳은 어느 통신주파수를 사용합니까?	이곳은․․․kHz(또는 MHz)(단파대에서는통례로 사용하고자 하는 주파수의 최후 3숫자만 송신한다)의 통신주파수를 사용합니다.
QSU	이곳은 이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 종별․․․의 발사로 송신 또는 응답할까요?	이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로(종별․․․의 발사로) 송신 또는 응답하여 주시오.
QSV	이곳은 이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 조정을 위하여 V(또는 신호)의 연속을 송신할까요?	이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 조정을 위하여 V(또는 신호)의 연속을 송신하여 주시오.
QSW	그곳은 이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 (종별․․․의 발사)로송신하여 주겠습니까?	이곳은 이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 (종별․․․의 발사)로송신하겠습니다.
QSX	그곳은․․․(국명 또는 호출부호)를․ ․․kHz(또는 MHz)로 청취하여 주겠습니까?	이곳은․․․(국명 또는 호출부호)를․ ․․kHz(또는 MHz)로 청취하고 있습니다.
QSY	이곳은 다른 주파수로 변경하여 전송할까요?	다른 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 변경하여 전송하여 주시오.
QSZ	이곳은 각 어 또는 각 집합을 2회이상 송신할까요?	각 어 또는 각 집합을 2회 (또는․․․회) 송신하여 주시오.
QTA	이곳은 제․․․호 전보(또는 통보)를 취소할까요?	제․․․호 전보(또는 통보)를 취소하여 주시오.
QTB	그곳은 이곳의 어수계산에 동의합니까?	이곳은 그곳의 어수계산에 동의하지 아니합니다. 이곳은 각 어 또는 각 집합의 최초의 문자 또는 숫자를 반복합니다.
QTC	그곳에는 송신할 전보가 몇통 있습니까?	이곳에는 그곳에의[(또는․․․(국명 또는 호출부호에의)] 전보가․․․통 있습니다.
QTD	구조선 또는 구조항공기는 무엇을 수용하였습니까?	․․․(식별표지)는 1. ․․․(수)의 생존자 2. ․․․난파물 3. ․․․(수)의 사체를 수용하였습니다.

약 어	문	답 또는 통지
QTE	그곳으로부터 이곳의 진방위는 몇 도 입니까? 또는․․․(국명 또는 호출부호)으로부터 이곳의 진방위는 몇도입니까? 또는 ․․․(국명 또는 호출부호)의․․․[국명 또는 호출부호]으로부터의 진방위는 몇도입니까?	이곳으로부터의 그곳의 진방위는․․․도․․․시 현재입니다. 또는 ․․․(국명 또는 호출부호)으로부터의 그곳의 진방위는․․․도․․․시 현재입니다. 또는․․․(국명 또는 호출부호)으로부터․․․(국명 또는 호출부호)의 진방위는․․․도․․․시 현재입니다.
QTF	귀국이 통할하는 무선방향탐지국이 측정한 이곳의 위치를 도시하여 주겠습니까?	당국이 통할하는 무선방향탐지국이 측정한 귀국의 위치는 위도․․․, 경도․․․(또는 다른 위치표시)․․․급 ․․․시 현재이었습니다.
QTG	그곳은 1장선(또는 반송파) 각 10초간의 2선 다음에 그곳의 호출부호(또는 국명)를․․․회 반복하여․․․kHz(또는 MHz)로 송신하여 주겠습니까? 또는 그곳은․․․(국명 또는 호출부호)에게 1장선(또는 반송파) 각10초간의 2선 다음에 그 국의 호출부호(또는 국명)를․․․회 반복하여․․․kHz(또는 MHz)로 송신할 것을 청구하여 주겠습니까?	이곳은 1장선(또는 반송파) 각 10초간의 2선 다음에 이곳의 호출부호(또는 국명)를․․․회 반복하여․․․kHz(또는 MHz) 로 송신하겠습니다. 또는 이곳은․․․(국명 또는 호출부호)에 1장선 (또는 반송파)각 10초간의 2선 다음에 그 국의 호출부호(또는 국명)를․․․회 반복하여․․․kHz(또는 MHz) 로 송신하도록 청구하였습니다.
QTH	위도 및 경도로 표시하는 또는(다른 표시에 의한) 그곳의 위치는 몇도입니까?	이곳의 위치는 위도․․․ 경도․․․ (또는 다른 표시에 의한) 입니다.
QTI	그곳의 정침로는 몇도입니까?	이곳의 정침로는․․․도입니다.
QTJ	그곳의 속력은 얼마입니까? (선박 또는 항공기의 수상 또는 공중의 속력을 청구한다)	이곳의 속력은․․․노트 (또는 매시․ ․․킬로미터 또는 매시․․․법정마일) 입니다. (선박 또는 항공기의 수상 또는 공중의 속력을 표시한다.)
QTK	귀 항공기의 지표면에 대한 속력은 얼마입니까?	당 항공기의 지표면에 대한 속력은․․․노트 (또는 매시․․․킬로미터 또는 매시․․․법정마일) 입니다.
QTL	그곳의 정침로는 몇도입니까?	이곳은 정침로는․․․도입니다.
QTM	그곳의 자침로는 몇도입니까?	이곳은 자침로는․․․도입니다.
QTN	그곳의 몇시에․․․(장소를) 출발하였습니까?	이곳은․․․(장소) 를․․․시에 출발하였습니다.
QTO	그곳은 안벽 (또는 항) 을 떠났습니까? 또는 그곳은 이륙(수)하였습니까?	이곳은 안벽(또는 항)을 떠났습니다. 또는 이곳은 이륙(수)하였습니다.

약 어	문	답 또는 통지
QTP	그곳은 안벽 (또는 항) 에 도착중입니까? 또는 그곳은 착수 (또는 착륙) 중입니까?	이곳은 안벽(또는 항)에 도착중 입니다. 이곳은 착수(또는 착륙)중입니다.
QTQ	귀국은 국제통신서에 의하여 당국과 통신할 수 있습니까?	당국은 국제통신서에 의하여 귀국과 통신하겠습니다.
QTR	정확한 시간은 몇시입니까?	정확한 시간은 …시입니다.
QTS	귀국은 귀국의 호출부호(또는 국명)을․․․초동안 송신하여 주겠습니까?	당국은 당국의 호출부호(또는 국명)을․․․초동안 송신하겠습니다.
QTT		다음에 따르는 식별부호는 별도의 전송에 중첩되어 있습니다.
QTU	귀국의 집무시간은 어떠합니까?	당국은․․․시부터․․․시까지 집무합니다.
QTV	이곳의 주파수․․․kHz(또는 MHz)로(․ ․․시부터․․․시까지)그곳을 대신하여 청취할까요?	주파수․․․kHz(또는 MHz)로(․․․시부터․․․시까지)이곳을 대신하여 청취하여 주시오.
QTW	생존자의 상태는 어떠합니까?	생존자의 상태는․․․이며 지급․․․이 필요합니다.
QTX	그곳은 다시 통지할 때까지(또는․․․시까지)이곳과의 통신을 위하여 집무하여 주겠습니까?	이곳은 다시 통지가 있을 때까지(또는 ․․․시까지)그곳과의 통신을 위하여 집무하겠습니다.
QTY※	그곳은 사고현장으로 진행중입니까? 진행중이면 언제 도착할 예정입니까?	이곳은 사교현장으로 진행중이며․․․시(또는․․․일)에 도착할 예정입니다.
QTZ※	그곳은 수색을 계속하고 있습니까?	이곳은․․․(항공기, 선박, 구명부기, 생존자 또는 난파물)의 수색을 계속하고 있습니다.
QUA	그곳은․․․(국명 또는 호출부호)의 소식을 알고있습니까?	․․․(국명 또는 호출부호)의 소식은 다음과 같습니다.
QUB※	그곳은 다음 사항을 그 순서로 이곳에 통지할 수 있습니까?․․․(관측지)에 있어서의 지표풍의 정방위, 도수로서 표시하는 방향, 속도, 시계, 현재의 기후, 운량, 운형 및 지표로부터 운저까지의 높이	청구된 사항은 다음과 같습니다. ․․․(속도와 거리에 사용한 단위를 표시한다.)
QUC	그곳이 이곳으로부터[또는․․․(국명 또는 호출부호)으로부터] 수신한 최후의 전보의 번호(또는 다른 표시)는 무엇입니까?	이곳이 그곳으로부터[또는․․․(국명 또는 호출부호)으로부터] 수신한 최후의 전보의 번호(또는 다른 표시)는․․ ․입니다.
QUD	그곳은․․․(국명 또는 호출부호)이 송신한 긴급신호를 수신하였습니까?	이곳은․․․(국명 또는 호출부호)이 ․․․에 송신한 긴급신호를 수신하였습니다.

약 어	문	답 또는 통지
QUE	그곳은․․․(국어)로 필요하다면 통역을 통하여 말할 수 있습니까? 가능하다면 어떤 주파수로 사용할 수 있습니까?	이곳은․․․(국어)로․․․kHz(또는 MHz)로 말할 수 있습니다.
QUF	그곳은․․․(국명 또는 호출부호)이 송신한 조난신호를 수신하였습니까?	이곳은․․․(국명 또는 호출부호)이 ․․․시에 송신한 조난신호를 수신하였습니다.
QUH	그곳은 이곳에 해면의 현재의 기압을 이곳에 지시하여 주겠습니까?	해면의 현재의 기압은․․․(단위)입니다.
QUM	이곳은 통상업무를 재개하여도 좋습니까?	통상업무를 재개하여도 좋습니다.
QUN	1. 각국 앞으로 하는 경우 : 당국의 부근(또는 위도․․․, 경도 ․․․부근)또는(․․․의 부근)]에 있는 선박은 위치, 정침로 및 속력을 알려주시오. 2. 특정국 앞으로 하는 경우 : 귀국의 위치, 정침로 및 속력을 알려주시오.	당국의 위치, 정침로와 속력은․․․입니다.
QUO※	이곳은 1. 항공기 2. 선박 3. 구명부기를 위도․․․ 경도․․․ 의 부근(또는 다른 표시에 의한)에서 수색할까요?	1. 항공기 2. 선박 3. 구명부기를 위도․․․ 경도․․․ 의 부근(또는 다른 표시에 의한)에서 수색하여 주시오.
QUP※	그곳의 소재를 1. 탐조등 2. 흑연 3. 불꽃 으로 표시하여 주겠습니까?	이곳의 소재를 1. 탐조등 2. 흑연 3. 불꽃 으로 표시합니다.
QUR※	생존자는 1. 구명구를 받았습니까? 2. 구조선에 수용되었습니까? 3. 지상의 구조대에 구조되었습니까?	생존자는 1. ․․․이 투하한 구명구를 받았습니다. 2. 구조선에 수용되었습니다. 3. 지상의 구조대에 구조되었습니다.
QUS※	그곳은 생존자 또는 난파물을 보았습니까? 어느 위치에서 보았습니까?	이곳은 1. 수중의 생존자 2. 벌상의 생존자 3. 난파물 을 위도․․․, 경도․․․(또는 다른 표시에 의한)에서 보았습니다.

약 어	문	답 또는 통지
QUT※	사고의 위치는 표시되어 있습니까?	사고의 위치는 1. 발화 또는 발연 2. Sea Marker 3. Sea Marker Dye 4. ․․․(다른 표시방법을 표시 한다)로 표시되어 있습니다.
QUU※	이곳은 선박 또는 항공기를 이곳의 위치로 인도할까요?	선박 또는 항공기․․․(국명 또는 호출부호)를 1. kHz(또는 MHz)로 그곳의 호출부호와 장선을 전송하여 그곳의 위치로 2. ․․․kHz(또는 MHz)로 그곳에 도착하기 위하여 취하는 정침로를 전송하여 인도하여 주시오.
QUW※	그곳은․․․(구역의 표시 또는 위도와 경도)로 표시하는 수색구역내에 있습니까?	이곳은․․․(구역의 표시)수색구역내에 있습니다.
QUX※	그곳에는 현재 발령중인 항행경보 또는 강풍경보가 있습니까?	이곳에는 현재 발령중인 항행경보 또는 강풍경보가 있습니다.
QUY※	구명부기의 위치는 표시되어 있습니까?	구명부기의 위치는․․․시 현재 1. 발화 또는 발연 2. Sea Marker 3. Sea Marker Dye 4. ․․․(다른 표시방법을 표시한다)로 되어 있습니다.
QUZ	이곳은 제한부로 업무를 재개하여도 됩니까?	조난통신은 계속중입니다. 제한부로 업무를 재개하여도 됩니다.

(2) 질문, 답 또는 통지별 약어표

약 어	문	답 또는 통지
	명 칭
QRA	귀선(국)의 명칭은 무엇입니까?	당선(국)명은․․․입니다.
	경 로
QRD	그곳은 어디로 가며 어디로부터 왔습니까?	이곳은․․․로 가며․․․로부터 왔습니다.
	위 치
QRB	귀국은 당국으로부터 대략 얼마의 거리에 있습니까?	귀국과 당국과의 거리는 대략․․․해리(또는 킬로미터)입니다.
QTH	위도와 경도로 표시하는(또는 다른 표시에 의한) 그곳의 위치는 몇도입니까?	이곳의 위치는 위도․․․, 경도․․․ (또는 다른 표시에 의한) 입니다.
QTN	그곳은 몇시에․․․(장소)를 출발하였습니까?	이곳은․․․(장소)를․․․시에 출발하였습니다.
	신 호 의 질
QOF	이곳의 신호의 실용가치는 어느 정도입니까?	그곳의 신호의 실용가치는 1. 실용불가 2. 일부실용가 3. 실용적입니다.
QRI	이곳의 발사의 음질은 어떠합니까?	그곳의 발사의 음질은 1. 양호합니다. 2. 변화합니다. 3. 불량합니다.
QRK	이곳[또는․․․(국명 또는 호출부호)]의 신호의 명료도는 어떠합니까?	그곳[또는․․․(국명 또는 호출부호)]의 신호의 명료도는 1. 해석할 수 없습니다. 2. 시시로 해독합니다. 3. 해독할 수 있으나 곤란합니다. 4. 해독할 수 있습니다. 5. 완전히 해독할 수 있습니다.

약 어	문	답 또는 통지
	신 호 의 강 도
QRO	이곳은 송신기의 출력을 증가할까요?	송신기의 출력을 증가 하여 주시오.
QRP	이곳은 송신기의 출력을 감소할까요?	송신기의 출력을 감소하여 주시오.
QSA	이곳의 신호[또는․․․(명칭 또는 호출부호)]의 강도는 어떠합니까?	그곳의 신호[또는․․․(명칭 또는 호출부호)]의 강도는 1. 거의 감도가 없습니다. 2. 약합니다. 3. 대체로 양호합니다. 4. 강합니다. 5. 대단히 강합니다.
QSB	이곳의 신호에는 페이딩이 있습니까?	그곳의 신호에는 페이딩이 있습니다.
	전 건 조 직
QRQ	이곳은 좀 더 속히 송신할까요?	좀 더 속히 송신하여 주시오. (1분간에․․․어)
QRR	그곳은 자동기 사용의 준비가 되어 있습니까?	이곳은 자동기 사용의 준비가 되어 있습니다. 1분간에․․․어 속도로 송신하여 주시오
QRS	이곳은 좀 더 느리게 송신할까요?	좀 더 느리게 송신하여 주시오. (1분간에․․․어)
QSD	이곳의 신호는 불안전합니까?	그곳의 신호는 불안전합니다.
	혼 신
QRM	이곳의 송신은 혼신을 받습니까?	그곳의 송신은 1. 혼신을 받지 않습니다. 2. 조금은 혼신을 받고 있습니다. 3. 상당한 혼신을 받고 있습니다. 4. 강한 혼신을 받고 있습니다. 5. 대단히 강한 혼신을 받고 있습니다.
QRN	그곳은 공전의 방해를 받고 있습니까?	이곳은 1. 공전의 방해를 받지 않습니다. 2. 조금 공전의 방해를 받고 있습니다. 3. 상당히 공전의 방해를 받고 있습니다. 4. 강한 공전의 방해를 받고 있습니다. 5. 대단히 강한 공전의 방해를 받고 있습니다.

약 어	문	답 또는 통지
	주 파 수 의 조 정
QRG	이곳의 정확한 주파수(또는․․․의 정확한 주파수)를 지시하여 주겠습니까?	그곳의 정확한 주파수(또는․․․의 정확한 주파수)는․․․kHz(또는 MHz)입니다.
QRH	이곳의 주파수는 변화합니까?	그곳의 주파수는 변화합니다.
QTS	귀국은 귀국의 호출부호(또는 국명)를 ․․․초동안을 송신하여 주겠습니까?	당국은 당국의 호출부호(또는 국명)를 ․․․초동안을 송신하겠습니다.
	주 파 수 와 발 사 종 별 의 선 택
QSN	그곳은 이곳[또는․․․(국명 또는 호출부호)]을․․․kHz(또는 MHz)로 청취하였습니까?	이곳은 그곳[또는․․․(국명 또는 호출부호)]을․․․kHz(또는 MHz)로 청취하겠습니다.
QSS	그곳은 어느 통신 주파수를 사용합니까?	이곳은․․․kHz(또는 MHz)(단파대에서는 통례로 사용하고자 하는 주파수의 최후 3숫자만 송신한다)의 통신 주파수를 사용합니다.
QSU	이곳은 이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로(종별․․․의 발사로)송신 또는 응답할까요?	이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로(종별 ․․․의 발사로)송신 또는 응답하여 주시오.
QSV	이곳은 이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 조정을 위하여 V(또는 신호)의 연속을 송신할까요?	이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 조정을 위하여 V(또는 신호)의 연속을 송신하여 주시오.
QSW	그곳은 이 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 (종별․․․의 발사)로 송신하여 주겠습니까?	이곳은 이 V주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 (종별․․․의 발사)로 송신하겠습니다.
QSX	그곳은․․․(국명 또는 호출부호)를․ ․․kHz(또는 MHz)로 청취하여 주겠습니까?	이곳은․․․(국명 또는 호출부호)를․ ․․kHz(또는 MHz)로 청취하고 있습니다.
	주 파 수 의 변 경
QSY	이곳은 다른 주파수로 변경하여 전송할까요?	다른 주파수[또는․․․kHz(또는 MHz)]로 변경하여 전송하여 주시오.
	통 신 연 락 설 정
QOA	귀국은 무선전신(500 kHz)으로 통신할 수 있습니까?	당국은 무선전신(500 kHz)으로 통신할 수 있습니다.
QOB	귀국은 무선전화(2,182 kHz)로 통신할 수 있습니까?	당국은 무선전화(2,182 kHz)로 통신할 수 있습니다.

약 어	문	답 또는 통지
QOC	귀국은 무선전화 (16통신로-156.8 MHz)에 의하여 통신할 수 있습니까?	당국은 무선전화 (16통신로-156.8 MHz)에 의하여 통신할 수 있습니다.
QOD	귀국은 당국과․․․어로 통신할 수 있습니까? 0. 화란어 1. 영어 2. 불어 3. 독일어 4. 그리스어 5. 이태리어 6. 일본어 7. 노르웨이어 8. 소련어 9. 서반아어	당국은․․․어로 통신할 수 있습니다. 0. 화란어 1. 영어 2. 불어 3. 독일어 4. 그리스어 5. 이태리어 6. 일본어 7. 노르웨이어 8. 소련어 9. 서반아어
QOT	그곳은 이곳의 호출을 듣고 있습니까? 그곳과 통신을 교환할 수 있을 때까지 대략의 대기시간은 몇분입니까?	이곳은 그곳의 호출을 듣고 있습니다. 대략의 대기시간․․․분입니다.
QRL	그곳은 통신중입니까?	이곳은 통신중입니다. [또는 이곳은․․․(명칭 또는 호출부호)]와 통신중입니다. 방해하지 마시오.
QRV	그곳은 준비가 되어 있습니까?	이곳은 준비가 되어 있습니다.
QRX	그곳은 몇시에 재차 이곳을 호출하겠습니까?	이곳은․․․시에․․․kHz(또는 MHz)로 재차 그곳을 호출하겠습니까?
QRY	이곳의 순위는 몇번입니까? (통신연락에 관하여)	그곳의 순위는․․․번입니다. (통신연락에 관하여)
QRZ	누가 이곳을 호출하고 있습니까?	그곳은․․․부터․․․kHz(또는 MHz)로 호출되고 있습니다.
QSC	귀국은 소량통신 선박국입니까?	당국은 소량통신 선박국입니다.
QSR	이곳은 호출주파수로 호출을 반복할까요?	호출주파수로 그곳의 호출을 반복하여 주시오. 그곳을 청취할 수 없습니다. (또는 혼신이 있습니다.)
QTQ	귀국은 국제통신서에 의하여 당국과 통신할 수 있습니까?	당국은 국제통신서에 의하여 당국과 통신하겠습니다.

약 어	문	답 또는 통지
QUE	그곳은․․․(국어)로 필요하다면 통역을 통하여 말할 수 있습니까? 가능하면 어떤 주파수로 사용할 수 있습니까?	이곳은․․․(국어)로․․․kHz(또는 MHz)로 말할 수 있습니다.
	선 택 호 출
QOL	귀선박에서는 선택호출의 수신설비가 있습니까? 만일 있다면 그 곳의 선택 호출번호 또는 선택호출신호는 무엇입니까?	당선박에서는 선택호출의 수신설비가 있습니다. 이곳의 선택 호출번호 또는 선택호출신호는․․․입니다.
QOM	어느 주파수로 선택호출에 의하여 귀선박과 연락할 수 있습니까?	당선박과는․․․의 주파수로 선택호출에 의하여 연락할 수 있습니다. (필요가 있을 때에는 연락설정이 가능한 시간을 붙인다.)
	시 간
QTR	정확한 시각은 몇시입니까?	정확한 시각은․․․시입니다.
QTU	귀국의 집무시간은 어떠합니까?	당국은․․․시부터․․․시까지 집무를 합니다
	요 금
QRC	어느 사기업(또는․․․주관청)이 귀국의 요금계산을 정산합니까?	당국의 요금계산은․․․사기업(또는․ ․․주관청)이 정산합니다.
QSJ	․․․앞의 징수요금은 귀국의 국내요금을 합하여 얼마입니까?	․․․앞의 징수요금은 당국의 국내요금을 합하여․․․프랑입니다.
	중 계
QRW	이곳은․․․에 그곳에․․․kHz(또는 MHz) 그를 호출하고 있음을 통지할까요?	․․․에 이곳에․․․kHz(또는 MHz)로 그를 호출하고 있음을 통지하여 주시오.
QSO	그곳은․․․(국명 또는 호출부호)와 직접(또는 중계로)통신할 수 있습니까?	이곳은․․․(국명 또는 호출부호)와 직접(또는 중계로)통신할 수 있습니다.
QSP	그곳은 무료로․․․(국명 또는 호출부호)에 중계하여 주겠습니까?	이곳은 무료로․․․(국명 또는 호출부호)에 중계하겠습니다.
QSQ	그곳에는 의사[또는․․․(인명)이 승선하고 있습니까]가 승선하고 있습니까?	이곳에는 의사가 승선하고 있습니다.[또는․․․(익명)이 승선하고 있습니다.]
QUA	그곳은․․․(국명 또는 호출부호)의 소식을 알고 있습니까?	․․․(국명 또는 호출부호)의 소식은 다음과 같습니다.
QUC	그곳이 이곳으로부터[또는․․․(국명 또는 호출부호)으로부터]수신한 최후의 전보의 번호(또는 다른 표시)는 무엇입니까?	이곳이 그곳으로부터[․․․(국명 또는 호출부호)으로부터]수신한 최후의 전보의 번호(또는 다른 표시)는․․․호입니다.

약 어	문	답 또는 통지
	통 신 의 교 환
QOG	귀국이 송신할 테이프는 얼마입니까?	당국이 송신할 테이프는․․․개입니다.
QOH	당국은 동기신호를․․․초동안 송신할까요?	동기신호를․․․초동안 송신하여 주시오.
QOZ	당국의 테이프를 송신할까요?	귀국의 테이프를 송신하여 주시오.
QRJ	그곳의 무선전화 신청은 몇통입니까?	이곳의 무선전화 신청은․․․통입니다.
QRU	그곳은 이곳에 전송할 것이 있습니까?	이곳은 그곳에 전송할 것이 없습니다.
QSG	이곳은 전보를 한번에․․․통 송신 할까요?	전보를 한번에․․․통 송신하여 주시오.
QSI		이곳은 그곳의 전송을 중단시키지 못하였습니다. 또는 그곳은․․․(국명 또는 호출부호)에 이곳이 그의[․․․kHz(또는MHz)에서의]전송을 중단할 수 없다는 것을 통지하여 주시오.
QSK	그곳은 그곳의 신호사이에 이곳을 청취할 수 있습니까? 청취할 수 있다면 이곳은 그곳의 전송을 중단하여도 됩니까?	이곳은 이곳의 신호사이에 그곳을 청취할 수 있으며 이곳의 전송을 중단하여 주시오.
QSL	그곳은 수신증을 보낼 수 있습니까?	이곳은 수신증을 보냅니다.
QSM	이곳은 그곳에 송신한 최후의 전보(또는 그 이전의 전보)를 반복할까요?	그곳이 이곳에 송신한 최후의 전보(또는 제․․․호 전보)를 반복하여 주시오.
QSZ	이곳은 각어 또는 각 집합을 2회이상 송신할까요?	각 어 또는 각 집합을 2회 (또는․․․회) 송신하여 주시오.
QTA	이곳은 제․․․호 전보(또는 통보)를 취소할까요?	제․․․호 전보(또는 통보)를 취소하여 주시오.
QTB	그곳은 이곳의 어수계산에 동의합니까?	이곳은 그곳의 어수계산에 동의 아니합니다. 이곳은 각어 또는 각 집합의 최초의 문자 또는 숫자를 반복합니다.
QTC	그곳에는 송신할 전보가 몇통 있습니까?	이곳에는 그곳에의[또는․․․(국명 또는 호출부호)에의] 전보가․․․통 있습니다.

약 어	문	답 또는 통지
QTV	이곳의 주파수․․․kHz(또는 MHz)로(․․․시부터․․․시까지)그곳을 대신하여 청취할까요?	주파수․․․kHz(또는 MHz)로(․․․시부터․․․시까지)이곳을 대신하여 청취하여 주시오.
QTX	그곳은 다시 통지할 때까지(또는․․․시까지)이곳과의 통신을 위하여 집무하여 주겠습니까?	이곳은 다시 통지가 있을 때까지(또는 ․․․시까지)그곳과의 통신을 위하여 집무하겠습니다.
	동 정
QRE	그곳은 몇시에․․․(장소) (․․․의 상공)에 도착할 예정입니까?	이곳은․․․(장소) (․․․의 상공)에 ․․․시에 도착할 예정입니다.
QRF	그곳은․․․(장소)로 돌아갑니까?	이곳은․․․(장소)로 돌아갑니다. 또는․․․(장소)로 돌아가시오.
QSH	그곳은 그곳의 방향탐지 장치로서 귀항할 수 있습니까?	이곳은 이곳의[․․․(국명 또는 호출부호)의] 방향탐지장치에 의하여 귀항할 수 있습니다.
QTI※	그곳의 정침로는 몇도입니까?	이곳의 정침로는․․․도입니다.
QTJ※	그곳의 속력은 얼마입니까? (선박 또는 항공기의 수상 또는 공중의 속력을 청구한다.)	이곳의 속력은․․․노트 또는 매시․․ ․킬로미터 또는 매시․․․법정마일입니다. (선박 또는 항공기의 수상 또는 공중의 속력을 표시한다.)
QTK※	귀항공기의 지표면에 대한 속력은 얼마입니까?	당 항공기의 지표면에 대한 속력은․․ ․노트(또는 매시․․․킬로미터 또는 매시․․․법정 마일)입니다.
QTL※	그곳의 정침로는 몇도입니까?	이곳의 정침로는․․․도입니다.
QTM※	그곳의 자침로는 몇도입니까?	이곳의 자침로는․․․도입니다.
QTN	그곳은 몇시에․․․(장소)를 출발하였습니까?	이곳은․․․(장소)를․․․시에 출발하였습니다.
QTO	그곳은 안벽(또는 항)을 떠났습니까? 또는 그곳을 이륙(수)하였습니까?	이곳은 안벽(또는 항)을 떠났습니다. 또는 이곳을 이륙(수)하였습니다.
QTP	그곳은 안벽(또는 항)에 도착중입니까? 또는 그곳은 착수(또는 착륙)중입니까?	이곳은 안벽(또는 항)에 도착중입니다. 또는 이곳은 착수(또는 착륙)중입니다.

약 어	문	답 또는 통지
QUN	1. 각국 앞으로 하는 경우 : 당국의 부근(또는 위도․․․, 경도․․․부근) (또는․․․의 부근)에 있는 선박은 위치, 정침로 및 속력을 알려 주시오. 2. 특정국 앞으로 하는 경우 당국의 위치, 정침로 및 속력을 알려 주시오.	당국의 위치, 정침로 및 속력은․․․입니다.
	기 상
QUB※	그곳은 다음 사항을 그 순서로 이곳에 통지할 수 있습니까?․․․(관측지)에 있어서 지표 등의 정방위도수로서 표시하는 방향, 속도, 시계, 현재의 기후, 운량, 운형 및 지표로부터 운저까지의 높이	청구된 사항은 다음과 같습니다. ․․․(속도와 거리에 사용한 단위를 표시한다.)
QUH※	그곳은 이곳에 해면의 현재의 기압을 지시하여 주겠습니까?	해면의 현재의 기압은․․․(단위)위입니다.
QUX	그곳에는 현재 발령중인 항행경보 또는 강풍경보가 있습니까?	이곳에 현재 발령중인 항행경보 또는 강풍경보가 있습니다.
	무 선 방 위 측 정
QTE	그곳으로부터 이곳의 진방위는 몇도입니까? 또는․․․(국명 또는 호출부호)으로부터 이곳의 진바위는 몇도입니까? 또는․․․(국명, 또는 호출부호)의․․․(국명 또는 호출부호)으로부터의 진방위는 몇도입니까?	이곳으로부터 그곳의 진방위는․․․도,․․․시 현재입니다. 또는․․․(국명 또는 호출부호)으로부터의 그곳의 진방위는․․․도․․․시 현재입니다. 또는․․․(국명 또는 호출부호)으로부터의 그곳의 진방위는․․․도․․․시 현재입니다.
QTF	귀국이 통할하는 무선 방향탐지국이 측정한 이곳의 위치를 표시하여 주겠습니까?	당국이 통할하는 무선방향 탐지국이 측정한 귀국의 위치는 위도․․․, 경도․․․(또는 다른 위치표시)․․․급․․․시 현재이었습니다.
QTG	그곳은 1장선(또는 반송파)각 10초간의 2선 다음에 그곳의 호출부호(또는 국명)를 (․․․회 반복하여)․․․kHz(또는 MHz)로 송신하여 주겠습니까? 또는 그곳은․․․(국명 또는 호출부호)에게 1장선(또는 반송파) 각10초간의 2선 다음에 그 국의 호출부호(또는 국명)를(․․․회 반복하여)․․․kHz(또는 MHz)로 송신할 것을 청구하여 주겠습니까?	이곳은 1장선(또는 반송파)각 10초간의 2선 다음에 이곳의 호출부호(또는 국명)를 (․․․회 반복하여)․․․kHz(또는 MHz)로 송신하겠습니다. 또는 이곳은․․․(국명 또는 호출부호)에게 1장선(또는 반송파) 각10초간의 2선 다음에 그 국의 호출부호(또는 국명)를(․․․회 반복하여)․․․kHz(또는 MHz)로 송신할 것을 청구하였습니다.

약 어	문	답 또는 통지
	통 신 의 중 지
QRT	이곳은 송신을 중지할까요?	송신을 중지하여 주시오.
QUM	이곳은 통상업무를 재개하여도 좋습니까?	통상업무를 재개하여도 좋습니다.
QUZ	이곳은 제한부로 업무를 재개하여도 됩니까?	조난통신은 아직 계속중입니다. 제한부로 업무를 재개하여도 됩니다.
	안 전
QOE	귀국은․․․(명칭 또는 호출부호)이 송신한 안전신호를 수신하였습니까?	당국은․․․(명칭 또는 호출부호)이 송신한 안전신호를 수신하였습니다.
QUX	그곳에는 현재 발령중인 항행경보 또는 강풍경보가 있습니까?	이곳에는 현재 발령중인 항행경보 또는 강풍경보가 있습니다.
	긴 급
QUD	그곳은․․․(국명 또는 호출부호)이 송신한 긴급신호를 수신하였습니까?	이곳은․․․(국명 또는 호출부호)이 ․․․시에 송신한 긴급신호를 수신하였습니다.
	조 난
QOJ	귀국은․․․kHz(또는 MHz)로 긴급위치표시용 무선표지신호를 청취하겠습니까?	당국은․․․kHz(또는 MHz)로 긴급위치표시용 무선표지신호를 청취하고 있는 중입니다.
QOK	귀국은․․․kHz(또는 MHz)로 긴급위치표시용 무선표지신호를 수신하였습니까?	당국은․․․kHz(또는 MHz)로 긴급위치표시용 무선표지신호를 수신하였습니다.
QUF	그곳은․․․(국명 또는 호출부호)이 송신한 조난신호를 수신하였습니까?	이곳은․․․(국명 또는 호출부호)이 ․․․송신한 조난신호를 수신하였습니다.
QUM	이곳은 통상업무를 재개하여도 좋습니까?	통상업무를 재개하여도 좋습니다.
QUZ	이곳은 제한부로 업무를 재개하여도 됩니까?	조난통신은 아직 계속중입니다. 제한부로 업무를 재개하여도 됩니다.
	탐 색 과 구 조
QSE※	구명부기의 예측유정은 얼마입니까?	구명부기의 예측유정은․․․(숫자 및 단위)입니다.
QSF※	그곳은 구조를 끝마쳤습니까?	이곳은 구조를 끝마치고․․․기지를 향하여 진행중입니다. (구급차를 필요로 하는 부상자가․․․명 있습니다.)

약 어	문	답 또는 통지
QTD※	구조선 또는 구조 항공기는 무엇을 수용하였습니까?	․․․(식별표지)는 1. ․․․(수)의 생존자 2. ․․․난파물 3. ․․․(수)의 사체를 수용하였습니다.
QTW※	생존자의 상태는 어떠합니까?	생존자의 상태는․․․이며, 지급․․ ․이 필요합니다.
QTY※	그곳은 사고현장으로 진행중입니까? 진행중이면 언제 도착할 예정입니까?	이곳은 사고현장으로 진행중이며․․․시(또는․․․일)에 도착할 예정입니다.
QTZ※	그곳은 수색을 계속하고 있습니까?	이곳은․․․(항공기, 선박, 구명부기, 생존자 또는 난파물)의 수색을 계속하고 있습니다.
QUN	1. 각국 앞으로 하는 경우 : 당국의 부근(또는 위도․․․, 경도․․․부근)또는(․․․의 부근)에 있는 선박은 위치, 정침로 및 능력을 알려주시오. 2. 특정국 앞으로 하는 경우 : 귀국의 위치, 정침로 및 속력을 알려 주시오.	당국의 위치, 정침로 및 속력은․․․입니다.
QUO※	이곳은 1. 항공기 2. 선박 3. 구명부기 를 위도․․․, 경도․․․의 부근(또는 다른 표시에 의한)에서 수색할까요?	1. 항공기 2. 선박 3. 구명부기 를 위도․․․, 경도․․․의 부근(또는 다른 표시에 의한)에서 수색하여 주시오.
QUP※	그곳의 소재를 1. 탐조등 2. 흑연 3. 불꽃 으로 표시하여 주겠습니까?	이곳의 소재를 1. 탐조등 2. 흑연 3. 불꽃 으로 표시합니다.
QUR※	생존자는 1. 구명구를 받았습니까? 2. 구조선에 수용되었습니까? 3. 지상구조대에 구조되었습니까?	생존자는 1.․․․이 투하한 구명구를 받았습니다. 2. 구조선에 수용되었습니다. 3. 지상구조대에 구조되었습니다.
QUS※	그곳은 생존자 또는 난파물을 보았습니까? 어느 위치에서 보았습니까?	이곳은 1. 수중의 생존자 2. 벌상의 생존자 3. 난파물 을 위도․․․, 경도․․․(또는 표시에 의한)에서 보았습니다.

약 어	문	답 또는 통지
QUT※	사고의 위치는 표시되어 있습니까?	사고의 위치는 1. 발화 또는 발연 2. Sea Marker 3. Sea Marker Dye 4. ․․․(다른 표시방법을 표시한다.)로 표시되어 있습니다.
QUU※	이곳은 선박 또는 항공기를 이곳의 위치로 인도할까요?	선박 또는 항공기 ․․․(국명 또는 호출부호)를 1. ․․․kHz(또는 MHz)로 그곳의 호출부호와 장선을 전송하여 그곳의 위치로 2. ․․․kHz(또는 MHz)로 그곳에 도착하기 위하여 취하는 정침로를 전송하여 인도하여 주시오.
QUW※	그곳은․․․(구역의 표시 또는 위도와 경도)로 표시하는 수색 구역내에 있습니까?	이곳은․․․(구역의 표시)의 수색구역내에 있습니다.
QUY※	구명부기의 위치는 표시되어 있습니까?	구명부기의 위치는․․․시 현재 1. 발화 또는 발연 2. Sea Marker 3. Sea Marker Dye 4. ․․․(다른 표시방법을 표시한다.)로 표시되어 있다.
QUZ	이곳은 제한부로 업무를 재개하여도 됩니까?	조난통신은 아직도 계속중입니다. 제한부로 업무를 재개하여도 됩니다.
QTT	식 별	다음에 따르는 식별부호는 별도의 전송에 중첩되어 있습니다.

다. 제종의 약어와 부호

약어 및 부호	의 미
A A	․․․의 후 전부[반복을 청구하기 위하여 무선전신에서는 물음표 다음에, 무선전화에서는 RQ(언어상 지장이 있는 경우)또는 RPT 다음에 사용한다.]
A B	․․․의 전 전부[반복을 청구하기 위하여 무선전신에서는 물음표 다음에, 무선전화에서는 RQ(언어상 지장이 있는 경우)또는 RPT다음에 사용한다.]
ADS	「앞」[반복을 청구하기 위하여 무선전신에서는 물음표 다음에, 무선전화에서는 RQ(언어상 지장이 있는 경우) 또는 RPT다음에 사용한다.]
AR	송신의 종료.
AS	기다려 주시오.
B K	계속중인 전송을 중단시키기 위하여 사용하는 부호.
B N	․․․와․․․간의 전부 [반복을 청구하기 위하여 무선전신에서는 물음표 다음에, 무선전화에서는 RQ(언어상 지장이 있는 경우) 또는 RPT다음에 사용한다.]
B Q	RQ에 대한 답
BT	동일한 전송의 다른 부분간의 간격을 표시하는 부호
C	“그렇습니다” 또는 “앞의 국에 대한 의미를 긍정적으로 읽어야 한다.”
CFM	확인하여 주시오. (이곳은 확인합니다.)
C L	이곳은 폐국입니다.
COL	대조하여 주시오. (또는 이곳은 대조합니다.)
CORRECTION	당국에서 송신한 최후의 어, 또는 집합을 취소하여 주시오. 정확한 단어 또는 집합은 다음과 같습니다. (무선전화에 사용하는 경우에는 KORREKSHUN으로 발음한다.)
C P	2국 이상의 특정국 앞 일반호출
C Q	각국 앞 일반 호출
C S	호출부호(호출부호를 물을때 사용한다.)

약어 및 부호	의 미
D E	“․․․로부터” (호출국의 명칭 또는 다른 식별표시앞에 전치하여 사용한다.)
D F	․․․시에 귀국의 방위는․․․도이며 당국의 의심스러운 섹타(sector)내에서․․․도의 오차가 있을지 모릅니다.
D O	방위가 의심스러움. 후에(또는․․․시에) 재차 측정을 청구하여 주시오.
E	동(방위)
E R	이곳은․․․
ETA	도착 예정시간
INTERCO	국제통신서 약어군 앞에 붙인다.(무선전화로 사용하는 경우IN-TER-CO로 발음한다.)
K	가송부호
K A	시작신호
KTS	시간당 해리(노트)
MIN	분(또는 분)
MSG	선박의 운용 또는 항행에 관하여 선장이 발수하는 전보를 표시하는 전치 부호
N	북(방위)
NIL	이곳은 그곳에 송신할 것이 없습니다.
N O	아니오 (부정)
N W	지금 (now)
N X	해원에 대한 통보 (또는 해원에 대한 통보앞에 붙인다.)
O K	우리는 동의합니다. (또는 그것이 맞습니다.)
O L	해양 무선서신 (Ocean Letter)
P	무선사보를 표시하는 전치부호
PBL	머릿말 [반복을 청구하기 위하여 무선전신에서는 물음표 다음에, 무선전화에서는 RQ(언어상 지장이 있는 경우) 또는 RPT 다음에 사용한다]
PSE	부디 (Please)
R	수신하였습니다.
REF	․․․의 참조 (또는․․․를 참조하시오.)

약어 및 부호	의 미
RPT	반복합니다. (또는 당국은 반복합니다.) (또는․․․을 반복하시오.)
R Q	청구의 표시
S	남 (방위의 표시)
SIG	서명[반복을 청구하기 위하여 무선전신에서는 물음표 다음에, 무선전화에서는 RQ(언어상 지장이 있는 경우) 또는 RPT다음에 사용한다.
SLT	해상 무선서신 (Radio Maritime Letter)
SVC	국보를 표시하는 전치부호
SYS	위 국보를 참조하시오.
TFC	통신 (Traffic)
T R	육상국이 이동국의 위치와 다음 기항지를 청구하기 위하여 사용한다. 또한 그 답에 전치하여 사용한다.
T U	감사합니다.
TXT	본문 [반복을 청구하기 위하여 무선전신에서는 물음표 다음에, 무선전화에서는 RQ (언어상 지장이 있는 경우) 또는 RPT 다음에 사용한다)]
VA	통신의 종료
W	서 (방위)
W A	․․․다음의 어 [반복을 청구하기 위하여 무선전신에서는 물음표 다음에, 무선전화에서는 RQ (언어상 지장이 있는 경우) 또는 RPT 다음에 사용한다.)]
W B	․․․앞의 어 [반복을 청구하기 위하여 무선전신에서는 물음표 다음에, 무선전화에서는 RQ (언어상 지장이 있는 경우) 또는 RPT 다음에 사용한다.)]
W D	단어 또는 집합
W X	기상통보 (또는 기상통보 앞에 붙인다)
Z Q	업무 취급용의 전송지시에 사용하는 전치부호
Y Z	보통어를 사용하는 단어
E X	기기의 조정 혹은 시험을 위하여 조정부호로 발사할 때에 사용한다.
HH	정정 부호

3. 무선전화 통신용 약어

무선전화통신에 사용하는 약호	좌란의 약어에 해당하는 무선전신의 약부호
「조난」또는「메데 (mayday)」	SOS
「긴급」또는「빤빤 (pan pan)」	XXX
「경보」또는「세뀌리떼 (securite)」	TTT
「비상」	OSO 또는 EXZ
「의료」	MDC
「각국」또는「각선」	CQ 또는 CP
「여기는」	DE
「말씀하시오」	K
「잠시 기다리시오」	AS
「정정」	HH
「반복」	RPT
「알았습니다」또는「오케이 (ok)」	K
「명료도」	QRK
「감도」	QSA
「지금 시험중」	EX
「하나 둘 셋 넷 다섯」	VVV
「그쪽은․․․(주파수)로 변경바랍니다」	QSU
「이쪽은․․․(주파수)로 변경가능합니다」	QSW
「이쪽은․․․(주파수)로 청취합니다」	QSX
「누가 이쪽을 호출하였습니까?)」	QRZ?
「통보․․․(통수) 있습니다」	QTC
「통보 없습니다」	QRU
「이상」	AR
「안녕」	VA
「IN-TER-CO」또는 ｢국제통신서에 의하여 부호로 보내겠습니다｣ 주	INTERCO
「통신 정지․조난」「시롱스 메데 (seelonce․mayday)」또는「시롱스 디스트레스 (seelonce․distress)」	QRT SOS 또는 QRT DISTRESS
「조난통신 끝났음」	QUM

주 : 해상 이동업무에 한함

4. 국영문 통화표

가. 국문 통화표

문 자	약 어	발 음 방 법	문 자	약 어	발 음 방 법
ㄱ	기 러 기	〃의 기역	ㅛ	요 지 경	〃의 요
ㄴ	나 포 리	〃의 니은	ㅜ	우 편	〃의 우
ㄷ	도 라 지	〃의 디귿	ㅠ	유 달 산	〃의 유
ㄹ	로 오 마	〃의 리을	ㅡ	은 방 울	〃의 으
ㅁ	미 나 리	〃의 미음	ㅣ	이 순 신	〃의 이
ㅂ	바 가 지	〃의 비읍	ㅐ	앵 무 새	〃의 애
ㅅ	서 울	〃의 시옷	ㅔ	엑스레이	〃의 에
ㅇ	잉 어	〃의 이응	1	하 나	하 나
ㅈ	지 게	〃의 지읒	2	둘	둘
ㅊ	치 마	〃의 치옻	3	삼	삼
ㅋ	키 다 리	〃의 키읔	4	넷	넷
ㅌ	통 신	〃의 티읕	5	오	오
ㅍ	파 고 다	〃의 피읖	6	여 섯	여 섯
ㅎ	한 강	〃의 히읗	7	칠	칠
ㅏ	아 버 지	〃의 아	8	팔	팔
ㅑ	야 자 수	〃의 야	9	아 홉	아 홉
ㅓ	어 머 니	〃의 어	0	공	공
ㅕ	연 못	〃의 여
ㅗ	오 징 어	〃의 오

나. 영문 통화표

문 자	약 어	약 어 의 발 음 방 법
A	Alfa	AL FAH
B	Bravo	BRAH VOH
C	Charlie	CHAR LEE 또는 SHAR LEE
D	Delta	DELL TAH
E	Echo	ECK OH
F	Foxtrot	FOKS TROT
G	Golf	GOLF
H	Hotel	HOH TELL
I	India	IN DEE AH
J	Juliett	JEW LEE ETT
K	Kiro	KEY LOH
L	Lima	LEE MAH
M	Mike	MIKE
N	November	NO VEM BER
O	Oscar	OSS CAH
P	Papa	PAH PAH
Q	Quebec	QUE BECK
R	Romeo	ROW ME OH
S	Sierra	SEE AIR RAH
T	Tango	TANG GO
U	Uniform	YOU NEEFORM 또는 OONEE FORM
V	Victor	VIK TAH
W	Whiskey	WISS KEY
X	X-ray	ECKS RAY
Y	Yankee	YANG KEY
Z	Julu	ZOO LOO

숫자와 기호	약 어	발 음 방 법
0	NADAZERO	NAH-DAH-ZAY-ROH
1	UNAONE	OO-NAH-WUN
2	BISSOTWO	BEES-SOH-TOO
3	TERRATHREE	TAY-RAH-TREE
4	KARTEFOUR	KAR-TAY-FOWER
5	PANTAFIVE	PAN-TAH-FIVE
6	SOXISIX	SOK-SEE-SIX
7	SETTESEVEN	SAY-TAY-SEVEN
8	OKTOEIGHT	OK-TOH-AIT
9	NOVENINE	NO-VAY-NINER
소 수 점	DECIMAL	DAY-SEE-MAL
종 지 부	STOP

주 : 1. 자하선으로 표시한 부분은 어세를 강하게 하는 것을 표시한다.

2. 숫자는 각 음절을 동일한 어세로 발음한다.