〔별표 1〕

배출가스저감장치별 적용 조건 등(제5조 관련)

1. 제1종 배출가스저감장치별 적용 조건

부착 대상 배기량	장치 특성	인증 장치수	비고(부착 조건)
중형	자연재생/복합재생	6개	배기 온도(복합 재생의 경우 제외), 연식, 매연 농도, 차량상태
대형	자연재생/복합재생	5개	배기 온도(복합 재생의 경우 제외), 연식, 매연 농도, 차량상태

※ 상세 내용은 배출가스저감장치 인증현황(환경부 게재) 및 인증서를 통해 확인

2. 제2종 배출가스저감장치별 적용 조건

부착 대상 배기량	장치 특성	인증 장치수	비고(부착 조건)
중형	자연재생	6개	배기 온도(복합 재생의 경우 제외), 연식, 매연 농도, 차량상태
소형	자연재생	5개	배기 온도(복합 재생의 경우 제외), 연식, 매연 농도, 차량상태

※ 세부 내용은 배출가스저감장치 인증현황(환경부 게재) 및 인증서를 통해 확인

3. 제3종 배출가스저감장치 및 저공해엔진 부착․개조 대상 차량

제작사	차량 모델	엔진 형식	DOC	LPG
기 아	카니발	J3	X	O
	프레지오/그랜드	J2	O	O
		JT	O	O
	토픽 J2	J2	O	O
	봉고 1톤 J2	J2	O	O
	와이드봉고 1톤	JS	O	O
	봉고 프런티어 1톤	J2	O	O
		JT	O	O
	봉고 프런티어 1.4톤	JT	O	O
	봉고 1.3톤	JT	O	O

제작사	차량 모델	엔진 형식	DOC	LPG
쌍 용	렉스톤	662	O	X
	무쏘	662	O	X
	뉴 무쏘	662	O	X
	뉴 코란도	662	O	X
	이스타나	662	O	X
현 대	갤로퍼	D4BA	X	O
	갤로퍼II	D4BA	X	O
		D4BB	O	O
	그레이스 /뉴그레이스	D4BA	X	O
		D4BB	O	O
	그레이스투어	D4BA	X	O
		D4BB	O	O
	스타렉스	D4BB	O	O
		D4BH	X	O
	포터(II)1톤/1.25톤 포터	D4BA	O	O
		D4BB	O	O

※ 장치 추가․변경 등 세부 내용은 배출가스저감장치 인증현황(환경부 게재) 참조