[별표 1]

비정상자동측정자료 선별기준(제9조제2항 관련)

자료구분	선 별 기 준	판정근거서류	비정상자료 처리기간
1. 측정기기 개선기간중 측정자.료	- 법 제38조의4에 따른 조치명령을 받은 측정기기의 측정자료	- 조치명령 문서 - 조치명령 이행보고서	- 조치명령 사유 발생일부터 이행완료일까지
	- 시행령 제40조제1항의 규정에 의하여 개선계획서를 제출한 측정기기의 측정자료	- 개선계획서 - 개선완료보고서	- 개선에 따른 측정기기 부적정운영시작일부터 개선완료일까지
2. 정도검사 또는 교정 기간 중의 측정자료	- 정도검사 또는 교정기간 중 측정자료	- 정도검사 또는 교정 성적서	- 검사 기간
3. 정도검사 또는 교정 부적합 또는 미실시 측정기기의 측정자료	- 정도검사 또는 교정에서 부적합 판정을 받은 측정기기의 측정자료	- 정도검사 또는 교정 성적서	- 부적합 판정 관련 정도검사 또는 교정일부터 적합 판정 관련 정도검사 또는 교정일까지
	- 정도검사 또는 교정을 받지 아니한 측정기기의 측정자료	- 정도검사 또는 교정 성적서	- 검사 유효기간 만료일부터 적합 판정 관련 정도검사 또는 교정일까지
4. 통합시험 또는 정도확인시험 결과 부적합한 경우의 측정자료	- 관제센터에서 실시한 통합시험 또는 정도확인시험에 부적합 판정을 받은 측정기기의 측정자료	- 통합시험 또는 정도확인시험 결과서	- 부적합 판정 시험일부터 부적합 사항 조치완료일 까지
5. 장비 점검기간중의 측정자료	- 시․도지사등 또는 관제센터에서 점검하는 측정기기의 측정자료	- 현장시험확인서 등 관련 공문서	- 점검 기간
6. 상태정보(“교정중”, “점검중”, “동작불량”, “가동중지”, “통신불량”)표시 기간 중 측정자료	- 상태정보(“교정중”, “점검중”, “동작불량”, “가동중지”, “통신불량”)가 표시된 측정기기의 측정자료	- 상태정보(“교정중”, “점검중”, “동작불량”, “가동중지”, “통신불량”)	- 상태정보(“교정중”, “점검중”, “동작불량”, “가동중지”, “통신불량”) 표시 기간
7. 상태정보(“유량없음”) 표시 기간 중 측정자료	- 상태정보(“유량없음”)가 표시된 측정기기의 측정자료	- 상태정보(“유량없음”)	- 상태정보(“유량없음”) 표시 기간
8. 비정상자동측정자료	- 관제센터 또는 기술검토위원회가 비정상자동측정자료로 판정한 자료	- 관제센터 또는 기술검토위원회 판정 또는 심의자료	- 비정상자동측정자료로 판정된 기간