[별표 1]

운영 매개변수

1. 기준국

(1) 메시지 종류와 내용

메시지종류	내 용	비 고
3	DGPS 기준국의 위치정보
5	위성의 상태
7	DGPS 비콘력(Radiobeacon Almanac)
9	위치보정정보	Groups of 3
16	특별정보

(2) 메시지 송신 스케줄

메시지종류	송 신 스 케 쥴	비 고
3	매 정시 15분 및 45분
5	매 정시 5분 및 15분
7	매 정시 7분 및 그 후 15분
9	가능한 한 자주 송신
16	특별정보 발생시

2. 보정송신국

구분	식별 번호 (ID)	호출 명칭	전파형식/주파수	송신 출력	전송 속도	이용 범위	변조 방식	동기 방식	비고
영 도	660	영 도 기준국	500HG1D/300	300W	200bps	100NM	MSK	동기	해양 기준국
팔미도	661	팔미도기준국	500HG1D/313
거문도	662	거문도기준국	500HG1D/287
주문진	663	주문진기준국	500HG1D/295
어청도	664	어청도기준국	500HG1D/295
마라도	665	마라도기준국	500HG1D/290
호미곶	666	호미곶기준국	500HG1D/310
울릉도	667	울릉도기준국	500HG1D/319
소청도	668	소청도기준국	500HG1D/323
가거도	669	가거도기준국	500HG1D/298
저 진	670	저 진 기준국	500HG1D/292
무 주	671	무 주 기준국	500HG1D/322	500W	200bps	80㎞	MSK	동기	내륙 기준국
영 주	672	영 주 기준국	500HG1D/289
평 창	673	평 창 기준국	500HG1D/303
충 주	674	충 주 기준국	500HG1D/318
성 주	675	성 주 기준국	500HG1D/296
춘 천	676	춘 천 기준국	500HG1D/286