[별표 1]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조공정	제조공정 내용		제조공정 설비목록
1	분해		• 주요 부품별 분해 - 몰드코일, 다이어프램, 플렌저, 메인바디	전동드라이버
2	세척		• 초음파 세척 / 에어 세척 - 메인바디	에어/초음파 세척기 작업지그
			• 초음파 세척 - 플렌져 캡
			• 에어 세척 - 몰드코일 아세이
3	검사/보수		• 다이어프램 - 신품교체 또는 세척	작업지그
			• 플렌져 - 플렌져 아세이 패킹표면 점검 - 플렌져 외경측정(불량시 교체)
			• 외관, 작동 검사 • 누수 검사
			• 정유량 검사 - 스크류 조립 유/무 검사 - 유량, 입수압 점검
4	조정/재조립		• 성능/내구성 검사 - 외관, 치수, 기동전압, 누수 검사, 저항, 정유량 검사 • 관련데이터 전산관리	절연저항계 내전압시험기 검사지그