[별표 1] 지원사업 대상시설(감축시설)

감축시설명	지 원 범 위
1. 폐열회수 이용설비	폐열(건조배열, 보일러배열, 냉각열 등)을 회수하여 가열원 또는 에너지원으로 활용하는 설비 - 열풍, 온수, 증기, 동력 등을 생산하는 장치에 한함
2. 차압터빈시스템 설치	차압 또는 폐압을 활용하여 전기 또는 동력을 발생하는 설비 - 차압발전, 차압구동 장치에 한함
3. 인버터 설치	Fan, Pump 등의 모터 회전수를 제어하여 동력을 절감하는 장치 - 고효율에너지기자재 인증 제품이 있는 경우 고효율에너지기자재 인증제품에 한함 ※에너지효율시장 시범사업과 동시지원 불가
4. 고효율 조명 설치	‘고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정’에 따라 인증받은 기자재로 유효기간 이내인 것 - LED관련 기자재에 한함 ※에너지효율시장 시범사업과 동시지원 불가
5. 고효율 인증기자재 설치	‘고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정’에 따라 인증받은 기자재로 유효기간 이내인 것 - 펌프, 원심식·스크류 냉동기, 원심식 송풍기, 터보블로어, 가스히트펌프, ESS(에너지저장장치)에 한함 ※한전 수요관리 장려금 및 가스공사 장려금 등과 동시지원 불가
6. 산소부화연소시스템 설치	고농도의 산소를 생산하여 연소용 공기로 사용하기 위한 장치
7. 진공펌프 설치	압축공기 또는 증기를 사용하던 진공방식을 대체하는 설비 - 진공 Main배관, 진공시스템, U/T배관(냉수, 용수, Drain) 등에 한함
8. 최적운전 자동제어시스템 설치	온도, 습도, 유량 등의 제어를 통해 시스템 효율을 향상하는 장치 - 실온제어, 조명제어, 열원제어, 풍량제어, 공조제어를 통합(2개 기능 이상)하여 자동운전 제어가 가능한 시스템
9. 유체커플링 설치	유체를 매개체로 하여 입력축의 회전을 출력축에 전달하는 회전수 제어장치
10. 인버터 제어형 압축기 설치	인버터에 의한 회전수 제어를 통해 기체를 압축시켜 압력을 높이는 설비
11. 에너지절약형 가열로 및 열처리로	피가열물체를 가열 및 열처리하는 장치로 다음 사항을 모두 만족하는 것 - 배기가스 폐열을 회수하는 설비를 갖춘 것 - 공연비 및 로내온도 제어기능을 갖춘 것 ※단, 주 열원이 전기인 경우 제외
12. 마이크로파 건조가열 장치	약 1mm~30cm 대역의 마이크로 파장을 이용하여 건조, 가열하는 장치
13. 압착탈수장치	한 개의 롤러와 한 개의 슈(Shoe)를 사용하여 지필의 함수율을 낮추는 장치
14. 에너지절약형 유리용해로	용해실과 작업실을 분리하여 용해효율을 향상시킨 용해로 Submarine 또는 Deep Throat 방식이며, 축열구조를 갖춘 것
15. 에너지 의무진단결과 개선 설치	「에너지이용합리화법」제32조 제2항에 의한 에너지진단결과를 수행하는 사업 진단결과 에너지절감효과가 5%이상 가능한 사업으로 진단 완료 후 4년 이내 실시하는 사업

※ 본 사업을 통해 지원받은 설비는 기타 보조금(지원금) 사업과 동시지원 불가