[별표 1]

침출수처리시설의 가동 및 유지․관리에 소요되는 비용(제3조 관련)

1. 산출식

가. 자체처리 후 방류

6,925원×비용상관계수×침출수량[톤/일]×365×(5/12)×사후관리년수

나. 1차처리 후 연계처리

[(6,925원×비용상관계수)+연계처리비+운반비]×침출수량[톤/일]×365×(5/12)×사후관리년수

1) 연계처리비는 톤당 500원으로 한다.

2) 운반비는 톤당 5,000원으로 한다. 다만, 침출수처리시설로부터 연계처리시설까지 관로가 연결된 경우에는 운반비를 제외한다.

3) 연계처리는 하수처리시설, 폐수종말처리시설, 분뇨처리시설 및 이에 준하는 시설에 연계하여 처리하는 경우에 한한다.

다. 위탁처리

60,000원×비용상관계수×침출수량[톤/일]×365×(5/12)×사후관리년수

※ 가, 나, 다의 경우, 침출수량은 다음식에 의하여 산출한다

1) 침출수량(톤/일) : 매립지 면적[㎡] × 지역강우량[mm]/365 × 2/10,000 (톤/일)

2) 지역강우량(mm) = 최근 10년간 인근 기상대의 연간 강우량 평균치

2. 비용상관계수

가. 자체처리 후 방류 및 1차처리 후 연계처리

침출수량(톤/일) 침출수처리방식	10 미만	10-20미만	20-40미만	40-60미만	60-80미만	80-120 미만	120-200 미만	200-300 미만	300-400 미만	400 이상
자체처리 후 방류	3.66	1.75	1.27	1.08	1.00	0.94	0.85	0.79	0.73	0.71
1차처리 후 연계처리	3.46	1.55	1.08	0.88	0.80	0.75	0.65	0.59	0.54	0.51

나. 위탁처리

매립면적(천㎡) 침출수처리방식	10 미만	10-20 미만	20-40 미만	40-60 미만	60-100 미만	100-200 미만	200 이상
위탁처리	1.00	0.85	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50