[별표 1]

협의가 필요한 거리별 폭발물 저장 또는 운반량(제3조제2항 관련)

구분 거리(m)1)	폭약(kg)	가스(kg)	비고
500 미만	5,000	10,000
500 이상 700 미만	5,400	10,900
700 이상 1,000 미만	15,000	30,000
1,000 이상 1,200 미만	60,000	120,000
1,200 이상 1,500 미만	110,000	220,000
1,500 이상 1,700 미만	230,000	460,000
1,700 이상 2,000 미만	350,000	700,000
2,000 이상 4,000 미만	500,000	1,000,000
4,000 이상 8,000 이하	5,000,000	10,000,000

주 1) 거리는 원자로 및 관계시설의 경우 원자로중심으로부터의 거리를, 핵연료주기시설의 경우 건물 중심으로부터의 거리를, 폐기시설의 경우 폐기물 중간저장시설, 인수시설 또는 영구처분시설 중심으로부터의 거리를 말한다.