[별표 10]

무선방향탐지업무와 무선표지업무에서 사용하여야 하는 전파형식 및 사용주파수(제11조관련)

구 분	전파형식 및 사용주파수
선박국에서 무선방향탐지국 또는 무선표지국에 대하여 호출을 하는 경우	전파형식 A1A, A1B, A2A, A2B, H2A 또는 H2B, 주파수 410 kHz(이 전파를 사용할 수 없는 경우에는 전파형식 A1A, A1B, A2A, A2B, H2A 또는 H2B 주파수 500 kHz)
선박국에서 방위측정에 공하는 부호의 송신 기타 호출외의 통신을 하는 경우	전파형식 A1A, A1B, A2A, A2B, H2A 또는 H2B, 주파수 410 kHz(이 전파를 사용할 수 없는 경우에는 호출전파 이외의 것으로서 당해 선박국에 지정된 전파)
무선방향탐지국 또는 무선표지국에서 선박국의 호출에 대한 응답을 하는 경우	당해 호출에 사용된 전파
무선방향탐지국에서 방위측정 결과의 통지 또는 기타 응답외의 통신을 하는 경우	전파형식 A1A, A1B, A2A, A2B, H2A 또는 H2B, 주파수 400 kHz
무선표지국에서 표지부호의 송신 또는 기타의 통신을 하는 경우	당해 무선표지국에서 지정된 전파(전파형식 A1A, A1B, A2A, A2B, H2A 또는 H2B, 주파수 400 kHz와 500 kHz를 제외한다)