(별표 10)

자동차부품 제원관리번호 부여기준(제6조의5 관련)

자리 구분	1	2	3	4	5	6	7
부여기준	제작자 등록번호(주1)		일련번호(주2)			연도(주3)

(주) 1. 부품제작자 등록번호는 별표 8과 같이한다.

2. 일련번호는 제원통보 순서로 한다.

3. 자동차부품 제원관리번호 부여기준의 연도는 안전기준 적용연도로 하고, 아래와 같이 한다.

월(月)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
표기방식 (6자리)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
년(年)	2011	20 12	20 13	20 14	20 15	20 16	20 17	20 18	20 19	20 20	20 21	20 22
표기방식 (7자리)	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
년(年)	2023	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30	20 31	20 32	20 33	20 34
표기방식 (7자리)	P	R	S	T	V	W	X	Y	1	2	3	4
년(年)	2035	20 36	20 37	20 38	20 39	20 40	20 41	20 41	20 42	20 43	20 44	20 45
표기방식 (7자리)	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	G

가. 연도는 KS R ISO 3779:2007과 동일하게 30년 주기로 코드를 반복한다.

나. 안전기준 적용연도는 제원통보 당시의 기준 적용을 의미하며, 적용연도는 (月/年)으로 표기한다.

4. 당해 제원통보대상 부품이 2개 이상 복합된 경우에는 하나의 부품제원관리번호로 부여할 수 있다.

5. 제원통보대상 부품이 추가되어 복합되는 경우에는 추가 부품에 대한 부품제원 통보시 기존의 부품제원관리번호로 부여할 수 있다.