[별표 10]

지시표지의 제작규격과 의미 및 적용기준

표지구분/종류	지시/진입가능	번호	2-1	표지구분/종류	지시/좌측진행	번호	2-2
○ 수로에 선박 및 해상 이동체의 진입 가능				○ 진행경로가 정해진 구역에서 좌측진행, 해당구역의 끝에는 금지ㆍ지시해제표지 설치
표지구분/종류	지시/우측진행	번호	2-3	표지구분/종류	지시/좌측항로이동	번호	2-4
○ 진행경로가 정해진 구역에서 우측진행, 해당구역의 끝에는 금지ㆍ지시해제표지 설치				○ 진행경로가 변경되는 구역에서 좌측항로유지표지, 해당구역의 끝에는 금지ㆍ지시해제표지 설치

표지구분/종류	지시/우측항로이동	번호	2-5	표지구분/종류	지시/항로유지	번호	2-6
○ 진행경로가 변경되는 구역에서 우측항로유지표지, 해당구역의 끝에는 금지ㆍ지시해제표지 설치				○ 양방향 통항이 이루어지는 항로나 교량에 있어 자선의 항로를 유지할 것을 표시하며, 해당구역 끝에는 금지ㆍ지시해제표지를 설치할 수 있음
표지구분/종류	지시/항로유지	번호	2-7	표지구분/종류	지시/좌로항로횡단	번호	2-8
○ 양방향 통항이 이루어지는 항로나 교량에 있어 자선의 항로를 유지할 것을 표시하며, 해당구역 끝에는 금지ㆍ지시해제표지를 설치할 수 있음				○ 진행경로가 항로를 교차하도록 정해진 구역에서 그 경로는 좌로항로횡단 표지를 설치, 해당구역끝에는 금지ㆍ지시해제표지를 설치할 수 있음

표지구분/종류	지시/우로항로횡단	번호	2-9	표지구분/종류	지시/정지	번호	2-10
○ 진행경로가 항로를 교차하도록 정해진 구역에서 그 경로는 우로항로횡단 표지를 설치, 해당구역끝에는 금지ㆍ지시해제표지를 설치할 수 있음				○ 정지표지 2-10이 설치되어 있다면 선박은 표지에 명시된 거리에서 정지해야 함 ○ 갑문, 주무당국이 지정한 곳 등
표지구분/종류	지시/경적울림	번호	2-11	표지구분/종류	지시/협수로주의	번호	2-12
○ 경적음을 1회 이상 울릴 것을 지시				○ 가항항로가 좁아지고 있으므로 주의할 것을 지시

표지구분/종류	지시/분기지류주의	번호	2-13	표지구분/종류	지시/교차지류주의	번호	2-14
○ 주수로를 운항하는 선박에게 전방에 지류가 있음을 알려 선박운항과 관련하여 주의할 것을 지시 ○ 설치 지역 : 주수로와 지류가 만나는 곳 전후방				○ 주수로를 운항하는 선박에게 전방에 교차지류가 있음을 알려 선박운항과 관련하여 주의할 것을 지시 ○ 설치 지역 : 주수로와 지류가 교차하는 곳 전후방
표지구분/종류	지시/무선채절조정	번호	2-15-1	표지구분/종류	지시/무선채절조정	번호	2-15-2
○ 무선채널조정표지가 설치된 구역에서 무선전화가 장착된 선박은 표시된 채널을 통해 VHF통신망에 연결				○ 무선채널조정표지가 설치된 구역에서 무선전화가 장착된 선박은 표시된 채널을 통해 VHF통신망에 연결

표지구분/종류	지시/금지ㆍ지시해제	번호	2-16
○ 금지와 지시의 해제 ○ 금지와 지시가 해제되는 구역, 주무당국에서 지정한 곳 등