[별표 11] 에너지 절감률 및 이산화탄소 저감률 평가표 (세대용)  (제14조 관련)

전용면적 [㎡]	구분		평가기준주택 ①	평가대상주택 ②	절 감 량 ③	절감비율
	에너지	난방급탕 부하량[MJ]	[별표 4]의 ② + [별표 6]의 ② (④)	[별표 4]의 ③ + [별표 6]의 ③ (⑤)	① - ②	③ ÷ ①
		전력 부하량[MJ]	[별표 8]의 ② (⑥)	[별표 8]의 ③ (⑦)	① - ②	③ ÷ ①
		총에너지 [MJ]	( ④/0.84 + ⑥ )	( ⑤ × [별표 9]의 열원시스템에너지 소비율/0.84+ ⑦ )	① - ②	③ ÷ ①
	CO2	(열) ton CO2	④/0.84/4.186/104 ×2.336 (⑧)	⑤× [별표 9]의 열원시스템에너지 소비율/0.84/4.186/104 ×2.336 (⑨)	① - ②	③ ÷ ①
		(전력) ton CO2	⑥×0.424/3.6/1000 (⑩)	⑦×0.424/3.6/1000 (⑪)	① - ②	③ ÷ ①
		총 ton CO2	⑧ + ⑩	⑨ + ⑪	① - ②	③ ÷ ①
․ ․ ․	․ ․ ․