【별표 12】

상호운용성 지원시스템

1. 시스템 총괄 구성도

가. 국방망 상호운용성 지원시스템

1) 국방상호운용성포탈시스템(DIPS)을 통해 상호운용성 관련 정보를 종합적으로 제공하며, 분야별 시스템은 DIPS 통합인증으로 접속 가능

* DIPS : Defense Interoperability Portal System (http://dips.mil)

2) 연동종합관리체계(IIMS)

* 국방망ㆍ전장망 이원화 운용(전장망 : 관제중심, 국방망 : 현황중심)

* IIMS : Integrated Interconnection Management System (http://www.i2ms.mil)

나. 전장망 상호운용성 지원시스템

1) 전장아키텍처관리시스템(WMA-ARMS)

2) 합동전파관리시스템(JSMS)

다. 인터넷망 상호운용성 지원시스템

1) 인터넷 국방상호운용성포탈시스템(I-DIPS)을 통하여 국방정보화표준 목록 대외 공개 (http://dita.mnd.go.kr)

2. 시스템별 운용개념

가. 국방정보기술표준 관리시스템(DITAMS)

1) 개  요

체계개발 시 준수해야 할 국방정보기술표준을 관리 및 제공하는 시스템

* DITAMS: Defense Information Technology stAndard Management System

2) 운용개념

가) 국방상호운용성 포털시스템(DIPS)의 통합인증을 통해 접근

나) 표준조회 및 표준 활용 기능을 이용하여 표준 관리 업무 수행

다) MND-ARMS, SITES와의 연계를 통해 표준을 제공하고, 표준 관련 산출물(아키텍처 표준 산출물, 수준평가 프로파일) 획득 및 적용

DITAMS

3) 주요 기능

가) 국방정보기술표준(DITA) 조회 및 다운로드, 신규 정보기술표준 소요 요청 및 기술검토, 체계 적용 표준 조회

나) 국방정보기술표준 제정 절차에 따른 표준 상태 관리

나. 국방 공통컴포넌트 관리시스템(DCMS)

1) 개  요

국방정보시스템 개발 시 공통적으로 사용되는 단위 소프트웨어인 공통컴포넌트를 등록, 관리하는 시스템

* DCMS : Defense Common component Management System

2) 운용개념

가) 국방상호운용성 포털시스템(DIPS)의 통합인증을 통해 접근

나) 공통컴포넌트(공통성+이식성), 참조컴포넌트(공통성)를 등록 관리

다) 공통컴포넌트를 조회하여 재사용 가능한 공통컴포넌트 활용

3) 주요 기능

가) 국방 공통컴포넌트를 서비스 컴포넌트 참조모델(SRM) 분류에 따라 검색, 공통 컴포넌트 맵, 다운로드

나) 전자정부 표준프레임워크 wiki 가이드 및 다운로드

다) 국방 공통컴포넌트 및 전자정부 표준프레임워크 버전관리

라) 국방 공통컴포넌트 목록 다운로드

다. 국방메타데이터 관리시스템(MDR)

1) 개  요

국방정보체계 간 데이터 연동 및 공유 보장을 위해 국방 표준데이터를 표준 적용하고, 데이터 표준 제안 및 소요제기 승인받는 일련의 표준화 활동을 수행 하는 시스템

* MDR: Meta Data Registry

2) 운용개념

가) 국방정보체계(전장․자원․M&S 분야) 데이터를 표준화

나) 국방 통합 데이터모델을 개발하여 MDR에 등록 관리

다) 각 군 기관에서 정보시스템 개발 시 데이터표준 적용

3) 주요기능

가) 데이터표준화 제도 및 활용 교육

나) 데이터표준 및 데이터구조 통합검색 및 다운로드

다) 데이터 표준 소요기획 및 승인

라) 데이터표준 및 데이터구조 등록현황 통계 및 리포트

마) 데이터모델의 표준 적용현황 분석

라. 부대코드 표준관리시스템(UCMS)

1) 개  요

국방정보시스템(전장 및 전력지원체계)간 상호운용성 보장을 위해 국방부/ 합참 및 각 군의 부대(서)를 식별하여 표준 코드화하며, 체계 구축 시 표준코드를 활용 할 수 있도록 지원하는 시스템

* UCMS : Unit Code Management System

2) 운용개념

가) 각 군의 편제 정보를 국방조직 및 정원관리체계로 부터 전송 받아 국방 정보시스템에 지원하는 시스템으로 국방정보시스템(전장 및 전력지원체계)와 연동하여 전송하고 있으며, 미연동 체계는 변경된 자료에 한하여 UCMS에서 다운로드하여 국방정보시스템에 적용

나) 전체 부대코드는 보조기억매체(CD)를 이용하여 제공

3) 주요기능

가) 조직 및 정원관리시스템 연동으로 (한국군)부대코드 등록 / 관리

나) 부대코드 조회(조건 / 계층별 / 변동내역 검색) 및 다운로드

다) 연습부대코드 생성 지원

라) 자원관리부대코드 지원

마) 예비군부대코드 지원

마. 군대부호표준 관리시스템(SCMS)

1) 개  요

체계 구축 시 군대부호를 재사용하고, 군대부호 표준을 신속하고 정확하게 전파하도록 지원하는 관리하는 시스템

* SCMS: Symbol Code Management System

2) 운용개념

가) SCMS를 통해서 표준제안 및 기술검토협의회 심의 및 의결하여 표준 제정

나) 상호운용성센터는 제정된 표준을 SCMS에 탑재하고, 변경 관리

다) 무기 및 전력지원체계 개발 시 군대부호 표준 활용

3) 주요기능

가) 군대부호소개 : 표준서 및 적용가이드 등 소개자료 제공

나) 군대부호제안 : 군대부호 표준화 절차를 탑재하여 제안/기술검토

협의회 /작도/ 표준 등록 기능

다) 내려받기 : 군대부호 자료 패치파일 내려 받기

라) 관리기능 : 체계에서 관리되는 패치파일, 표준서, 가이드 관리 기능

바. 상호운용성 수준측정시스템(SITES)

1) 개  요

일반 및 특정 상호운용성 수준측정을 지원하는 시스템

* SITES : Systems Interoperability Test and Evaluation System

2) 운용개념

가) 수준측정 요청기관

(1) 평가대상체계 상호운용성 수준측정 질의서 자료 입력

(2) 평가대상체계 및 연동대상체계와의 프로파일 생성

나) 상호운용성센터

(1) 요청기관 입력자료 근거 검토 등 입력자료 검증

(2) 평가대상체계 프로파일 및 연동대상체계 프로파일 분석

다) 국방부 : 최종 확정된 평가대상체계 및 연동대상체계 프로파일 승인

라) 국과연 : SITES 운영 및 관리

마) 운용개념도

3) 주요기능

가) 설문지 형식의 최신화된 질의서에 대한 질의 및 응답 처리 기능 제공

나) 체계자체(일반) 및 연동대상체계(특정) 간 프로파일 생성/분석/관리

다) 평가자(수준측정 대상기관), 근거 검토자(상호운용성센터), 승인권자(국방부), 관리자(국과연)별 접근 권한 차등 제공

사. 국방상호운용성 평가지원시스템(DITESS)

1) 개  요

상호운용성 평가 계획, 현황, 결과, 체계연동정보 등을 관리하여 효율적인 상호운용성 평가 업무를 지원하는 시스템

* DITESS : Defense Interoperability Test&Evaluation Support System

2) 운용개념

가) 상호운용성센터(시험평가요원)

(1) 시험평가 계획/결과 입력 및 관리, 시험평가 현황 조회

(2) 커뮤니티 게시판 이용 기타 자료공유

나) 외부기관 : 시험평가 결과 조회

다) 운용개념도

3) 주요기능

가) 상호운용성 평가현황 조회(월별, 연도별)

나) 획득단계별 상호운용성 평가 계획 및 결과 등 자료 조회 및 제공

다) 기타 체계 연동정보 등 제공

아. 국방아키텍처 관리시스템(MND-ARMS)

1) 개  요

국방아키텍처(국방부 기관 아키텍처, 자원관리 정보체계 통합 아키텍처, 단위체계 아키텍처) 산출물 및 관련 정보를 포함하는 참고자료를 저장, 관리하는 시스템

* MND-ARMS : MND-Architecture Repository Management System

2) 운용개념

가) 아키텍처 개발자들이 개발한 아키텍처 산출물을 저장소에 저장

나) 저장된 산출물은 체계개발 혹은 성능개선에 활용

다) 아키텍처 정보를 참고하여 체계간의 상호운용성 보장에 활용

3) 주요기능

가) 국방 아키텍처 산출물 조회, 탐색, 산출물 적재 및 내려받기

나) 연관정보 조회 및 분석, 업무 및 체계간 분석, 상호운용성 분석

다) 산출물 변경 요청 내역 관리, 통계 정보 조회 및 활용

라) DITAMS 및 DRIMS 연계 제공

마) 상용 아키텍처 개발 도구와의 표준 인터페이스 제공

자. 전장아키텍처 관리시스템(WMA-ARMS)

1) 개  요

전장 아키텍처(전장아키텍처, 전장관리 정보체계 통합 아키텍처, 단위체계 아키텍처) 산출물 및 관련 정보를 포함하는 참고자료를 저장, 관리하는 시스템

* WMA-ARMS : Warfighting Mission Area Architecture Repository & Management System

2) 운용개념

가) MND-ARMS의 운용개념과 동일

나) KJCCS망을 이용하고, 합참 전투발전소요를 도출하기 위해 작전업무를 수행하는 합참 작전부서 및 각군 작전사가 접속 및 활용

3) 주요기능

가) 전장 아키텍처 산출물 조회, 탐색, 산출물 적재 및 내려받기

나) 연관정보 조회 및 분석, 업무 및 체계간 분석, 상호운용성 분석

다) 합참 작전에 대한 능력분석 및 대안수립 자료 제공

라) 산출물 변경 요청 내역 관리, 통계 정보 조회 및 활용

마) 상용 아키텍처 개발 도구와의 표준 인터페이스 제공

차. 합동 전파관리시스템(JSMS)

1) 개  요

군 승인주파수와 전파방사장비, 무선국DB를 이용하여 무기체계 도입 간 신규 주파수 획득 업무와 기존 주파수의 할당 등 전반적인 주파수 관리 업무와 3차원 GIS 지리정보를 활용하여 무기체계 간 전파간섭분석으로 최적 주파수 선정을 하기 위한 전파관리 및 분석 자동화체계

* JSMS : Joint Spectrum Management System

2) 운용개념

가) 군 전파자원을 DB로 구축하여 군 주파수 관리업무 처리절차 체계화

나) 합참을 중심으로 각 군 및 작전사급 부대 간 KJCCS망을 통한 실시간 주파수 소요 요청, 승인 및 할당

다) 과학적 전파간섭 분석으로 주파수 소요 예측, 작전운용에 따른 적절성 판단, 소요군 요청 시 분석자료 결과 제공

라) 상호운용성센터는 서버 운용∙관리, 함참을 포함한 모든 부대는 KJCCS 체계 배너 이용, 주파수 관리 및 분석체계 서버 접속 운용

3) 주요기능

가) 주파수 획득 및 할당 관리

나) 전파측정관리(환경측정 / 주파수시험평가 / 영향평가)

다) 무선국 및 장비 관리

라) 전파간섭(지형분석 / 동적시뮬레이션 / 전파분석)

카. 연동종합관리체계(IIMS)

1) 개  요

국방정보시스템(전장/자원/모의) 간 연동 현황을 종합적으로 관리하고, KMTF 2.0 중심의 연동표준 관리와 7대 전장관리체계 중심의 연동관제가 가능한 체계

* IIMS : Integrated Interconnection Management System

* (7대 전장관리체계) : KJCCS, ATCIS, KNCCS, AFCCS, MIMS, JFOS-K, AKJCCS

2) 운용개념

가) 연동현황 종합관리로 연동항목 조정ㆍ통제 및 의사결정 지원

나) 실시간 연동상태 관제 및 신속한 장애조치로 체계 간 무중단 연동기반 조성

다) 최신 메시지표준 관리 및 적용으로 실체계 메시지표준 적용 지원

3) 주요기능

가) 연동현황 종합관리 : 연동종합현황판을 통한 연동현황 확인 및 체계중심연동현황 검색ㆍ활용 기능 제공

나) C4I체계 연동관제 : 연동오류 발생시 오류구간 확인 및 알림, 오류 원인분석 및 통계 제공

다) 연동표준관리 : 메시지표준(KMTF 2.0) 등록 및 관리, 표준변경이력 및 산출물 관리 기능 제공