[별표 12] 총 에너지 절감률 및 이산화탄소 저감률 평가표 (단지용) (제14조 관련)

구분		평가기준단지 ①	평가대상단지 ②	절 감 량 ③	절감비율
에너지	난방급탕 부하량[MJ]	[별표 4]의 ⑥ + [별표 6]의 ⑥ (④)	[별표 4]의 ⑦ + [별표 6]의 ⑦ (⑤)	① - ②	③ ÷ ①
	전력 부하량[MJ]	[별표 8]의 ⑥ (⑥)	[별표 8]의 ⑦ (⑦)	① - ②	③ ÷ ①
	총 에너지[MJ]	( ④/0.84 + ⑥ )	( ⑤ × [별표 9]의 열원시스템에너지소비율/0.84+ ⑦ )	① - ②	③ ÷ ①
CO2	(열) ton CO2	④/0.84/4.186/104 ×2.336 (⑧)	⑤ × [별표 9]의 열원시스템에너지소비율/0.84/4.186/104×2.336 (⑨)	① - ②	③ ÷ ①
	(전력) ton CO2	⑥×0.424/3.6/1000 (⑩)	⑦×0.424/3.6/1000 (⑪)	① - ②	③ ÷ ①
	총 ton CO2	⑧ + ⑩	⑨ + ⑪	① - ②	③ ÷ ①