[별표 14] <신설>

철도교통안전진단 항목별 소요인력 기준

1. 노반

(단위 : 인․일/㎞)

순서	구 분	책임교통안전진단사기준업무량(투입일수)현황
		일반교통안전진단				특별교통안전진단
		고속	일반	광역	도시	고속	일반	광역	도시
1	선로시설 및 선형	9.59	8.72	8.72	10.46	9.00	8.18	8.18	9.82
2	교량시설	10.21	9.28	9.28	11.14	9.58	8.71	8.71	10.46
3	터널시설	12.38	11.25	11.25	13.50	9.35	8.50	8.50	10.20
4	철도시설의 안정성분석	2.17	1.97	1.97	2.36	2.03	1.85	1.85	2.22
5	철도건널목	4.95	4.50	4.50	5.40	4.65	4.22	4.22	5.07
6	측량	0.93	0.84	0.84	1.01	0.87	0.79	0.79	0.95
7	환경지형	0.62	0.56	0.56	0.68	0.58	0.53	0.53	0.63
8	진단보고서 및 기타	4.54	4.13	4.13	4.95	4.26	3.87	3.87	4.65
합 계		45.38	41.25	41.25	49.50	40.33	36.66	36.66	43.99
9	차량기지	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
10	진단보고서 및 기타	4.54	4.13	4.13	4.95	4.26	3.87	3.87	4.65
합 계		19.54	19.13	19.13	19.95	19.26	18.87	18.87	19.65

* 차량기지는 인/개소로 산출

2. 건축

(단위 : 인/개소)

순서	구 분	책임교통안전진단사기준업무량(투입일수)현황
		일반교통안전진단				특별교통안전진단
		고속	일반	광역	도시	고속	일반	광역	도시
1	역광장	1.42	1.29	1.29	1.55	1.62	1.47	1.47	1.77
2	타교통과의 연계	4.65	4.23	4.23	5.07	5.30	4.82	4.82	5.79
3	역시설	5.94	5.40	5.40	6.48	6.78	6.16	6.16	7.39
4	교통약자시설	2.84	2.58	2.58	3.10	3.24	2.95	2.95	3.54
5	진단보고서 및 기타	1.65	1.50	1.50	1.80	1.88	1.71	1.71	2.05
합 계		16.50	15.00	15.00	18.00	18.82	17.11	17.11	20.53

3. 궤도 및 시스템

(단위 : 인․일/㎞)

순서	구 분	책임교통안전진단사기준업무량(투입일수)현황
		일반교통안전진단				특별교통안전진단
		고속	일반	광역	도시	고속	일반	광역	도시
1	정거장배선	0.42	0.38	0.38	0.45	0.42	0.38	0.38	0.45
2	궤도구조	1.00	0.91	0.91	1.09	1.00	0.91	0.91	1.09
4	소음진동	0.17	0.15	0.15	0.18	0.17	0.15	0.15	0.18
5	수․변전 및 배전설비	3.90	3.55	3.55	4.26	3.90	3.55	3.55	4.26
6	전차선로설비	1.33	1.21	1.21	1.45	1.33	1.21	1.21	1.45
7	신호설비	3.82	3.47	3.47	4.17	3.82	3.47	3.47	4.17
8	정보통신설비	1.74	1.59	1.59	1.90	1.74	1.59	1.59	1.90
9	진단보고서 및 기타	1.38	1.25	1.25	1.50	1.22	1.11	1.11	1.33
합 계		13.75	12.50	12.50	15.00	13.60	12.36	12.36	14.83