[별표 14]

현등격판의 형상 및 치수 (제88조제2항제1호 관련)

1. 평면도 및 평면도(가)-(나)의 단면도

평면도(가)-(나)의 단면도          평면도

2. 치수표

기 호 종 별		a	b	c	d
갑 종	제 1 종 제 2 종	124 95	33 33	144 115	185 100
을 종	제 1 종 제 2 종 제 3 종	95 80 65	33 20 10	115 87 62	100 70 55
비 고 1. 갑종현등용격판과 을종현등 제1종용 격판에 있어서는 걸이나 사용홈을 설치하여야 한다. 2. 2등식의 선등용에 있어서 d의 치수는 적당한 값으로 할 수 있다. 3. 격판의 높이는 사용현등의 등창유리 상판보다 100밀리미터 이상 높아야 한다.