[별표 15] 단위세대의 전력부하 기준                    (A : 전용면적 ㎡)

전용면적	전력부하량
50㎡미만	[eqn: y``=`(0.72A^{ 2 } ``-`2.05A``+`9,112) TIMES 0.11] [MJ]
50㎡이상	[eqn: y``=(98.7A``+`5,965) TIMES 0.11] [MJ]