[별표 17]

인마세트 선박지구국에 의한 경보신호(제33조제2항제4호관련)

1. 인마세트 A형을 사용하는 것

동기 부호	상대국의 식별부호	① 호출의 종류	② 통보의 형식	자 국 의 식별부호	조난의 위 치	오류검정 부 호

① 제1란 : 코드번호 111일 것

② 제2란 : 계속하여 행하는 통보의 형식을 코드화한 것일 것

2. 인마세트 C형을 사용하는 것

①호출의 종류	자 국 의 식별부호	상대국의 식별부호	조난의 위치 및 시각	조난의 종 류	②통보 사항	오류검정 부 호

① 제1란 : 10100011 다만, 최종 송신은 10100001일 것

② 제2란 : 선박의 진로 등을 코드화한 것일 것

3. 인마세트 A형을 사용하는 긴급통신

동기 부호	상대국의 식별부호	①호출의 종류	②통보의 형식	자 국 의 식별부호	조난의 위 치	오류검정 부 호

① 제1란 : 코드번호 101일 것

② 제2란 : 계속하여 행하는 통보의 형식을 코드화한 것일 것