[별표 17] 평가기준 주택의 부위별 열관류율                 단위 : W/m2K

지 역 부 위			중부지역	남부지역	제주도
거실외벽	외기에 직접면함		0.47 이하	0.58 이하	0.76 이하
	외기에 간접면함		0.64 이하	0.81 이하	1.10 이하
최상층의 거실의 반자 및 지붕	외기에 직접면함		0.29 이하	0.35 이하	0.41 이하
	외기에 간접면함		0.41 이하	0.52 이하	0.58 이하
최하층의 거실의 바닥	외기에 직접면함	바닥난방인경우	0.35 이하	0.41 이하	0.47 이하
		바닥난방이아닌경우	0.41 이하	0.47 이하	0.52 이하
	외기에 간접면함	바닥난방인경우	0.52 이하	0.58 이하	0.64 이하
		바닥난방이아닌경우	0.58 이하	0.64 이하	0.76 이하
측벽			0.35 이하	0.47 이하	0.58 이하
창 및 문	외기에 직접면함		3.00 이하	3.30 이하	4.20 이하
	외기에 간접면함		4.30 이하	4.70 이하	6.00 이하