[별표 18]

해안지구국의 인마세트 고기능그룹호출수신기에 의한 경보신호 (제33조제2항제5호관련)

1. 조난통신

① 호출의 종류	② 통보의 순위	③ 통보사항	자 국 의 식별부호	그룹호출 사 항	오류검정 부 호	통 보

① 제1란 : 00101000일 것

② 제2란 : 코드번호 111 다만, 최종 송신은 코드번호 110(긴급)일 것

③ 제3란 : 통보의 형식을 코드화한 것일 것

2. 긴급통신

① 호출의 종류	② 통보의 순위	③ 통보사항	자 국 의 식별부호	그룹호출 사 항	오류검정 부 호	통 보

① 제1란 : 00101000외의 것일 것

② 제2란 : 011 다만, 최종 송신은 010일 것

③ 제3란 : 통보의 형식을 코드화한 것일 것

3. 안전통신

① 호출의 종류	② 통보의 순위	③ 통보사항	자 국 의 식별부호	그룹호출 사 항	오류검정 부 호	통 보

① 제1란 : 00101000외의 것일 것

② 제2란 : 코드번호 101 다만, 최종 송신은 코드번호 100일 것

③ 제3란 : 통보의 형식을 코드화한 것일 것