[별표 19]

디지털선택호출장치에 의한 조난통보의 수신통지(제45조제4항관련)

동기 부호	① 호출 종류	② 우선 순위	자국의 식별 부호	③ 텔레 커멘드	조난 선의 식별	조난 종류	조난 위치	조난 시각	④ 텔레 커멘드	종료 부호	오류 검정부호

① 제1란 : 코드번호 116(모든 선박호출)일 것

② 제2란 : 가능한 한 코드번호 112(조난호출)일 것

③ 제3란 : 코드번호 110(긴급)일 것

④ 제4란 : 계속하여 행하는 통보의 형식을 코드화한 것일 것