[별표 19]

지상파 디지털 텔레비전 방송용 채널(제21조제3항 관련)

채널 번호	주파수대 (㎒)	할당 주파수 (㎒)	채널 번호	주파수대 (㎒)	할당 주파수 (㎒)
2	54-60	57	27	548-554	551
3	60-66	63	28	554-560	557
4	66-72	69	29	560-566	563
5	76-82	79	30	566-572	569
6	82-88	85	31	572-578	575
7	174-180	177	32	578-584	581
8	180-186	183	33	584-590	587
9	186-192	189	34	590-596	593
10	192-198	195	35	596-602	599
11	198-204	201	36	602-608	605
12	204-210	207	37	608-614	611
13	210-216	213	38	614-620	617
14	470-476	473	39	620-626	623
15	476-482	479	40	626-632	629
16	482-488	485	41	632-638	635
17	488-494	491	42	638-644	641
18	494-500	497	43	644-650	647
19	500-506	503	44	650-656	653
20	506-512	509	45	656-662	659
21	512-518	515	46	662-668	665
22	518-531	521	47	668-674	671
23	524-530	527	48	674-680	677
24	530-536	533	49	680-686	683
25	536-542	539	50	686-692	689
26	542-548	545	51	692-698	695

주1) 채널번호 7에서 13까지는 지상파 DMB용 채널에 우선 적용한다.