【별표 2】각 공종별 측량항목 및 기준

공종	설계단계	측량항목	측량기준
도로공사	기본설계	-삼각측량, 수준측량, 골조측량, 현황측량(1: 1,000, 지형측량 또는 항공측량 등) -중심선 측량	-공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률과 ｢공공측량 작업규정｣ 및 발주청이 별도로 정한 기준
	실시설계	-중심선 측량, 종횡단측량	- 상 동
철도공사	기본설계	-삼각측량, 수준측량, 골조측량, 현황측량(1: 1,000, 지형측량 또는 항공측량 등) -중심선 측량	-공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률과 ｢공공측량 작업규정｣ 및 발주청이 별도로 정한 기준
	실시설계	-중심선 측량, 종횡단측량	- 상 동
지하철 공사	기본설계	-삼각측량, 수준측량, 골조측량, 현황측량(1: 1,000,, 지형측량 또는 항공측량 등) -중심선 측량	-공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률과 ｢공공측량 작업규정｣ 및 발주청이 별도로 정한 기준
	실시설계	-중심선 측량, 종횡단측량	- 상 동
공항공사	기본설계	-지적측량, 경계측량, 현황측량, 수준측량	-공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률과 ｢공공측량 작업규정｣ 및 발주청이 별도로 정한 기준
	실시설계	-종․횡단측량, 공사실시를 위한 측량	- 상 동
댐공사	기본설계	-지형측량(댐지점 및 수몰지 항공사진측량), 종회단측량(댐지점, 하천), 수몰선측량, 이설도로의 측량	-공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률과 ｢공공측량 작업규정｣ 및 발주청이 별도로 정한 기준
	실시설계	- 상 동	- 상 동
하천공사	기본설계	-삼각측량, 수준측량, 지형측량(현황측량 또는 항공측량), 종․횡단측량,홍수흔적측량, 제방중심선(법선)측량 등	-공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률과 ｢공공측량 작업규정｣ 및 발주청이 별도로 정한 기준
	실시설계	-삼각측량, 수준측량, 지형측량(현황측량 또는 항공측량), 종․횡단측량,제방중심선(법선)측량, 용지측량 등	- 상 동
항만공사	기본설계	-수심측량(삼각측량),지형현황측량(기준점측량, 해안선측량)	-공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률과 ｢공공측량 작업규정｣ 및 발주청이 별도로 정한 기준
	실시설계	-수심측량(삼각측량), 지형현황측량(기준점측량, 해안선측량)	- 상 동
상하수도공사	기본설계	-지형현황측량, 관로노선측량, 수심측량	-공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률과 ｢공공측량 작업규정｣ 및 발주청이 별도로 정한 기준
	실시설계	-수준점측량, 중심선측량, 종·횡단측량, 용지측량 등	- 상 동
건축공사	기본설계	-지적측량, 경계측량, 현황측량, 수준측량	-공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률과 ｢공공측량 작업규정｣ 및 발주청이 별도로 정한 기준
	실시설계	-공사실시를 위한 측량	- 상 동
단지조성	기본설계	-삼각측량, 수준측량, 골조측량, 현황측량(1: 500, 1: 1,000)지형측량 또는 항공측량	-공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률과 ｢공공측량 작업규정｣ 및 발주청이 별도로 정한 기준
	실시설계	- 수준점측량, 지형현황측량(1:1,000, 지상현황측량 또는 항공사진측량 등), 지구계측량, 가구확정측량 ,획지확정, 용지측량 등		- 상 동