[별표 2]

대산항 국가부두 예선사용기준(제6조제1항 관련)

이․접안선박 총톤수(G/T)	예선사용기준			비 고
	사용마력급	사용척수 (척)	총사용마력
3,000미만	1,500마력	1	1,500마력
3,000이상 5,000미만	1,200마력	2	2,400마력
5,000이상 10,000미만	1,000마력 1,500마력	1 1	2,500마력
10,000이상 15,000미만	1,500마력 2,000마력	1 1	3,500마력
15,000이상 20,000미만	2,500마력	2	5,000마력
20,000이상 30,000미만	2,500마력 3,000마력	1 1	5,500마력
30,000이상 50,000미만	3,000마력 3,500마력	1 1	6,500마력