[별표 2]

발생부하량 산정방법

1. 기본원칙

발생원단위는 지역적 특성을 반영할 수 있도록 실증자료에 의거한 실측원단위를 사용한다. 다만, 실측원단위가 없는 경우 이하에서 제시된 발생원단위를 사용한다.

2. 인구에 의한 부하량

1) 발생부하량 = Σ(인구수×발생원단위)

2) 인구 기준발생원단위

(단위: g/인․일)

구 분		BOD	총질소(TN)	총인(TP)
시 가 화	가정	50	10.5	1.2
	영업	26	8.0	0.7
비시가화	가정	49	13.2	1.5
	영업	26	8.0	0.7

3. 축산에 의한 부하량

1) 발생부하량 = Σ(축종별 사육두수×발생원단위)

2) 축산분뇨 발생원단위

(단위: g/두/일)

항목	구분	젖소	한우	말	돼지	양	사슴	가금
	합계	556	528	259	109	17	17	5
BOD	분	516	485	241	96	12	12	5
	뇨	40	43	18	13	5	5	0
	합계	161.8	116.8	77.6	27.7	9.5	9.5	1.1
TN	분	115.6	80.8	53.6	16.0	2.6	2.6	1.1
	뇨	46.2	36.0	24.0	11.7	6.9	6.9	0.0
	합계	56.6	36.1	24.0	12.2	1.4	1.4	0.4
TP	분	54.1	34.3	22.8	11.2	1.1	1.1	0.4
	뇨	2.5	1.8	1.2	1.0	0.3	0.3	0.0

4. 산업폐수에 의한 부하량

1) 발생부하량 = Σ(폐수발생량×발생원단위)

2) 폐수배출시설 발생원단위

표준산업분류	발생원단위 (㎎/ℓ)			표준산업 분류코드
	BOD	TN	TP
육지동물 가공, 처리시설	1,170	60.0	11.0	1511
수생동물 가공, 처리시설	1,090	56.4	10.4	1512
과실 및 채소가공, 저장 처리시설	560	32.5	6.6	1512
동․식물성 유지제조시설	1,230	62.8	11.4	1514
낙농품 제조, 가공시설	1,100	56.9	10.5	1520
아이스크림 및 식용빙과류 제조시설	1,100	56.9	10.5	15204
곡물가공시설	560	32.5	6.6	1531
전분 및 당류제조시설	2,230	107.9	18.5	1532
동물 사료제조시설	560	32.5	6.6	1533
빵, 곡분과자 제조시설	2,050	99.7	17.2	1541
설탕 제조시설	370	24.0	5.3	1542
코코아제품 및 설탕과자제조시설	370	24.0	5.3	1543
국수 및 유사식품 제조시설	2,050	99.7	17.2	1544
조미료 및 식품첨가물 제조시설	1,920	93.9	16.3	1545
커피, 차류 및 조제수프 등 제조시설	560	32.5	6.6	15490
두부 및 유사식품 제조시설	730	40.2	7.8	15494
인삼식품 제조시설	560	32.5	6.6	15495
건강식품 제조시설	560	32.5	6.6	15497
해조류 가공, 저장시설	1,090	56.4	10.4	15498
달리 분류되지 않은 식료품 제조시설	560	32.5	6.6	15499

표준산업분류		발생원단위 (㎎/ℓ)			표준산업 분류코드
		BOD	TN	TP
주정제조시설		25,136	1140.9	181.2	1551
소주, 탁주, 청주, 과실주제조시설		407	25.6	5.6	1551
맥아 및 맥주 제조시설		1,415	71.1	12.7	1553
비알콜성 음료품 제조시설		444	27.3	5.8	1554
담배 제조시설		532	38.7	1.4	1600
제사, 방적 및 직조시설		1,198	21.0	4.4	1711
섬유표백, 염색 및 가공시설		631	37.8	16.4	1712
기타 섬유제품 제조가공시설		356	73.0	13.3	1720
가죽, 모피가공 및 제품제조시설		2,000	125.5	20.1	1910
신발제조시설		203	16.4	4.1	1920
제재, 목재 가공 및 콜크 제조시설		107	1.1	0.0	2010
펄프, 종이 및 종이제품 제조시설		737	19.5	2.9	2100
출판, 인쇄시설		950	35.0	9.0	2200
코크스 및 관련제품 제조시설		1,200	500	0.0	2310
석유정제시설		123	12.3	1.1	2321
석유증류 (상압,감압)시설		156	18.2	0.7	2321
석유전화 (분해, 개질)시설		131	8.9	0.6	2321
윤활유 및 그리스 제조시설		69	17.9	1.0	23211
달리 분류되지 않은 석유정제시설		140	18.2	0.1	23229
가스제조시설		825	189.9	0.1	24111
소다회, 가성소다 및 알카리 제조시설		9,920	14.7	0.7	24112
산업용화학물제조시설		383	143.5	1.3	24112
황산, 질산, 염산 제조시설		176	39.2	0.5	24112
암모니아 합성 및 유도제품 제조시설		310	143.5	1.3	24112
무기안료 제조시설		113	287.5	0.6	24112
금속의 산화물, 수산화물 및 염 제조시설		6.0	6.0	0.1	24112
화학원소 단체물질 제조시설	무기화학제품 제조시설	310	143.5	1.3	24112
	카본블랙 제조시설	22	14.7	0.7	24112
인산, 비금속의 산화물, 황화물, 할로겐화합물 제조시설		994.2	203.6	2.2	24112
유연제, 식물성 염료엑기스 제조시설		550	32.1	6.6	24113
염료 및 기타 착색제 제조시설		2,551	354.7	2.6	24114
석탄화학물 제조시설		5,362	594.6	2.0	24115

표준산업분류	발생원단위 (㎎/ℓ)			표준산업 분류코드
	BOD	TN	TP
산업용 화학물 제조시설	1,132	86.8	2.2	24116
에틸렌 및 프로필렌계 화학물질 제조시설	1,395	55.5	1.3	24116
부틸렌계 화학물질 제조시설	1,050	18.7	0.1	24116
부타디엔계 화학물질 제조시설	1,150	99.6	0.2	24116
사이크로펜타디인계 화학물질 제조시설	700	86.8	2.2	24116
이소프렌계 화학물질 제조시설	700	86.8	2.2	24116
방향족 탄화수소계 화학물질 제조시설	1,062	200.0	0.2	24116
사이크로헥산계 화학물질 제조시설	700	86.8	2.2	24116
아세틸계 화학물질 제조시설	700	86.8	2.2	24116
검 및 나무화학물 제조시설	-	-	-	24117
달리 분류되지 않은 기초화학물 제조시설	945	186.0	8.3	24119
비료 제조시설	809	376.3	1,130.0	2412
합성고무 제조시설	139	21.4	6.3	24131
합성수지 제조시설	604	55.1	10.7	24132
재생섬유소 및 그 유도체 제조시설	629	161.0	0.0	24133
살균, 살충제 및 농업용 화학제품 제조시설	5,002	156.7	1,002.0	2421
도료, 잉크 및 유사제품 제조시설	1,562	13.3	10.4	2422
의약품, 의료용 화합물 및 생약제재 제조시설	1,088	20.4	7.5	2423
비누 제조시설	795	0.0	0.0	24242
계면활성제 및 합성세제 제조시설	5,433	11.9	0.5	24243
치약 제조시설	816	149.0	9.0	24244
화장품 제조시설	501	98.1	2.3	24245
왁스 및 표면광택제 제조시설	40	10.4	0.6	24246
달리 분류되지 않은 비누, 세정광택제, 화장품 제조시설	1,561	154.4	8.5	24249
방향유 및 관련제품 제조시설	410	43.9	8.0	24292
접착제 및 젤라틴 제조시설	406	27.7	7.3	24293
화약 및 불꽃제품 제조시설	50	48.0	0.1	24294
비감광성 기록매체 제조시설	350	26.6	0.2	24295
사진용 화합물 및 감광재료 제조	203	1.7	1.4	24296
가공염, 정제염 제조 및 고즙회수 처리시설	101	2.4	-	24298
달리 분류되지 않은 기타 화학제품 제조시설	1,793	80.4	4.0	24299
화학섬유 제조시설	705	46.4	8.3	2430
고무제품 제조시설	249	33.4	38.9	2510
플라스틱 제품 제조시설	481	110.7	267.4	2520

표준산업분류	발생원단위 (㎎/ℓ)			표준산업 분류코드
	BOD	TN	TP
유리 및 유리제품 제조시설	208	-	-	2610
도자기 제조시설	83	-	-	2691
요업제품 제조시설(도자기, 유리 제외)	79	-	-	2692
시멘트, 석회, 플라스틱 제조시설	19	-	-	2694
시멘트, 석회 및 플라스틱제품 제조시설	64	-	-	2695
석제품 제조시설	80	-	-	2696
달리 분류되지 않은 비금속광물 제조시설	22	-	-	2699
제철시설	69	-	-	27111
합금철강 제조시설	49	51.9	4.3	27112
제강시설	35	37.3	3.1	27113
달리 분류되지 않은 제철 및 제강시설	16	28.4	1.4	27119
열간압연, 압출 및 인발제품 제조시설	24	23.5	0.6	27121
냉간압연, 압출 및 인발제품 제조시설	25	51.8	8.2	27122
철강선 제조시설	24	40.6	2.0	27123
강관 제조시설	68	162.2	3.1	27125
달리 분류되지 않은 철강, 압연, 압출, 연신 및 제관시설	39	66.8	0.2	27129
달리 분류되지 않은 기타 철강산업시설	42	34.3	29.9	2719
구리 제련 및 정련시설	28	32.0	1.9	27211
알루미늄 제련 및 정련시설	8	40.0	0.1	27212
납 제련 및 정련시설	239	110.5	5.8	27213
아연 제련 및 정련시설	63	53.5	1.6	27214
달리 분류되지 않은 비철금속 제련 및 정련시설	10	0.0	1.2	27219
구리 압연 및 압출시설	35	67.5	1.2	27231
알루미늄 압연 및 압출시설	27	29.6	0.9	27232
달리 분류되지 않은 비철금속 압연 및 압출시설	30	118.5	6.8	27239
기타 비철금속 산업시설	73	46.8	6.5	2729
금속 주조시설	22	73.2	-	2730
조립제품 제조시설	885	38.5	43.4	2800
절연선 및 케이블 제조시설	48	36.3	3.8	3130
축전지 및 일차전지 제조시설	17	30.6	1.7	3140
전구 및 조명장치 제조시설	16	2.5	0.1	3150
영상, 음향 및 통신장비 제조시설	26	50.5	6.3	3200

표준산업분류	발생원단위 (㎎/ℓ)			표준산업 분류코드
	BOD	TN	TP
가구 제조시설	30	44.0	66.0	3610
귀금속 장신구 및 관련제품 제조시설	-	-	-	3691
악기 제조시설	175	16.5	0.0	3692
운동 및 경기용구 제조시설	81	58.0	9.2	3693
달리 분류되지 않은 장난감, 장식품 및 일용품 제조시설	67	2.9	3.3	3699
화력발전시설	8	2.1	1.5	4010
먹는 샘물 제조시설	15	3.3	0.1	4100
자동식 사진처리	294	2.5	2.0	5020
수산물판매장 (면적 700m2 이상)	1,126	54.6	10.1	5220
병원시설 (80병상 이상)	137	21.6	3.3	8510
폐수처리업의 폐수처리시설	47	8.1	0.1	90024
세탁시설 (용적 2㎥이상 또는 용수 1톤 이상)	198	9.3	1.7	9301
석탄광업시설 (채탄능력 8,000톤/월 이상)	22	-	-	1000
금속광업시설	54	5.9	0.8	1300
토사석 채취․가공시설	87	-	-	1410
달리 분류되지 않은 광업 및 채석업	35	-	-	1420
산업시설의 폐가스, 분진, 세정, 응축시설	15	3.3	0.1	1
산업시설의 정수시설	15	3.3	0.1	2
이화학시험시설 (면적 100㎡ 이상)	104	13.3	0.3	3
도금시설	67	2.9	3.3	4
운수장비 수선 및 세차 또는 세척시설	58	51.6	8.8	5

비고 : 발생원단위가 없는 경우 유사업종의 원단위를 적용하여 산정한다

5. 양식장에 의한 부하량

1) 발생부하량 = Σ(시설면적×발생원단위)

2) 양식장 발생원단위

(단위:g/㎡․일)

구 분	BOD	TN	TP	사료 사용량
가 두 리	77	15.0	4.2	310
유수식 및 기타	15	3.0	0.8	62

6. 비점오염원에 의한 부하량

1) 발생부하량 = Σ(토지이용면적×발생원단위)

2) 토지이용별 발생원단위

(단위: kg/㎢․일)

구 분	BOD	TN	TP
논	2.3	6.56	0.61
밭	1.6	9.44	0.24
임 야	1.0	2.20	0.14
대 지	85.9	13.69	2.10
목 장	35.1	5.37	1.72
골프장	1.0	3.56	2.76
기 타	1.0	0.06	0.03

비고: 1. 밭은 지목별 면적중 전과 과수원을 포함한다.

2. 대지는 대지, 공장용지, 학교용지, 도로, 철도용지, 체육용지(골프장 제외), 유원지, 종교용지, 사적지를 포함한다.

3. 기타에는 광천지, 염전, 제방, 구거, 유지, 수도용지, 공원, 묘지, 잡종지를 포함한다.