[별표2]

소음도 측정 및 예측기관의 인력 및 장비보유기준

1. 인력기준 : 다음 각호 중 하나에 해당하는 상근 기술직 1인과 상근 기능직 3인 이상

(1) 기술직

(가) 소음․진동 관련분야의 박사 또는 기술사

(나) 대학에서 소음․진동 관련분야를 전공하여 석사 이상의 학위를 취득한 자로서 실무경력이 3년 이상인자

(다) 대학에서 소음․진동 관련분야를 전공하여 학사 이상의 학위를 취득한 자로서 소음․진동 분야의 실무경력이 5년 이상인자 또는 소음·진동 관련분야 기사로서 실무경력 3년 이상인 자

(라) 전문대학에서 소음․진동 관련분야를 전공하여 전문학사 이상의 학위를 취득한 자로서 소음․진동 분야의 실무경력이 7년 이상인 자 또는 소음·진동 관련분야 산업기사로서 실무경력 6년 이상인 자

(2)기능직

(가) 대학에서 소음․진동 관련분야를 전공하여 학사학위를 취득한 자로서 소음․진동 관련분야 실무경력이 1년 이상인 자

(나) 전문대학에서 소음․진동 관련분야를 전공하여 전문학사 이상의 학위를 취득한 자로서 소음․진동 관련분야 실무경력이 2년 이상인 자

(다) 고등학교 이상 졸업자로서 관련 실무경력이 3년 이상인 자

2. 장비기준

(1) KS C-1502에서 정한 보통소음계 또는 동등이상의 성능을 가진 장비

(2) 주파수 분석기

(3) 표준음 발생기

(4) 삼각대 등 측정에 필요한 장비

(5) 예측용 상용프로그램 1식 이상(주변도로상황 및 주변지형 등의 조건을 입력하여 소음도를 예측할 수 있는 예측프로그램)

(6) 동일한 조건(자동차 통행량, 주행속도, 주변 건물배치 및 지형조건 등)에서 실측한 소음도와 예측한 소음도를 비교한 결과 보고서 1부.