[별표 2]

수산물의 표준포장규격(제4조 관련)

1. 표준포장규격(거래단위별 공통규격)

구 분	포장규격					KS규격
	거래단위 (kg)	길이 (mm)	너비 (mm)	높이(mm)		1단 적재 상자수	규격 번호
				낮은 상자	높은 상자
전체 어종 공통 규격	5이하	488	305	135	150	2×4	11-31
		545	345			2×3	신규
	5～10	545	345	135	150	2×3	신규
		550	366			2×3	11-16
	10～15	550	366	135	150	2×3	11-10
		580	435			4	신규
	15～20	580	435	145	155	4	신규
		660	440			2	11-10
포장 재료	한국산업규격 KS M3808 발포폴리스틸렌 단열통 1호 내지 3호 규격에 준하여 밀도 0.025g/㎤ 이상의 것을 사용

주 : 1. 포장규격 : 한국산업규격 수송포장계열치수(KS A1002) 또는 적재효율 90% 이상인 신규 규격을 우선 적용

2. 1단적재상자수 : KS A1002의 T-11 표준파렛트(1.1m×1.1m)에 1단으로 적재시 상자 개수

3. 규격번호 : T-11 표준파렛트(1.1m×1.1m) 69개 수송포장계열치수의 일련번호

4. 상자 두께 : 길이 및 너비 두께는 25mm, 바닥 두께는 44mm를 적용

5. 뚜껑 높이 : 40mm 적용. ※ 단 굴, 오징어의 상자두께와 뚜껑높이는 도매시장에서 사용하는 어상자 규격을 그대로 적용

2. 어종별 예외포장규격

구 분	포장규격					KS규격
	거래단위 (kg)	길이 (mm)	너비 (mm)	높이(mm)		1단 적재 상자수	규격 번호
				낮은 상자	높은 상자
고등어	10～20	550	366	150		6	11-25
		620	400	143		4	신규
오징어	20	545	345	150		6	신규
삼치	5～20	590	360	120		4	신규
		628	435	120		4	신규
갈치	3	687	412	120		4	11-8
	10～15	830	366	130		3	신규
굴	5이하	260	260	220		16	신규
바지락	5이하	366	366	230	270	9	11-46
		488	305	240	260	8	11-31
포장 재료	한국산업규격 KS M3808 발포폴리스틸렌 단열통 1호 내지 3호 규격에 준하여 밀도 0.025g/㎤ 이상의 것을 사용

* 단, 표준포장규격(거래단위별 공통규격)에 맞게 출하한 경우에도 표준규격품으로 인정한다.