[별표 2]

수전설비 설치에 따른 인가 또는 신고  대상의 적용 예

전기설비별 유형					인가 또는 신고대상
	1. 설치공사				전체 전기수용설비 (수전설비+구내배전설비)
	자가용 수전설비의 변압기 용량이 1,000 ㎾ 이상인 전기수용설비의 설치공사
	2. 증설공사				수전설비의 증설에 따른 전기수용설비 (증설된 수전설비용량 500 ㎾와 해당 구내배전 설비)
	기존설비 (800 ㎾)	+	추가설치 (500 ㎾)
	기존설비 (1,000 ㎾)	+	추가설치 (500 ㎾)
	증설공사로 수전설비 변압기 용량이 1,000 ㎾ 이상이 되는 전기수용설비의 추가설치공사의 경우

[주] 전기수용설비 중 고압이상 변압기 용량이 증설되지 아니하는 구내배전설비의 추가설치공사는 검사대상에서 제외한다.