[별표 2]

인증 명판(제9조제1항 관련)

1. 최우수(그린1등급) 녹색건축 인증 명판의 표시 및 규격

[한글판]

[영문판]

대상 건축물의 명칭

(20  .  .  . ∼ 20  .  .  .)

인증기관의  장 인

대상 건축물의 명칭(영문)

(20  .  .  . ∼ 20  .  .  .)

인증기관의  장 인(영문)

2. 우수(그린2등급) 녹색건축 인증 명판의 표시 및 규격

[한글판]

[영문판]

대상 건축물의 명칭

(20  .  .  . ∼ 20  .  .  .)

인증기관의  장 인

대상 건축물의 명칭(영문)

(20  .  .  . ∼ 20   .  .  .)

인증기관의  장 인(영문)

3. 우량(그린3등급) 녹색건축 인증 명판의 표시 및 규격

[한글판]

[영문판]

대상 건축물의 명칭

(20  .  .  . ∼ 20  .  .  .)

인증기관의  장 인

대상 건축물의 명칭(영문)

(20  .  .  . ∼ 20  .  .  .)

인증기관의  장 인(영문)

4. 일반(그린4등급) 녹색건축 인증 명판의 표시 및 규격

[한글판]

[영문판]

대상 건축물의 명칭

(20  .  .  . ∼ 20  .  .  .)

인증기관의  장 인

대상 건축물의 명칭(영문)

(20  .  .  . ∼ 20  .  .  .)

인증기관의  장 인(영문)

5. 비고

가. 크기: 가로 30cm × 세로 40cm × 두께 1.5cm

나. 재질: 동판

다. 글씨: 명조체

라. 색채: 검은색

마. 명판의 크기와 재질은 명판이 부착되는 건물의 특성에 따라 축소ㆍ확대 등 변경이 가능하다.

바. 건축주등의 요청에 따라 한글판 혹은 영문판 중 선택하여 제작할 수 있다.