【별표 2】

저장탄약 시험절차서 구성

1. 절차서의 구성

저장 탄약 시험절차서는 두문, 본문, 미문으로 구성되며 본문과 미문은 다음 목차로 기술한다.

1) 목적 및 범위

2) 안전 요구사항

3) 시료 크기

4) 시험 준비

5) 시험 절차

6) 관측 사항

7) 결     함

8) 등     급

9) 참고 자료

10) 기술 사항

2. 세부내용

2. 1 두  문

가. 절차서표제 및 작성기관 : 중앙에 작성기관 표지와 절차서         표제를 표시한다.

나. 절차서 번호

1) 저장탄약시험절차서 약호(ASTP)

2) 군수품 분류에 의한 군급분류번호(FSC)

3) 작성 순서대로 4단계의 일련번호를 표기한다.

4) 작성기관의 약호를 사용한다.

육군:(육), 해군:(해), 공군:(공), 기품원(품), 국과연(연)

5) 제․개정부호는 일련번호 다음에 개정순위(1,2,3,...)를 부여한다.

보기)ASTP-1320-0001-1 연

6) 기관장 승인 전까지는 절차서 번호 뒤에 (안)으로 표기하고, 승인 후에는 이를 삭제한다.

다. 품명의 표제 : 품명은 지정품명을 사용함을 원칙으로 하되 품명의 상단은 한글로 해당 탄종을 기재하고,  하단에 밑줄을 긋고 밑에 영문 탄종을 기재한다. 여기서 한글은 화기의 구경, 시험품목, 모델번호 순으로 기재한다.

(보기)

155MM 로켓추진 고폭탄 KM549A1

PROJECTILE, 155MM HERA : KM549A1

라. “재고번호 삭제”

마. 제정년월일 : 기관장 승인 일자를 기재한다.

바. 개정년월일 : 기관장 승인 일자를 기재한다

2. 2 본  문

가. 목적 및 범위 : 절차서의 내용을 간결하고 명확하게 포괄적으로 기재한다.

나. 안전요구사항 : 시험시 수반되는 안전 유의사항을 기재한다.

다. 시료크기 : 시험에 소요되는 로트당 시료수를 기재한다.

라. 시험준비 : 탄약제원, 시험용시료, 화포제원, 포신제한, 계측 요구조건 등 시험준비에 필요한 사항이 기재된다.

마. 시험절차 : 시험항목별로 시험절차가 기술된다.

바. 관측사항 : 화포이력, 사격발수, 고각, 사격일시, 시험결과, 탄의 외형상태, 기타 등 시험 시 관측되어야하는 항목이 기재된다.

사. 결함 : 비기능시험과 기능시험으로 구분하여 치명결함, 중결함, 경결함 내용이 기재된다.

아. 등급 : 보조등급, 종합등급, 추천등급 등의 판단기준이 기재된다.

2. 3 미  문

가. 참고자료 : 절차서 작성 시 참고 및 인용자료 기재

나. 기술사항 : 기타 필요한 주기