[별표 2]

적합성 시험시 확인하여야 하는 사항

(제8조제5항 관련)

번호	확인 사항	결과	비 고
1	국가정보센터에 등록여부		최소 15분 간격으로 나누어서 최대 3회 시도
2	화물선 안전무선증서, 화물선 안전증서, 여객선 안전증서, 또는 동등한 증서에 명기된 운항구역에서 통신 가능여부		선박 증서등을 이용하여 신청서 내용 확인
3	선박운항정보의 자동 전송여부
3-1	선박운항정보 전송주기를 매 15분으로 설정 가능여부		최소 15분 간격으로 나누어서 최대 3회 시도 승인가능 결과: 48건 전송 중 최소 40건 수신(>82% 성공률)
3-2	선박운항정보 전송주기를 매 60분으로 설정 가능여부		최소 60분 간격으로 나누어서 최대 3회 시도 승인가능 결과: 12건 전송 중 최소 10건 수신(>82% 성공률)
3-3	선박운항정보 전송주기를 매 6시간으로 설정 가능여부
3-4	선박운항정보 전송주기를 매 24시간으로 설정 가능여부
3-5	선박에서 선박운항정보 전송 후 15분 내에 정보센터에서 이용가능 여부		승인가능 결과: 60건 전송 중 최소 50건 수신(>82% 성공률)
4	수신한 선박운항정보에 다음내용 포함여부 ①선박 식별부호, ②위도 및 경도, ③전송 날짜 및 시간
4-1	선박운항정보의 WGS84 기반여부
4-2	선박운항정보의 UTC 기반여부
4-3	선박운항정보에 전송 날짜 및 시간 포함여부
5	응용서비스제공자(ASP)로부터 호출(Poll)명령을 받은 후 30분내 선박운항정보를 ASP에게 전송여부		최소 15분 간격으로 나누어서 최대 3회 시도 통과: 1건 전송 중 최소 1건 수신(100% 성공률)
6	선박에서 전원차단 및 선박운항정보 전송중지 가능 여부		통신서비스제공자(CSP)의 승인을 받아야 하며 90분 내에 선박운항정보가 전송되지 않아야 함 최소 15분 간격으로 나누어서 최대 3회 시도
7	결의서 A.694(17)에 적합여부 전기자기적합성(EMC) 시험 수검여부		장비 제조업자에 의해 확인 받거나 기술사양의 타당성 확인(참조 : IMO 결의서 A.813(19))
8	세계적위성항법시스템(GNSS)과 직접연계 또는 장치 내부에 측위능력 보유여부
9	주 전원장치와 비상전원장치로부터 전력공급 여부
10	통신서비스제공자(CSP)를 통한 선박운항정보 자동 전송여부
11	선박장비의 선박장거리위치추적시스템(LRIT)에 등록 및 등록취소 가능 여부		최소 15분 간격으로 나누어서 최대 3회 시도
12	주관청에 의한 형식승인 여부		형식승인서 비치 확인