[별표 2] <개정 2002. 11. 14>

주수직구역의 계단부를 형성하지 아니하고 수평구역의 경계도 되지 아니하는 갑판(제9조제2항 관련)

갑판상부의 장소 갑판하부의 장소	(1) 제어 장소	(2) 계단등	(3) 통로등	(4) 승정 장소등	(5) 개방된갑판상의장소 등	(6) 화재의위험이적은거주구역	(7) 화재의위험이중간정도인거주구역	(8) 화재의위험이많은거주구역	(9) 위생구역 등	(10) 화재의위험이적은보기실 등	(11) 화재의위험이중간정도인보기실 등	(12) 기관구역 등	(13) 저장품실 등	(14) 가연성액체를수납하는기타장소
(1)제어장소 둥	A30	A30	A15	A0	A0	A0	A15	A30	A0	A0	A0	A60	A0	A60
(2)계단 등	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A30	A0	A30
(3)통로 등	A15	A0	A01	A60	A0	A0	A15	A15	A0	A0	A0	A30	A0	A30
(4)승정장소 등	A0	A0	A0	A0	-	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(5)개방된 갑판상의 장소 등	A0	A0	A0	A0	-	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(6)화재의 위험이 적은 거주구역	A60	A15	A0	A60	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(7)화재의 위험이 중간정도인 거주구역 등	A60	A15	A15	A60	A0	A0	A15	A15	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(8)화재의 위험이 많은 거주구역	A60	A15	A15	A60	A0	A15	A15	A30	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(9)위생구역 등	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(10)화재의 위험이 적은 보기실 등	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A0	A01	A0	A0	A0	A0
(11)화재의 위험이 중간정도인 보기실 등	A60	A60	A60	A60	A0	A0	A15	A30	A0	A0	A01	A0	A0	A30
(12)기관구역 등	A60	A60	A60	A60	A0	A60	A60	A60	A0	A0	A30	A301	A0	A60
(13)저장품실 등	A60	A30	A15	A60	A0	A15	A30	A30	A0	A0	A0	A0	A0	A0
(14)가연성 액체를 수납하는 기타 장소	A60	A60	A60	A60	A0	A30	A60	A60	A0	A0	A0	A0	A0	A0

비 고 : [별표 1]의 비고란의 규정은 이 표에 대하여 이를 준용한다.