[별표 2] 트러스형 지주의 풍력계수

	4각형 단면				3각형 단면
충실율	앵글	원형 파이프	앵글	원형 파이프	앵글	원형 파이프
0	3.8	2.3	4.4	2.5	3.8	2.3
0.5	1.9	1.4	2.3	1.7	1.9	1.4
0.6	1.9	1.4	2.3	1.7	1.9	1.4

주) 충실률의 값은 바람을 받는 겉보기 면적을 해당 바람받는 면의 면적으로 나눈값이며, 표에 없는 충실율에 대해서는 직선보간하여 적용한다.