〔별표 2〕 합격표지(제12조 관련)

1. 위험기계기구 방호장치(가설기자재, 방폭기기 제외)

		한국산업안전공단 검정필 방 호 장 치 명 : 합 격 번 호 : 형식명： 합 격 년 월 일 : 제 조 자 : (전화번호)： (또는 수입자)
								30㎜			34㎜
			70㎜
			74㎜

2. 가설기자재

제조년도, 상하반기

안

제조자명(약호)

3. 방폭기기

규모별	크기(㎝)		비 고
	A	B
대 형	10	4	1. 대․중․소의 구별은 시험품의 외형 크기를 가로, 세로, 높이를 곱한 체적이 343, 000㎤ 이상은 대형, 27,000㎤ 미만은 소형, 그 중간은 중형으로 구분 2. ‘Ex’, ‘안’자는 적색, 기타 문자는 흑색으로 한다. 3. 바탕은 노란색으로 한다.
중 형	8	3
소 형	6	2

(방폭구조 기호 등급 표기 예)

- 가스․증기의 경우 Ex d IIA T4 IP 54

- 분진의 경우       Ex SDP II 11

	Ex
방폭구조			기 호			분 류				기 호			온도등급							보호등급
내 압 압 력 안 전 증 유 입 본질안전 비 점 화 몰 드 충 전 특 수 특수방진 보통방진 방진특수			d p e o ia, ib n m q s SDP DP XDP			산 업 용 ∧ Ⅱ ∨		가 스 ․ 증 기		A			T1 T2 T3 T4 T5 T6							IP ○ ○
										B
										C
								분진		11
										12
										13