〔별표2-2〕

기입요령(항해제원란)

1. 함정명과 함정번호를 기입한다.

2. 항해경로는 당일의 출발지점과 도착지점을 기입한다.

3. 당일의 정박지명을 기입한다.

4. 함(정)장 계급, 성명을 기입한다.

5. 진침로 및 나침로는 해상에 있어서는 매시 실제 항해한 침로를, 항내에 있어서는 그 당시의 선수방위를 기입한다.

6. 평균 회전수는 최근에 측정한 회전수(RPM)에 의하여 기입한다.

7. 항정은 함정이 실제 항해한 거리를 마일로서 기입한다.

8. 풍속은 해상, 항내 또는 투묘를 막론하고 그 당시 바람의 강도를 기입한다.

9. 풍향은 해상, 항내 또는 투묘를 막론하고 그 당시에 있어서 바람이 불어오는 진풍향을 16점 방위로서 기입한다.  예, NE, E, SE, S, SW, W, NW 등

10. 파랑에 있어서 계급은 별표 파랑 계급표에 의한 관측 수치로서 기입하고 진방향을 도수(360°)로서 기입한다.

11. 기압은 매시 관측한 기압을 hpa로 기입한다.

12. 기온에 있어서 한난계의 온도는 매시 노출되어 있는 한난계의 온도를, 또 노출되어 있는 건습구 온도를 기입한다.

13. 천기기호는 별표 천기기호를 참조하여 수치를 기입한다.

14. 시정은 매시 가시거리를 마일로 기입한다.

15. 구름에 있어서 운형은 별표 운형표를 참조하여 상․중․하층의 운형을 기호로 기입하고 이동방향은 최하층의 흘러오는 진방향을 16진방위로서 기입한다. 운량은 전천을 10으로 하여 0～10까지 숫자로 사용하고 하늘에 구름이 낀 분량을 기입함(쾌청 운량 2이하, 청은 3～7이하, 담은 8이상)

16. 함정위치는 당직 완료 후 교대시의 위치를 기입한다.

17. 유류 및 청수의 소모량은 24:00 실측하여 사용된 수량을 기입한다.

18. 해수온도는 해수의 표면온도를 기입한다. 바다에서 퍼올린 물통의 해수에 온도계를 집어넣고 3분간 그대로 둔 후 꺼내어 즉시 온도를 기입한다.

19. 흘수(DRAFT)는 출항 즉시 흘수나 입항즉시 흘수를 기입한다.

20. 탄약고 온도는 오전, 오후 온도를 기입한다.