[별표 20]

디지털 지상파 방송에 적용되는 한글 자막 기본 문자표

(제21조제1항제3호다목 관련)

구분	KS X 1005-1(유니코드)		KS X 1001(완성형 코드)
	블록 이름	범위 (16진수)	블록 이름	범위 (16진수)
영문 (로마문자)	라틴(Basic Latin)(95 자) 라틴 보충-1(Latin-1 Supplement) (96 자)	0020∼007E 00A0∼00FF	1 바이트 로마 문자 (7 bit) (95 자)	20∼7E
한글	한글(Hangul) (11,172 자)	AC00∼D7A3	2 바이트 완성형 한글＊2) (2,350 자)	B0A1∼C8FE
특수문자 (약물)	KS X 1001 완성형 코드의 2바이트 완성형 특수 문자와 동일 문자 집합 (986 자)＊1)		2 바이트 완성형 특수문자＊2) (986 자)	A1A1∼ACFE
한자	7,744 자＊3)		4,888 자

＊1) KS X 1005-1 유니코드의 특수문자(약물)는 여러 블록에 산재되어 있으므로 범위를 별도로 명기하지 않는다.

＊2) KS X 1001 2 바이트 완성형 코드의 경우, 두 번째 바이트의 범위는 16진수 코드 A1 ∼ FE이다.

＊3) KS X 1001 및 KS X 1002 규격에서 사용되는 한자만을 사용한다.