[별표 22]

항공기국의 주파수를 표시하는 기호(제85조관련)

1. 지정범위

가. 항공교통 관제통신용

기 호	주파수대 및 주파수(MHz)
	3	3.5	4.7	5.4 (Reg2)	5.6	6.6	9	10	11.3	13.3	18
	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
AF1	2851 2878	3419 3425 3467	4657		5493 5652 5658	6559 6574 6673	8894 8903		11300 11330	13273 13288 13294	17961
CAR	2887	3455			5520 5550	6577 6586	8846 8918		11387 11396	13297	17907
CEP	2869	3413	4657		5547 5574	6673	8843	10057	11282	13300	17904
CWP	2998	3445	4666		5652 5661	6532 6562	8903	10081	11384	13300	17904
EA	3016	3485 3491			5655 5670	6671	8897	10042	11396	13297 13303 13309	17907
EUR		3479			5661	6598		10084		13288	17961
INO		3476			5634		8879			13306	17961
MID	2944 2992	3467 3473	4669		5658 5667	6625 6631	8918 8951	10018	11375	13288 13312	17961
NAT	2872 2899 2962 2971 3016	3476	4675		5598 5616 5649	6622 6628	8825 8831 8864 8879 8897 8906		11279 11309 11336	13291 13306	17946
NCA	3004 3019		4678		5646 5664	6592		10096		13303 13315	17958
NP	2932				5628	6655 6661		10048	11330	13300	17904
SAM	2944	3479	4669		5526	6649	8855	10024 10096	11360	13297	17907
SAT	2854 2935	3452			5565	6535	8861		11291	13315 13357	17955
SEA		3470 3485			5649 5655	6556	8942	10066	11396	13309 13318	17907
SP		3467			5559 5643		8867	10084	11327	13300	17904

나. 운항관리 통신용

기 호	*주 파 수 대 및 주 파 수 (MHz)
	3	3.5	4.7	5.4(Reg2)	5.6	6.6	9	10	11.3	13.3	18	22
	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
WⅠ	3010		4654 4687		5529 5532 5535 5541	6637 6643	8921 8924 8930 8936	10027 10030 10069 10072 10078	11345 11351	13324 13327 13333 13336 13342 13345 13351	17916 17922 17931	21940 21946 21952 21958 21967 21973 21979 21988 21997
WⅡ	3007 3013	3494 3497	4654 4687		5529 5538 5544	6637 6640 6646	8927 8933 8936	10027 10033 10075	11342 11348 11354	13330 13339 13348	17919 17925 17934 17940	21964 21985
WⅢ	3007		4687			6637	8921 8930	10072 10078	11342 11351	13324 13333 13342 13351	17916 17922 17928 17934 17940	21949 21970
WⅣ	3010				5535 5541	6643	8924	10030 10069	11345	13327 13366 13345	17919 17928 17937	21955 21976 21991
WⅤ	3013				5532 5538 5544	6640 6646	8927 8933	10033 10075	11348 11354	13330 13339 13348	17925 17931 17937	21943 21961 21982 21994

주1) 이 표의 기호를 이용하여 항공기국의 허가증을 발급하는 경우에는 표의 주파수 기호표를 첨부한다.

주2) 표에 게기하는 각 주파수는 주파수대를 나타내는 문자로서 동표의 기호의 난에 게기하는 기호를 괄호내에 부기하여서 표시한다. 이 경우에 있어서 복수의 주파수대에 대하여 일괄하여 표시할 때에는 다음의 예에 의한다.

(표시 예) 3-22 MHz (CAR, CEP, CWP, EA, WⅡ, WⅢ)

주3) 이 표에는 3023 kHz 및 5680 kHz의 전세계공통(R) 및 (OR)주파수가 포함되지 아니하였다.