[별표 28]

신호대 잡음비

(제23조제1항제8호바목 관련)

BER	C/N
1*10-2	5.0 ㏈
3*10-3	5.4 ㏈
1*10-3	5.8 ㏈
3*10-4	6.2 ㏈
1*10-4	6.6 ㏈
3*10-5	6.9 ㏈
1*10-5	7.2 ㏈
3*10-6	7.5 ㏈
1*10-6	7.8 ㏈